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Client :
     
Adresse :
     
N° de série périphérique :
     
Contact Creo :
     
Date :
     


N° d’appel :      

Trendsetter 400/800
Liste de contrôle de maintenance prévisionnelle

L’objectif de la maintenance prévisionnelle est d’optimiser le temps d’exploitation du Trendsetter 400/800. Les opérations ayant la plus grande incidence sur la sécurité et le fonctionnement du système figurent en premier dans la liste.

A) Sécurité et extérieur

Vérifiez la sécurité d’utilisation et de maintenance du Trendsetter 400/800.
	
	Evaluation sécurité et extérieur
	Réussite
	Intervention requise
	6 mois
	12 mois
	Commentaires

	1. 
	Etat de la vitre de chargement, étiquettes
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	2. 
	Etat de l’interface opérateur
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	3. 
	Inspection des panneaux et des plaquages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	4. 
	Vérification de la peinture extérieure
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	5. 
	Remplacement des filtres à air comprimé, vérification des carters, absence de fuite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	6. 
	Test de la pression de l’air admis
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	7. 
	Absence de fuite de liquide de refroidissement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	8. 
	Absence de fuite de la gaine d’aspiration du dispositif anti-résidus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


B) Fonctionnement du système

Evaluez l’état de fonctionnement actuel du Trendsetter 400/800.
	
	Fonctionnement du système
	Réussite
	Intervention requise
	6 mois
	12 mois
	Commentaires



	· Effectuez un tracé de diagnostic 1, 0 ou 100 (refaites un tracé de diagnostic avant le retour en production du Trendsetter).

· Soumettez les tâches depuis la station de travail.

· Observez et écoutez. Notez les irrégularités à étudier plus en détail ultérieurement.

	9. 
	Retour d’informations opérateur
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	Synthèse des commentaires opérateur ci-après :

	     

	10. 
	Volet de sortie des plaques 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


C) Exposition

Vérifiez que la qualité d’image est correcte et que le système d’exposition fonctionne correctement.
	
	Exposition
	Réussite
	Intervention requise
	6 mois
	12 mois
	Commentaires

	
	Tête d’exposition
	
	
	
	
	

	11. 
	Tracé de test évalué
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	12. 
	Graphe de référence généré
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	13. 
	Puissance laser dans la plage de tolérances
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	14. 
	Erreurs de somme et de focalisation dans les limites de tolérance
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Enlevez la tête d’exposition thermique

	15. 
	Buse d’aspiration des résidus inspectée et nettoyée
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	16. 
	Lentille inspectée et nettoyée
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


	· Réinstallez la tête d’exposition thermique

	17. 
	Graphe de référence généré et comparé
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	18. 
	Contraste contrôlé
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	19. 
	Puissance laser toujours dans la plage de tolérances
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	20. 
	L’obturateur s’ouvre/se ferme
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	21. 
	Configuration sauvegardée
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Chariot
	
	
	
	
	

	22. 
	Rail du chariot lubrifié
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	23. 
	Tige filetée du chariot lubrifiée
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	
	Unité de déshumidification (DHU)
	
	
	
	
	

	24. 
	Filtre inspecté
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	25. 
	Filtre remplacé
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	26. 
	Pression adaptée
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Si l’indicateur de pression est rouge, l’unité DHU DOIT être remplacée et le système d’air inspecté pour détecter d’éventuels contaminants.

	
	Unité anti-résidus
	
	
	
	
	

	27. 
	Le capteur transmet un signal correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	28. 
	Filtre en bon état de fonctionnement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	29. 
	Flexible en bon état de fonctionnement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	30. 
	Gicleur et capteur propres et opérationnels
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


	31. d
	Câble de données en bon état de fonctionnement/correctement serré
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Refroidisseur/Echangeur thermique
	
	
	
	
	

	32. 
	Absence de fuite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	33. 
	Flexibles correctement raccordés
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	34. 
	Condensateur et bouches du conditionnement d’air nettoyés (refroidisseur uniquement)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	35. 
	Aspirant de pompe/filtre des liquides nettoyés (refroidisseur uniquement)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	36. 
	Moteur de pompe lubrifié (refroidisseur uniquement)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	37. 
	Niveau de liquide correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	38. 
	Ventilateurs propres et opérationnels (échangeur thermique uniquement)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Soumettez un second tracé de test à titre de référence.

	
	Qualité d’image
	
	
	
	
	

	39. 
	Bonne qualité d’image
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


D) Trendsetter 400/800

Vérifiez que le système Trendsetter 400/800 fonctionne correctement.
	
	Trendsetter 400/800
	Réussite
	Intervention requise
	6 mois
	12 mois
	Commentaires



	
	Bloc d’alimentation
	
	
	
	
	

	40. 
	L’interrupteur principal fonctionne correctement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	41. 
	Alimentation vérifiée
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	42. 
	Insertion de la carte dans son logement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Bloc ventilateur
	
	
	
	
	

	43. 
	Filtres de prise d’air propres
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	44. 
	Ventilateurs de refroidissement – vérification du flux d’air et du niveau sonore
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	45. 
	Varistor retiré
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Moteur
	
	
	
	
	

	46. 
	Fuite du piston de panneau avant
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	47. 
	Fuite du piston du volet de panneau supérieur
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	48. 
	Etat de l’actionneur de volet de sortie
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	49. 
	Etat des actionneurs de rampe de chargement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	50. 
	Tambour et pince de bord tête propres et en bon état de fonctionnement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	51. 
	Etriers de tambour serrés et en bon état de fonctionnement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	52. 
	Tension, alignement et état de la courroie de tambour
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	53. 
	Disque de codage (verre) propre et en bon état de fonctionnement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	54. 
	Rouleaux propres et en bon état de fonctionnement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	55. 
	Actionneurs de rouleau efficaces, absence de fuite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	56. 
	Pression du rouleau correcte
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	57. 
	Le rouleau se déplace sans à-coups
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	58. 
	Le rouleau tourne régulièrement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	59. 
	Actionneurs de pince de bord tête efficaces, absence de fuite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	60. 
	Déplacement sans à-coups de la pince de bord tête
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	61. 
	Ecart de la pince de bord tête
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	62. 
	Actionneurs de pince de bord queue efficaces, absence de fuite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	63. 
	Pression de pince de bord queue correcte
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	64. 
	Aimants de pince de bord queue propres
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	65. 
	Verrouillage/déverrouillage de la pince de bord queue
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	66. 
	Inspection du capteur de pince de bord queue
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	67. 
	Capteurs principaux 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	68. 
	Tension de la courroie du chariot, inspection
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	69. 
	Inspection du collecteur principal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	70. 
	Synchronisation moteur correcte
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


E) Station de travail

Vérifiez que la configuration est à jour.
	
	Station de travail et libération commandée
	Réussite
	Intervention requise
	6 mois
	12 mois
	Commentaires



	71. 
	Câble et connexions SCSI en bon état de fonctionnement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	72. 
	Service Shell dans sa version la plus récente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	73. 
	Tous les microprogrammes dans leur version la plus récente (Head, MPE/MCE, Genine, PDB)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	74. 
	Print Console
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	75. 
	Paramètres sauvegardés
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	76. 
	Test de fonctionnement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


F) Commentaires de maintenance Creo

Autres notes :

· Fonctions de sécurité désactivées ou contournées

· Pièces remplacées

· Mises à jour des microprogrammes et logiciels installées

· Problèmes liés à l’environnement d’utilisation

· Modification de l’ordre des champs effectuée

     
Acceptation client

	 FORMCHECKBOX 
  Maintenance prévisionnelle terminée
	Date de la prochaine maintenance prévisionnelle :
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
 La maintenance a été effectuée partiellement. Elle s’est arrêtée à l’étape      .
	Date fixée pour les autres opérations de maintenance :
	     

	
	Motif :
	     

	
	Nombre de plaques :
	     

	
	
	


	Nom du représentant Creo :
	     

	Signature :
	 FORMCHECKBOX 



	Nom du représentant du client :
	     

	Signature :
	 FORMCHECKBOX 


	Date :
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Assistance clientèle
Tél : 604-451-2727
Numéro d’appel gratuit : 800-472-2727
callcentre@creo.com
www.creo.com
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