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Cliente:
     
Indirizzo:
     
Numero di serie della macchina:
     
Contatto Creo:
     
Data:
     


Numero della chiamata di sevizio:      

Trendsetter 400/800
Lista di controllo per la manutenzione periodica

L’obiettivo della manutenzione periodica (PM) è ottimizzare il tempo di funzionamento del Trendsetter 400/800. Le operazioni che influiscono maggiormente sul funzionamento e sulla sicurezza del sistema appaiono per prime nella lista di controllo.
A) Sicurezza e superfici esterne

Accertarsi che il Trendsetter 400/800 sia in condizioni di sicurezza per il funzionamento e l’uso.
	
	Sicurezza preventiva e valutazione superfici esterne
	Idoneo
	Attenzione
	Ogni 6 mesi
	Ogni 12 mesi
	Commenti

	1. 
	Condizioni del vetro di carico, etichette
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	2. 
	Condizioni dell’interfaccia dell’operatore
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	3. 
	Controllo dei pannelli e dei rivestimenti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	4. 
	Controllo della verniciatura esterna
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	5. 
	Aria compressa: sostituzione filtri, controllo coppe, nessuna perdita
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	6. 
	Test della pressione dell’alimentazione dell’aria
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	7. 
	Nessuna perdita di fluido refrigerante
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	8. 
	Nessuna perdita dal flessibile dell'aspiratore residui ablazione lastra
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


B) Funzionamento del sistema

Valutare le condizioni operative attuali del Trendsetter 400/800.
	
	Funzionamento del sistema
	Idoneo
	Attenzione
	Ogni 6 mesi
	Ogni 12 mesi
	Commenti

	· Eseguire il plot diagnostico 1, 0 o 100 (ripetere l’operazione prima di ripristinare il normale funzionamento del Trendsetter).

· Inviare lavori dalla stazione di lavoro

· Osservare e ascoltare identificando eventuali irregolarità per successive analisi.

	9. 
	Riscontro dell’operatore
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	Commenti dell'operatore riassunti di seguito:

	     

	10. 
	Sportello di uscita della lastra
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


C) Esposizione

Accertarsi che la qualità dell'immagine sia adeguata e che il sistema di esposizione funzioni correttamente.
	
	Esposizione
	Idoneo
	Attenzione
	Ogni 6 mesi
	Ogni 12 mesi
	Commenti

	
	Testa di esposizione
	
	
	
	
	

	11. 
	Test plot definito
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	12. 
	Grafico di riferimento del tratto generato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	13. 
	Potenza del laser entro specifica
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	14. 
	Somma ed errore fuoco entro specifica
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Rimuovere la testata di esposizione termica

	15. 
	Verifica di eventuali danni e pulizia dell'ugello residui
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	16. 
	Verifica di eventuali danni e pulizia della lente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Reinstallare la testata di esposizione termica

	17. 
	Grafico di riferimento del tratto generato e confrontato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	18. 
	Contrasto controllato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	19. 
	Potenza del laser ancora entro specifica
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	20. 
	Apertura/chiusura dell'otturatore
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	21. 
	Configurazione salvata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Carrello
	
	
	
	
	

	22. 
	Guide del carrello lubrificate
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	23. 
	Vite senza fine del carrello lubrificata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	
	Unità di deumidificazione (DHU)
	
	
	
	
	

	24. 
	Controllo filtro
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	25. 
	Sostituzione filtro
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	26. 
	Pressione adeguata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Se la spia della pressione è rossa, l'unità DHU DEVE essere sostituita e deve essere verificata la presenza di sostanze contaminanti nel sistema dell'aria.

	
	Unità di eliminazione dei residui
	
	
	
	
	

	27. 
	Il sensore invia il segnale corretto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	28. 
	Filtro in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	29. 
	Flessibile in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	30. 
	Ugello e sensore puliti e funzionanti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	31. d
	Cavo dati in buone condizioni/ben serrato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Raffreddamento/Radiatore
	
	
	
	
	

	32. 
	Nessuna perdita
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	33. 
	Collegamenti flessibile serrati
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	34. 
	Condensatore e prese dell’aria puliti (solo raffreddamento)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	35. 
	Filtro fluidi/epuratore pompa pulito (solo raffreddamento)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	36. 
	Motore pompa lubrificato (solo raffreddamento)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	37. 
	Corretto livello del fluido
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	38. 
	Ventole pulite e funzionanti (solo scambio di calore)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Inviare un secondo test plot come riferimento.

	
	Qualità dell'immagine
	
	
	
	
	

	39. 
	Buona qualità dell’immagine
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


D) Trendsetter 400/800

Accertarsi che il sistema Trendsetter 400/800 funzioni correttamente.
	
	Trendsetter 400/800
	Idoneo
	Attenzione
	Ogni 6 mesi
	Ogni 12 mesi
	Commenti

	
	Vano di alimentazione
	
	
	
	
	

	40. 
	L'interruttore funziona correttamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	41. 
	Alimentazione controllata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	42. 
	Gabbia della scheda posizionata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Vano ventole radiatore
	
	
	
	
	

	43. 
	Filtri di aspirazione puliti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	44. 
	Controllo del flusso e dei rumori delle ventole di raffreddamento 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	45. 
	MOV rimosso
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Motore
	
	
	
	
	

	46. 
	Fughe di corrente nei supporti del pannello anteriore
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	47. 
	Fughe di corrente dello sportello della lastra del pannello superiore
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	48. 
	Condizione dell’attuatore dello sportello di uscita
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	49. 
	Condizione degli attuatori della rampa di carico
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	50. 
	Tamburo e ganci del bordo anteriore puliti e in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	51. 
	Fasce metalliche del tamburo tese e in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	52. 
	Tensione, condizione e allineamento della cinghia del tamburo 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	53. 
	Disco del codificatore in vetro pulito e in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	54. 
	Rulli puliti e in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	55. 
	Attuatori dei rulli fissati e senza fughe di corrente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	56. 
	Pressione dei rulli adeguata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	57. 
	Corretto movimento dei rulli
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	58. 
	Il rullo ruota senza problemi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	59. 
	Attuatori dei ganci del bordo anteriore (LEC) fissati e privi di fughe di corrente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	60. 
	Corretto movimento LEC
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	61. 
	Spazio fra LEC 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	62. 
	Attuatori dei ganci del bordo posteriore (TEC) fissati e senza fughe di corrente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	63. 
	Pressione TEC adeguata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	64. 
	Magneti TEC puliti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	65. 
	Il sistema TEC si blocca/sblocca
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	66. 
	Controllo del sensore TEC 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	67. 
	Sensori del sostegno
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	68. 
	Controllo della tensione della cinghia del carrello
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	69. 
	Controllo del collettore principale
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	70. 
	Temporizzazione del motore corretta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


E) Stazione di lavoro

Verificare che la configurazione sia aggiornata.
	
	Stazione di lavoro e rilascio controllato
	Idoneo
	Attenzione
	Ogni 6 mesi
	Ogni 12 mesi
	Commenti

	71. 
	Cavo SCSI e connessioni in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	72. 
	È in uso la versione più recente di Service Shell 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	73. 
	Sono in uso le versioni più recenti di tutto il firmware (Head, MPE/MCE, Genine, PDB)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	74. 
	Print Console
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	75. 
	Backup impostazioni eseguito
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	76. 
	Test di funzionamento
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


F) Commenti assistenza Creo

Indicare se:

· Funzioni di sicurezza disattivate o bypassate

· Componenti sostituiti

· Aggiornamenti software e firmware installati

· Problemi dell'ambiente di lavoro

· Aggiornamenti (FCO) installati

     
Accettazione del cliente

	 FORMCHECKBOX 
  Manutenzione completata
	Data manutenzione successiva:
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  Manutenzione completata in parte fino al punto       
	Data di completamento manutenzione:
	     

	
	Motivo:
	     

	
	Conteggio lastre:
	     

	
	
	


	Nome rappresentante Creo:
	     

	Firma:
	 FORMCHECKBOX 



	Nome rappresentante cliente:
	     

	Firma:
	 FORMCHECKBOX 


	Data:
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Assistenza clienti
Tel: 604-451-2727
Numero verde: 800-472-2727
callcentre@creo.com
www.creo.com
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