[image: image1.wmf]


Bedrijfsnaam:
     
Adres locatie:
     

     

     

     
Copyright

Copyright © 2005 Creo Inc. Alle rechten voorbehouden. 

Geen enkel deel van dit document mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Creo worden gekopieerd, gedistribueerd, gepubliceerd, gewijzigd of in een andere publicatie worden opgenomen. Wanneer toestemming is verleend tot het kopiëren, distribueren, publiceren, wijzigen of invoegen van dit document in een andere publicatie, mogen er geen wijzigingen worden aangebracht in de toeschrijving van het werk aan de auteur, de handelsmerken of de copyrightverklaring. Evenmin mogen deze worden verwijderd.

Niets uit dit document mag zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Creo Inc. worden gereproduceerd, doorgegeven of opgeslagen in een zoeksysteem, gepubliceerd, gebruikt voor commerciële doeleinden, op welke manier ook, langs elektronische of mechanische weg of door middel van fotokopie, opname of welke techniek ook.

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada 
V5G 4M1
Tel:
 1.604.451.2700
Fax:
 1.604.437.9891

http://www.creo.com

732-00064A-NL
mei 2005
Overzicht

Na installatie van de Prinergy Connect® wordt een installatietestprocedure (ITP) uitgevoerd. Dit is een reeks tests die bedoeld is om aan te tonen dat de installatie geslaagd is.

De servicemedewerker van Creo moet de controlelijst voor de installatietest invullen nadat alle testprocedures zijn afgerond die worden beschreven in Systeemtestprocedure.

De complete testprocedure duurt normaal gesproken twee tot drie uur. 

Na het afronden van de tests is de Prinergy Connect bedrijfsklaar en wordt volledige ondersteuning geboden door de afdeling Customer Services and Solutions van Creo.

Verantwoordelijkheden van de klant

De klant is verantwoordelijk voor het volgende: 

· Tijdens de testprocedure moet een vertegenwoordiger van de klant aanwezig zijn.

· Er moet voldoende voorraad media aanwezig zijn voor proefdrukken en platen.

· De klant moet mediaprocessors hebben geïnstalleerd en getest.

· Tijdens de testprocedure moet een Prinergy®-clientplatform beschikbaar worden gesteld.

Verantwoordelijkheden van Creo

Creo is verantwoordelijk voor het volgende:

· De Prinergy Connect-software en eventueel noodzakelijke hardware moet volledig geïnstalleerd en geïntegreerd zijn, inclusief integratie en testen van de uitvoerapparaten waar dit van toepassing is.

· Na installatie van de Prinergy Connect-software moet de klant uitleg krijgen over het product zodat hij of zij de testprocedure begrijpt en kan volgen.

Eventuele aanvullende kalibratieprocedures voor systeem, workflow en kleur of de Staccato®-rasterkalibratie op de pers maken geen deel uit van de ITP en komen niet in deze controlelijst voor. 

Als de test mislukt

Als de test mislukt, moet de vertegenwoordiger van Creo alle configuratie-instellingen nalopen. Als het probleem niets te maken heeft met de installatie en configuratie, opent de vertegenwoordiger van Creo een support-gesprek. De garantieperiode gaat pas in als het probleem is opgelost.

Als zich een probleem voordoet wanneer de testprocedure wordt uitgevoerd na de installatie en zonder assistentie van Creo, moet u contact opnemen met het Creo Response Center.

Te testen uitvoerapparaten

Noteer de uitvoerapparaten die gedurende het verkoopproces zijn gespecificeerd:

	Proefdrukker voor enkele pagina’s
	Impositieproefdrukker
	Definitieve uitvoer

	     
	     
	     

	     
	     
	     


Controlelijst voor testprocedure

De servicemedewerker van Creo moet deze controlelijst voor de testprocedure invullen nadat alle testprocedures zijn uitgevoerd (zoals deze worden beschreven onder Systeemtestprocedure).

	Taken
	Uitgevoerd

	Externe toegang tot het systeem via RSS.
	 FORMCHECKBOX 


	Opdracht maken en pagina’s verfijnen.
	 FORMCHECKBOX 


	Impositie importeren en pagina’s toewijzen (zonder de Prinergy-optie voor automatische impositie).
	 FORMCHECKBOX 


	Impositie importeren en pagina’s toewijzen (met de Prinergy-optie voor automatische impositie).
	 FORMCHECKBOX 


	Proefdruk en definitieve uitvoer maken.
	 FORMCHECKBOX 


	Archiveren, wissen en ophalen.
	 FORMCHECKBOX 


	Opdrachtgeschiedenis.
	 FORMCHECKBOX 


	Systeemback-up en -herstel.
	 FORMCHECKBOX 



Opmerkingen van de klant

Noteer hier eventuele opmerkingen van de klant of actiepunten:

	     


Bevestiging

De installatietest is uitgevoerd op   /  /  

 FORMTEXT 
   (dag/maand/jaar) door een vertegenwoordiger van Creo in aanwezigheid van ten minste één vertegenwoordiger van de klant.
	Vertegenwoordiger Creo:
	     

	Handtekening:
	


	Vertegenwoordiger klant:
	     

	Handtekening:
	


De servicemedewerker van Creo stuurt na het invullen van deze controlelijst een kopie van het gehele document naar de regionale onderhoudsmanager.

Systeemtestprocedure

Voordat u de installatietestprocedure uitvoert, moet u het volgende doen:

· Controleren of de workflow functioneert, inclusief alle benodigde uitvoerapparaten. 

· Controleren of voor elk te controleren proces een uniek processjabloon aanwezig is.

Externe toegang tot het systeem via RSS

Aangezien het Creo Response Center enige tijd nodig heeft om de verbinding te testen, is het raadzaam deze test het eerst uit te voeren.

	Stap
	Opmerking

	Neem contact op met het Creo Response Center om de toegang tot het systeem te testen.
	Dit kan een breedband- of een modemverbinding zijn, afhankelijk van de installatie.

	Controle
	 FORMCHECKBOX 



Een opdracht maken en pagina’s verfijnen

	Stap
	Opmerking

	Meld u op een clientwerkstation aan bij Prinergy Workshop met een unieke gebruikersnaam en een uniek wachtwoord.
	

	Maak een nieuwe opdracht ITP in Workshop.
	De nieuwe opdracht kan zich in de hoofdmap of in een opdrachtgroep bevinden.

	Kopieer de testbestanden van de dvd naar de map UserDefined in de nieuwe opdracht.
	Kopieer alle mappen en bestanden in de map Prinergy ITP op de Workflow ITP-dvd. 

	Voeg het zoekpad naar de beelden aan de map Images toe in de map Userdefined.
	Vereist voor OPI (sla deze stap over als OPI niet is aangeschaft).

	Voeg ITP_thin.ps uit de map PostScript toe en verfijn dit bestand. Voeg ITP_fat.ps uit de map PostScript toe en verfijn dit bestand als OPI niet is aangeschaft.

	Gebruik de processjabloon 1stRef-NormzOPI Trap met OPI en trapping en wijzig de sjabloon zodat alle kleuren worden aangewezen om te worden ontwikkeld. Als trapping of OPI niet zijn aangeschaft, selecteert u de geschikte processjabloon.

	Open pagina 1 in Adobe® Acrobat® door op de pagina te dubbelklikken.

	Acrobat wordt automatisch gestart. Controleer of de Prinergy View Accelerator is uitgeschakeld.

	Open de Geometry Editor.

	Bepaal of de geometrie wordt herkend (bijsnijdmarkeringen moeten worden herkend).

	Open de Creo PDF Trap Viewer.
Sla deze stap over als Trapping niet is aangeschaft.
	Bepaal of Trapping is gebruikt voor de pagina. Sluit de Trap Viewer.

	Open de Creo PDF Trap Editor.
Sla deze stap over als de Trap Editor niet is aangeschaft.
	Stel vast of de Creo PDF Trap Editor start (zwevende licentie). Selecteer één trap. Sluit de Creo PDF Trap Editor. 

	Open de Creo Advanced PDF Trap Editor. Sla deze stap over als de Advanced Trap Editor niet is aangeschaft.
	Stel vast of de Creo Advanced PDF Trap Editor start (zwevende licentie). Selecteer één trap. Sluit de Creo PDF Trap Editor.

	Sluit Acrobat af.
	

	Controle
	 FORMCHECKBOX 



Impositie importeren en pagina’s toewijzen (zonder Prinergy-optie voor automatische impositie)

Als de optie Automatische impositie van Prinergy is aangeschaft, kunt u deze test overslaan.

	Stap
	Opmerking

	Importeer het impositieplan uit de map Impositions in de map Userdefined.
	Kies het impositieplan dat overeenkomt met het formaat van de definitieve uitvoer (2-up, 4-up of 8-up).

	Controleer of de impositie is geïmporteerd.
	Er is een nieuwe paginaset gemaakt.


	Wijs uw pagina’s aan de paginaset toe.
	Selecteer Edit > Assign Page to Position of sleep de pagina naar de gewenste positie.

	Controle
	 FORMCHECKBOX 



Impositie importeren en pagina’s toewijzen (met Prinergy-optie voor automatische impositie)

Voer deze test alleen uit als u Automatische impositie van Prinergy hebt aangeschaft.

Voorbereidingen:

· Controleer of Preps® goed is ingesteld op de primaire server (kopieerapparaten, sjablonen en markeringen in de AraxiPreps-share op de primaire server).

· Kopieer de Preps-sjablonen uit de map Imposition in de map UserDefined naar de map Template op de AraxiPreps-share op de primaire server.

	Stap
	Opmerking

	Selecteer File > Create New Imposition.
	Typ ITP_Impositie als naam voor de impositie. Selecteer Preps 5.1 (Template Selection) als impositiesoftware. De overige selecties laat u ongewijzigd.

	Vul het dialoogvenster New Imposition Details in.
	De naam van de impositie is ITP_Imposition. Behoud de instelling om een nieuwe paginaset te maken maar stel het aantal pagina’s in op 8.

	Preps 5.1 wordt gestart.
	De zwevende licentie moet aanwezig zijn op de primaire server.

	Selecteer Signatures in de lijst Signature.
	Selecteer de bindmethode Perfect Bound en voeg de sjabloon toe die overeenkomt met het formaat van de definitieve uitvoer (ITP-2up, ITP-4up, ITP-8up).

	Selecteer File > Print.
	Selecteer Send to Adobe Job Ticket. Selecteer het apparaat dat op uw workflow van toepassing is. Klik op Print.

	De impositie wordt geïmporteerd.
	Er is een nieuwe paginaset gemaakt.

	Wijs uw pagina’s aan de paginaset toe.
	Selecteer Edit > Assign Page to Position of sleep de pagina naar de gewenste positie.

	Controle
	 FORMCHECKBOX 



Proefdruk en definitieve uitvoer maken

Voorbereidingen:

· Controleer of de juiste ontwikkelsjablonen zijn gedefinieerd voor alle benodigde uitvoerapparaten.

	Stap
	Opmerking

	Selecteer een pagina in de paginaweergave en maak een virtuele proefdruk.
	Selecteer een standaard-VPS-ontwikkelsjabloon.

	Zoek de VPS-bestanden en open deze in Creo Virtual Proofing System.
	Open de VPS-bestanden. Controleer de VPS-proefdruk en sluit de Creo Virtual Proofing-software af.

	Selecteer een pagina in de paginaweergave en maak een proefdruk van een losse pagina.
	Herhaal dit voor elke op de workflow aangesloten printer voor losse pagina’s. Controleer de proefdruk van de losse pagina.

	Selecteer in de weergave Signatures één handtekening en maak een impositieproefdruk.
	Herhaal dit voor elke op de workflow aangesloten proefdrukker voor imposities. Controleer de impositieproefdruk.

	Selecteer een separatie in de weergave Separations en maak een definitieve uitvoer.
	Herhaal dit voor elk apparaat voor uiteindelijke uitvoer dat op de workflow is aangesloten en voor elke materiaalformaat dat voor dat apparaat is gedefinieerd. Controleer de uiteindelijke uitvoer (plaat, film).

	Controle
	 FORMCHECKBOX 



Archiveren, wissen en ophalen

Archiveren is een optionele functie. Voer deze test alleen uit als deze optie is aangeschaft.

Voorbereidingen:

· Controleer of er ten minste twee mediapools zijn ingesteld in Remote Storage Management (extern opslagbeheer) op de archiefserver (zoals geadviseerd in de on line Help van Prinergy).

· Controleer of beide mediapools actief in het archief zijn en wis de ontwikkelsjablonen.

	Stap
	Opmerking

	Selecteer alle bestanden in de weergave Storage en archiveer de bestanden.
	U kunt ook het complete opdrachtpictogram links onder in het scherm selecteren en dit naar de archiefsjabloon slepen.

	Wacht totdat het archiveren is voltooid.
	Controleer in de weergave Storage of alle bestanden worden vermeld als Online and Currently Archived.

	Selecteer alle bestanden in de weergave Storage en wis de bestanden.
	U kunt ook het complete opdrachtpictogram links onder in het scherm selecteren en dit naar de wissjabloon slepen.

	Wacht totdat het wissen is voltooid.
	Controleer in de weergave Storage of alle bestanden worden vermeld als Offline. Controleer ook in Microsoft ® Windows® Verkenner of de Job Folder is verwijderd.

	Selecteer alle bestanden in de weergave Storage en haal de bestanden op.
	U kunt ook het complete opdrachtpictogram links onder in het scherm selecteren en dit naar de wissjabloon slepen.

	Wacht totdat het ophalen is voltooid.
	Controleer in de weergave Storage of alle bestanden worden vermeld als Online and Previously Archived. Controleer ook in Windows Verkenner of de Job Folder is hersteld.

	Controle
	 FORMCHECKBOX 



Opdrachtgeschiedenis

	Stap
	Opmerking

	Stel in de weergave History vast of de geschiedenis is opgenomen.
	Stel vast of alle stappen zijn opgenomen, inclusief de juiste naam van de operator.

	Controle
	 FORMCHECKBOX 



Systeemback-up en herstel

Online Backup is een optionele functie. Voer deze test alleen uit als deze optie is aangeschaft.

Voorbereidingen:

· Controleer of Online Backup correct is geconfigureerd.

	Stap
	Opmerking

	Open Oracle Backup Manager.
	Typ Oraclebackupmanager op de opdrachtregel op de primaire server.

	Typ backup database.
	Van de database wordt een back-up gemaakt op schijf. Selecteer in Prinergy Administrator Tools > System Backup om de status van de back-up te bekijken.

	Als de optie Online Backup is aangeschaft, wordt het systeem met NT Backup op tape opgeslagen.
	NT Backup wordt automatisch gestart en wordt in de achtergrond uitgevoerd.

	Controleer na afloop de status van de back-up in in Prinergy Administrator.
	Selecteer Tools > System Backup om de status van de back-up te bekijken. Hier moet Last Successful Backup en <datum> staan.

	Controle
	 FORMCHECKBOX 
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