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Kunde:


Adresse:


Geräte-Seriennummer:


Creo-Kontakt:



Datum:


{0>Dolev 800
Planned Maintenance Checklist<}100{>Dolev 800
Checkliste für geplante Wartung<0}
Das Ziel der geplanten Wartung (Planned Maintenance = PM) ist es, die maximale Betriebszeit für Dolev 800 zu erreichen.  Schritte, welche die größte Auswirkung auf die Sicherheit und den Betrieb des Systems haben, erscheinen zuerst in der Checkliste.
Die geplante Wartung sollte alle 6 Monate durchgeführt werden.

A) Sicherheit und äußere Teile

Stellen Sie sicher, dass der Dolev 800 sicher zum Betrieb und zur Arbeit ist.
Das kann 20 Minuten dauern.
	
	Auswertung der Sicherheit zuerst und der äußeren Teile
	Genehmigt
	Erfordert Beachtung
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Bemerkungen

	1. 
	Örtliche Zustände gemäß den Spezifikationen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	2. 
	Türen und obere Abdeckung sicher verriegelt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	3. 
	Pulte, Türen und Abdeckung in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	4. 
	Bedienungsfeld und Schlüssel in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


B) Systembetrieb

Werten Sie den aktuellen Betriebszustand von Dolev 800 aus.
Das kann 30-60 Minuten dauern.
	
	Systembetrieb
	Genehmigt
	Erfordert Beachtung
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Bemerkungen

	5. 
	Bediener-Rückwirkung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Bedierner-Bemerkungen unten zusammengefasst:

	

	6. 
	Bediener ist ausgebildet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	7. 
	Firmware-Version ist aktualisiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	8. 
	Einstellungen sind gesichert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	· Einen Graukeil als Referenz belichten.

	9. 
	Ladevorgang läuft glatt ab
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	10. 
	Film ist glatt in der Trommel verteilt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	11. 
	Schneidemaschine bewegt sich glatt und schneidet gleichmäßig
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	12. 
	Film wird glatt von der  Trommel abgeladen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	13. 
	Wagen bewegt sich leise
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	14. 
	Dynamische optische Kette wird glatt abgewickelt und aufgewickelt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


C) Bildverarbeitung

Stellen Sie sicher, dass die Bildqualität korrekt ist und dass das Bildverarbeitungssystem richtig funktioniert.
Das kann 1 Stunde dauern.
	
	Bildverarbeitung
	Genehmigt
	Erfordert Beachtung
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Bemerkungen

	
	Statische Optik
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Laserleistung gemäß den Spezifikationen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	· Eine zweite Testdarstellung als Referenz einreichen

	16. 
	Bildqualität ist annehmbar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


D) Dolev 800-Systeme und -Komponenten 

Stellen Sie sicher, dass die Dolev 800-Systeme und –Komponenten sauber sind, sich in einem guten Zustand befinden und korrekt arbeiten.
Das kann 4-5 Stunden dauern.
	
	Systeme und Komponenten
	Genehmigt
	Erfordert Beachtung
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Bemerkungen

	17. 
	Alle verbindlichen Änderungsanweisungen (FCOs) wurden ausgeführt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	18. 
	Alle Kartenrevisions-Stufen sind aktualisiert und alle Karten sind gereinigt 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	19. 
	Datenkasten (wenn vorhanden) ist sauber und Komponentenstufe ist aktualisiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	20. 
	Alle Detektoren funktionieren ordentlich
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Ladesystem
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Ladekassetten sind sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	22. 
	Kassettendetektoren funktionieren
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	23. 
	Kassetten-Gummiräder sind sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	24. 
	Detektoren für Film-in funktionieren
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	25. 
	Dellerin-Räder des Speiserollers sind sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	26. 
	Schneidemaschine ist sauber und eingefettet, und Kettenspannung ist annehmbar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	27. 
	Speiseräder sind sauber und Druck ist annehmbar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	28. 
	Filmtransportführungen sind sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	29. 
	Entladekassette ist sauber, kein Licht entweicht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Trommelaufbau
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Verteilerräder sind sauber und richtig positioniert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	31. 
	Film ist gut an der Trommel angebracht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	32. 
	Trommelhohlraum und zentraler Balken sind sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	33. 
	Trommelvakuumlöcher sind sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	34. 
	Vakuumpumpe und –ventile funktionieren ordentlich, Druckstufe ist richtig
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	35. 
	Speisedetektoren und Zähler funktionieren gemäß den Spezifikationen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	36. 
	Gummiräder und Zähne der Verteilermotorkette sind in gutem Zustand mit richtiger Spannung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Wagen/dynamischer Optikaufbau
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Eingefettete Leitspindel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	38. 
	Leitspindel-Kupplungsdruck ist innerhalb der Spezifikationen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	39. 
	Dynamische Optik ist sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	40. 
	Spinner-Codiereinrichtung (wenn nicht unter Garantie) ist sauber, Bogen und Linearität sind richtig angepasst
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	41. 
	Verschlussklappe ist sauber und Verschlusssolenoid funktioniert ordentlich
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	42. 
	Penta-Prisma/Würfel ist sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	43. 
	Faserstecker sind sauber und die Stecker sind mit Optik-Gel geschmiert  
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Stanzaufbau
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Stanze (wenn vorhanden ) ist sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	45. 
	Luftversorgung funktioniert ordentlich und Eingangsdruck entspricht den Spezifikationen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	46. 
	Stanze funktioniert ordentlich
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Stromversorgung
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Spannungspegel der Stromversorgungseinheit entsprechen den Spezifikationen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


E) Creo-Dienst-Bemerkungen

Achten Sie darauf, dass Informationen in Bezug auf Anrufe zur geplanten Wartung aufgezeichnet werden.

Notieren Sie folgendes:

· Deaktivierte oder umgangene Sicherheitsfunktionen

· Ersetzte Teile

· Installierte Firmware- und Software-Aktualisierungen

· Probleme der Betriebsumgebung

· Installierte FCOs


Kundenabnahme
	 FORMCHECKBOX 
  PM ist abgeschlossen


	Nächstes PM-Datum:
	

	 FORMCHECKBOX 
  PM ist teilweise abgeschlossen bis zu Schritt 
	Datum, an dem PM abgeschlossen sein muss:
	

	
	Grund:
	

	
	Anzahl Platten:
	

	
	
	


	Name des Creo-Vertreters:
	

	Unterschrift:
	 FORMCHECKBOX 



	Name des Kunden-Vertreters:
	

	Unterschrift:
	 FORMCHECKBOX 


	Datum:
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Kunden-Unterstützung
www.creo.com
Copyright © 2003 Creo Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Daten können ohne jede vorherige Ankündigung geändert werden.

Teilenummer 653-00373A-DE

Creo und das Creo Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Creo Inc. Die in diesem Dokument erwähnten Produkte sind Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken der Creo Inc. und können in bestimmten Gerichtsbezirken eingetragen sein. Andere Firmen- und Marken-, Produkt- und Dienstleitungsmarkennamen dienen nur  Identifizierungszwecken und können die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber sein.
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