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Cliente:

Dirección:

No. de serie del dispositivo:  
Contacto en Creo:  
Fecha:

Dolev 800
Lista de Control de Mantenimiento Planificado

El objetivo del Mantenimiento Planificado (MP) es maximizar el tiempo de actividad de Dolev 800. Los pasos que tienen el mayor impacto en la seguridad y operación del sistema aparecen primero en la lista de control.

El mantenimiento planificado debe ejecutarse cada 6 meses.

A) Seguridad y exterior

Compruebe que la operación de la Dolev 800 es segura y también lo es el trabajo en ella.
Asigne un período de 20 minutos.
	
	Seguridad primero y evaluación externa
	Aprobado
	Necesita atención
	6 meses
	12 meses
	18 meses
	24 meses
	Comentarios

	1. 
	Condiciones del sitio están dentro de las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	2. 
	Puertas y cubierta superior con bloqueo de seguridad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	3. 
	Paneles, puertas y cubier-tas en buenas condiciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	4. 
	Panel de operación y llaves en buenas condiciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


B) Operación del sistema

Evalúe la condición operativa actual de la Dolev 800.
Asigne un período de 30-60 minutos.
	
	Operación del sistema
	Aprobado
	Necesita atención
	6 meses
	12 meses
	18 meses
	24 meses
	Comentarios

	5. 
	Reacción del operador
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Los comentarios del operador se resumen a continuación:

	

	6. 
	Capacitación del operador
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	7. 
	Actualización de la versión de firmware
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	8. 
	Copia de seguridad de la configuración
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	· Exponga una escala de grises para referencia.

	9. 
	La carga avanza sin problemas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


	10. 
	La película se despliega uniformemente en el tambor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	11. 
	El cortador se desplaza suavemente y el corte es parejo
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	12. 
	La película se descarga sin problemas del tambor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	13. 
	El carro se desplaza suavemente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	14. 
	La cadena de la óptica dinámica se enrolla y desenrolla sin problemas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


C) Tratamiento de imágenes

Compruebe que la calidad de las imágenes es correcta y que el sistema de tratamiento de imágenes funciona correctamente.
Asigne un período de 1 hora.
	
	Tratamiento de imágenes
	Aprobado
	Necesita atención
	6 meses
	12 meses
	18 meses
	24 meses
	Comentarios

	
	Óptica estática
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	La potencia del láser cumple con las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	· Envíe un segundo trazado de prueba para referencia.

	16. 
	La calidad de la imagen es aceptable
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


D) Sistemas y componentes de Dolev 800

Compruebe que los sistemas y componentes de Dolev 800 están limpios, en buenas condiciones, y funcionan correctamente.
Asigne 4-5 horas.
	
	Sistemas y componentes
	Aprobado
	Necesita atención
	6 meses
	12 meses
	18 meses
	24 meses
	Comentarios

	17. 
	Se implementaron todos los FCO obligatorios
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	18. 
	Se actualizaron todos los niveles de revisión de las tarjetas y se limpiaron las tarjetas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	19. 
	El cuadro de datos (si existe) está limpio y el nivel de comp. actualizado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	20. 
	Todos los detectores funcionan correctamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Sistema de carga
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Los cassettes de carga están limpios
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	22. 
	Los detectores del cassette funcionan
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	23. 
	Las ruedas de goma del cassette funcionan
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	24. 
	Los detectores de entrada de película funcionan
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	25. 
	Las ruedas Dellerin del rodillo de alimentación están limpias
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	26. 
	El cortador está limpio, lubricado, y la tensión de la cadena es aceptable
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	27. 
	Las ruedas del alimentador están limpias y la presión es aceptable
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	28. 
	Las guías de transporte de película están limpias
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	29. 
	El cassette de descarga está limpio, no hay escape de luz
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Montaje del tambor
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Las ruedas del separador están limpias, colocadas correctamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	31. 
	La película está bien adherida al tambor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	32. 
	La cavidad del tambor y el haz central están limpios
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	33. 
	Los orificios de vacío del tambor están limpios
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	34. 
	La bomba y las válvulas de vacío funcionan correctamente, el nivel de presión es correcto 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	35. 
	Los detectores de alimentación funcionan según las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	36. 
	Las ruedas de goma  y las ruedas dentadas de la cadena del motor del separador están en buenas condiciones, con la tensión adecuada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Montaje del carro/óptica dinámica
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	El tornillo regulador está lubricado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	38. 
	La presión de acoplamiento del tornillo regulador cumple con las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	39. 
	La óptica dinámica está limpia
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	40. 
	El codificador del rotor (si no está dentro de la garantía) está limpio, la curvatura y la linealidad están ajustadas correctamente 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	41. 
	El obturador está limpio y solenoide del obturador funciona correctamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	42. 
	El prisma pentagonal /cubo  está limpio
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	43. 
	Los conectores de fibra están limpios y los conectores lubricados con gel óptico
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Montaje de perforación
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	El montaje de perforación (si existe) está limpio
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	45. 
	El suministro de aire funciona correctamente y la presión de entrada según las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	46. 
	La perforación funciona correctamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Fuente de alimentación
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Los niveles de tensión de la unidad de alimentación cumplen con las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


E) Comentarios respecto al servicio de Creo

Asegúrese de registrar información del MP.

Preste atención a cualquier:

· Características de seguridad desactivadas o pasadas por alto

· Piezas reemplazadas

· Actualizaciones de firmware y software instaladas

· Asuntos relacionados con el entorno operativo

· FCO instalados


Aceptación del cliente
	 FORMCHECKBOX 
  Se completo el MP
	Próxima fecha del MP:
	

	 FORMCHECKBOX 
  El MP se completó parcialmente hasta el paso 
	Fecha para completar el MP:
	

	
	Motivo:
	

	
	Cuenta de planchas:
	

	
	
	


	Nombre del representante de Creo:
	

	Firma:
	 FORMCHECKBOX 



	Nombre del representante del cliente:
	

	Firma:
	 FORMCHECKBOX 


	Fecha:
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