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Client :

Adresse :

Périphérique de la série # :  
Agent de liaison de Creo :  
Date :

Liste de vérification de la maintenance planifiée du Dolev 800


L’objectif de la maintenance planifiée (MP) est de maximiser le temps utilisable pour le Dolev 800. Les étapes ayant l’impact le plus grand sur la sécurité et le fonctionnement du système apparaissent au début dans la liste de vérification.

La maintenance planifiée devrait être exécutée tous les 6 mois.

A) Sécurité et composants extérieurs 

Vérifiez que la sécurité du fonctionnement et l’exploitation du Dolev 800.
Cela devrait prendre 20 minutes.

	
	Evaluation de la sécurité d’abord et des composants extérieur 
	Approuvé
	Surveillance
requise
	6 mois
	12 mois
	18 mois
	24 mois
	Commentaires

	1. 
	Conditions du site confor-mes aux spécifications
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	2. 
	Portes et couvercle supérieur bien verrouillés
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	3. 
	Panneaux, portes et couvercles en bon état de fonctionnement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	4. 
	Panneaux d’exploitation et clés en bon état de fonctionnement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


B) Fonctionnement du système 

Evaluer les conditions d’exploitation du Dolev 800.
Cela peut prendre entre 30 et 60 minutes.

	
	Fonctionnement du système
	Approuvé
	Surveillance
requise
	6 mois
	12 mois
	18 mois
	24 mois
	Commentaires

	5. 
	Réaction de l’opérateur
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Commentaires de l’opérateur résumés ci-dessous :

	

	6. 
	Opérateur formé
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	7. 
	Version micrologicielle mise à jour
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	8. 
	Paramétrages sauvegardés
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	· Exposer une échelle de gris pour référence.

	9. 
	Le chargement progresse sans incident
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	10. 
	Le film est étalé dans le tambour sans incident
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	11. 
	Le massicot se déplace sans incident et coupe de façon homogène
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	12. 
	Le film se décharge du tambour sans incident
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	13. 
	Le mouvement du chariot est silencieux 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	14. 
	Enroulement et déroule-ment sans faille  de la chaîne optique dynamique
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


C) Exposition 

Vérifiez que la qualité de l’image est convenable et que le système d’exposition fonctionne correctement. Ceci peut prendre 1 heure.

	
	Exposition
	Approuvé
	Surveillance 
requise
	6 mois
	12 mois
	18 mois
	24 mois
	Commentaires

	
	Optique statique
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Puissance laser conforme aux spécifications
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	· Soumettre un deuxième traçage test pour référence.

	16. 
	Qualité d’image convenable
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


D) Systèmes et composants du Dolev 800  

Vérifiez que les systèmes et les composants du Dolev 800 sont propres, en bon état de fonctionnement et fonctionne correctement.
Ceci peut prendre entre 4 et 5 heures.

	
	Systèmes et composants
	Approuvé
	Surveillance
 requise
	6 mois
	12 mois
	18 mois
	24 mois
	Commentaires

	17. 
	Tous les FCOs obligatoires appliqués
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	18. 
	Tous les niveaux de révision de carte sont mis à jour et toutes les cartes sont nettoyées.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	19. 
	Boîte de données (si existante) propre et niveau de composants mis à jour
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	20. 
	Tous les détecteurs fonctionnent correctement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Système de chargement
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Cassettes de chargement propres
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	22. 
	Les détecteurs de cassette fonctionnent
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	23. 
	Les roulettes en caoutchouc de la cassette sont propres
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	24. 
	Les détecteurs intégrés dans le film fonctionnent
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	25. 
	Les roulettes Dellerin du rouleau d’alimentation sont propres
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	26. 
	Massicot propre, lubrifié et tension de la chaîne convenable
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	27. 
	Les roulettes du margeur sont propres et la pression est convenable
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	28. 
	Les taquets de marge sont propres
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	29. 
	Cassette de déchargement propre, pas de fuite de lumière
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Montage du tambour
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Couteaux diviseurs pro-pres, placés correctement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	31. 
	Film bien fixé au tambour
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	32. 
	Cavité du tambour et faisceau central propre
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	33. 
	Trous d’aspiration du tambour propres
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	34. 
	Pompes et valves d’aspiration fonctionnant correctement, niveau de la pression correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	35. L
	Les détecteurs et  le compteur du débit fonctionnent conformément aux spécifications
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	36. 
	Roulettes en caoutchouc de la chaîne du moteur du répartiteur et roues dentées en bon état de fonctionnement avec une tension correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Montage optique dynamique/chariot
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Vis-mère lubrifiée
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	38. 
	Pression de couplage de la vis-mère conforme aux spécifications
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	39. 
	Optique dynamique propre
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	40. 
	Encodeur du tourniquet (s’il n’est pas sous garantie) propre, courbure longitudinale et linéarité correctement réglée
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	41. 
	Obturateur propre et solénoïde de l’obturateur fonctionnant correctement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	42. 
	Pentaprisme/cube propre
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	43. 
	Connecteur de fibres optiques UR DE propre et connecteurs lubrifiés à l’aide d’un gel optique
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Montage de perforation
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Perforation (s’il y en a) propre
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	45. 
	Admission d’air fonctionnant correctement et pression d’alimentation fonctionnant selon les spécifications
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	46. 
	Perforation fonctionnant correctement
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Alimentation électrique
	
	
	
	
	
	
	


	47. 
	Niveaux de différence de potentiel du bloc d’alimentation conforme aux spécifications
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


E) Commentaires du personnel de Creo chargé de l’entretien  

N’oubliez pas d’enregistrer les informations concernant les appels pour la maintenance planifiée.

Prenez note de ce qui suit :

· Fonctionnalités de sécurité désactivées ou ignorées

· Pièces remplacées

· Mises à jour du micrologiciel et du logiciel installées

· Problèmes concernant l’environnement d’exploitation

· FCOs installés


Acceptation du client

	 FORMCHECKBOX 
  La MP est terminée
	Prochaine date de MP :
	

	 FORMCHECKBOX 
 La MP est partiellement terminée, exécution effectuée jusqu’à l’étape 
	Date à laquelle la MP doit être terminée :
	

	
	Raison :
	

	
	Comptage de plaques :
	

	
	
	


	Nom du représentant de Creo :
	

	Signature :
	 FORMCHECKBOX 



	Nom du représentant du client :
	

	Signature:
	 FORMCHECKBOX 


	Date:
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Support client
  www.creo.com
Copyright © 2003 par Creo Inc. Tous droits réservés. Les données sont susceptibles de changer sans avis préalable.

Partie no. 653-00373A-FR
Creo et le logo de Creo sont des marques commerciales ou des marques déposées de Creo Inc. Les produits de Creo mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques de service de Creo Inc. et peuvent être enregistrés dans certaines juridictions. D’autres noms de sociétés et marques, noms de produits et de services sont à titre d’identification seulement et peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leur propriétaire respectif.
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