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Cliente:

Indirizzo:

Periferica di serie #:  
Contatto Creo:  
Data:

Dolev 800
Elenco di controllo della manutenzione programmata

L’obiettivo della manutenzione programmata (PM) è di massimizzare il tempo di disponibilità del Dolev 800. I passi che hanno il maggiore impatto sul funzionamento e sulla sicurezza del sistema appaiono per primi nell’elenco di controllo.

La manutenzione programmata deve essere eseguita ogni sei mesi.

A) Sicurezza e componenti esterni 

Assicuratevi che il Dolev 800 funziona in maniera sicura  e che è sicuro lavorare su di esso.
Consentite 20 minuti.

	
	Sicurezza prima e valutazione dei componenti esterni
	Approvato
	Attenzione richiesta
	6 mesi
	12 mesi
	18 mesi
	24 mesi
	Commenti

	1. 
	Condizioni del sito conformi alle specificazioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	2. 
	Sportelli e coperchio superiore  con interblocco in sicurezza
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	3. 
	Pannelli, sportelli e coperchi in buone condizioni 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	4. 
	Pannello operativo e tasti in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


B) Funzionamento del sistema

Valutate la corrente condizione di funzionamento del Dolev 800. Consentite 30-60 minuti.

	
	Funzionamento del sistema
	Approvato
	Attenzione richiesta
	6 mesi
	12 mesi
	18 mesi
	24 mesi
	Commenti

	5. 
	Feedback dell’operatore
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Commenti dell’operatore riepilogati qui sotto:

	

	6. 
	Operatore addestrato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	7. 
	Versione del firmware aggiornata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	8. 
	Back up delle impostazioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	· Esponete una scala di grigi per riferimento.

	9. 
	Il caricamento avanza senza problemi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	10. 
	La pellicola è distesa uniformemente sul tamburo
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	11. 
	La taglierina si sposta uniformemente e taglia in parti uguali
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


	12. 
	La pellicola si scarica agevolmente dal tamburo
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	13. 
	Il carrello si sposta silenziosamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	14. 
	La catena ottica dinamica si svolge e si avvolge in modo uniforme 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


C) Imaging

Assicuratevi che la qualità dell’immagine è coretta e che il sistema di imaging funzioni correttamente. Consentite 1 ora.

	
	Imaging
	Approvato
	Attenzione richiesta
	6 mesi
	12 mesi
	18 mesi
	24 mesi
	Commenti

	
	Unità ottica statica
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Energia laser conforme alle specificazioni 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	· Inviate un secondo test plot per riferimento.

	16. 
	Qualità dell’immagine accettabile
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


D) Sistemi e componenti del Dolev 800

Assicuratevi che i sistemi e i componenti del Dolev 800 siano puliti, in buone condizioni e funzionino correttamente.
Consentite 4-5 ore.

	
	Sistemi e componenti
	Approvato
	Attenzione richiesta
	6 mesi
	12 mesi
	18 mesi
	24 mesi
	Commenti

	17. 
	Tutti gli FCO obbligatori sono implementati
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	18. 
	Tutti i livelli di revisione delle schede sono aggiornati e le schede sono pulite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	19. 
	Data box (se esiste) pulita e livello comp aggiornato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	20. 
	Tutti i rilevatori funzionano correttamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Sistema di caricamento
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Cassette di caricamento pulite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	22. 
	Rilevatori di cassetta funzionanti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	23. 
	Ruote di gomma della cassetta pulite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	24. 
	Rilevatori di pellicola funzionanti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	25. 
	Ruote del rullo di alimen-tazione Dellerin pulite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	26. 
	Taglierina pulita, lubrificata, e tensione di catena accettabile
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	27. 
	Ruote dell’alimentatore pulite e pressione accettabile
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	28. 
	Guide di trasporto pellicola pulite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	29. 
	Cassetta di scaricamento pulita, nessuna fuga di luce
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Montaggio del tamburo
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Ruote del dispositivo spalmatore pulite e posizionate correttamente 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	31. 
	Pellicola fissata bene sul tamburo
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	32. 
	Cavità del tamburo  e fascio centrale puliti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	33. 
	Fori d'aspirazione del tamburo puliti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	34. 
	La pompa d’aspirazione e le valvole funzionano in modo corretto, livello di pressione corretto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	35. 
	Rilevatori e contatori di alimentazione funzionanti come specificato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	36. 
	Ruote di gomma della catena del dispositivo spalmatore e i denti della catena sono in buone condizioni, con la tensione adatta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Unità di ottica dinamica/carrello
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Vite conduttrice lubrificata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	38. 
	Pressione della Vite conduttrice accoppiatrice conforme alle specificazioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	39. 
	Unità di ottica dinamica pulita
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	40. 
	Codificatore dello spinner (se non in garanzia) pulito, archetto e linearità regolate correttamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	41. 
	Otturatore pulito e solenoide dell’otturatore funziona correttamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	42. 
	Prisma/cubo Penta pulito
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	43. 
	Connettori di fibre puliti e connettori lubrificati con gel ottico
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Unità di punzonatura
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Punzonatura (se esiste) pulita
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	45. 
	Unità di rifornimento dell’aria funziona corretta-mente e pressione di input  secondo specificazioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	46. 
	Unità di punzonatura funziona correttamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Fonte di alimentazione
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Voltaggio di unità di alimentazione si livella a specificazioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


E) Commenti dell’assistenza Creo

Assicuratevi di registrare informazioni riguardanti la visita di manutenzione programmata.


Notate qualsiasi:

· Caratteristiche di sicurezza disattivate o ignorate

· Parti sostituite

· Aggiornamenti di firmware e software installati

· Argomenti relativi all’ambiente operativo

· FCO installati


Approvazione del cliente

	 FORMCHECKBOX 
  Manutenzione programmata completata
	Data di manutenzione programmata successiva:
	

	 FORMCHECKBOX 
  Manutenzione programmata parzialmente completata fino a passo 
	Completare la manutenzione programmata entro:
	

	
	Motivo:
	

	
	Conteggio di lastre:
	

	
	
	


	Nome di rappresentante Creo:
	

	Firma:
	 FORMCHECKBOX 



	Nome di rappresentante Creo:
	

	Firma:
	 FORMCHECKBOX 


	Data:
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Assistenza clienti
  www.creo.com
Copyright © 2003 Creo Inc. Tutti i diritti riservati. Tutte le specifiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
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Creo e il simbolo Creo sono marchi registrati della Creo Inc. I prodotti Creo menzionati in questo documento sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati della Creo Inc. e possono essere registrati in certe giurisdizioni. Altri nomi di aziende e di marche, prodotti e servizi sono usati al solo scopo di identificazione e potrebbero essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi detentori.
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