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Klant:

Adres:

Apparaatnummer:  
Creo contact:  
Datum:

Dolev 800
Geplande onderhoudslijst

Het doel van Gepland Onderhoud (GO) is om de beschikbare werktijd voor de Dolev 800 te vergroten. Stappen die van het grootste belang zijn voor veiligheid van het systeem zijn als eerste in de lijst opgenomen.

Gepland onderhoud moet iedere 6 maanden worden uitgevoerd.

A) Veiligheid en buitenkant 

Controleer dat de Dolev 800 veilig kan worden bedienen en er veilig mee kan worden gewerkt.
Deze procedure duurt 20 minuten.

	
	Basis  veiligheid en buitenkant controle
	Voldoende
	Nakijken0}
	6 maanden
	12 maanden
	18 maanden
	24 maanden
	Opmerkingen

	1. 
	Gespecificeerde werkplaatscondities
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	2. 
	Veiligheidsmechanismen van deuren en bovenbedekking  
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	3. 
	Conditie van panelen deuren en bedekkingen.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	4. 
	Conditie van bedienings-paneel en toetsen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


B) Systeembediening

De huidige bedieningconditie van de Dolev 800 evalueren.
Deze procedure duurt 30-60 minuten.

	
	Systeembediening
	Voldoende
	Nakijken
	6 maanden
	12 maanden
	18 maanden
	24 maanden
	Opmerkingen

	5. 
	Feedback operator
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Opmerkingen van de operator:

	

	6. 
	Training van de operator
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	7. 
	Harde software bijwerken
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	8. 
	Back-up van instellingen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	· Een referentie grijsschaal belichten

	9. 
	Probleemloze laadprocedure
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	10. 
	Probleemloze verspreiding van de film op de drum
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	11. 
	Het snijmes beweegt probleemloos en snijdt gelijkmatig 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	12. 
	Probleemloze ontlading van de drum
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	13. 
	Mediahouder beweegt geruisloos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	14. 
	Probleemloze afwikkeling en wikkeling van de dynamische optische ketting
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


C) Belichting

Controleer dat de beeldkwaliteit juist is en dat het afdruksysteem juist werkt.
Deze procedure duurt 1 uur.

	
	Belichting
	Voldoende
	Nakijken
	6 maanden
	12 maanden 
	18 maanden 
	24 maanden 
	Opmerkingen

	
	Statisch optisch systeem 
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Gespecificeerd laservermogen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	· Biedt een tweede referentie test plot aan

	16. 
	Specificatie beeldkwaliteit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


D) Systemen en onderdelen van Dolev 800 

Controleer dat de systemen en onderdelen van Dolev 800 schoon zijn, zich in een goede conditie bevinden en juist werken.
Deze procedure duurt 4-5 uur.

	
	Systemen en onderdelen
	Voldoende
	Nakijken
	6 maanden 
	12 maanden 
	18 maanden 
	24 maanden 
	Opmerkingen

	17. 
	Alle verplichte FCO’s zijn ingesteld 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	18. 
	Alle niveaus van de kaarten zijn bijgewerkt en de kaarten zijn schoon-gemaakt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	19. 
	Databox (indien aanwezig) is schoon en computer-niveau bijgewerkt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	20. 
	Alle detectoren functioneren juist
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Laadsysteem
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Laadcassettes zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	22. 
	Cassette detectoren  functioneren
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	23. 
	Rubber cassetterollers zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	24. 
	Film-in detectoren functioneren
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	25. 
	De wielen van de Dellerin voedingsrollers zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	26. 
	Het snijmes is schoon, gesmeerd en de kettingspanning is juist
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	27. 
	De wielen van de invoerbak zijn schoon en de druk is juist
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	28. 
	De film transportgeleiders zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


	29. 
	De ontladingscassette is schoon en laat geen licht door
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	De drumeenheid
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	De sproeierwielen zijn schoon en in de juiste positie
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	31. 
	De film is volledig aan de drum verbonden
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	32. 
	De drumruimte en de centrale straalruimte zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	33. 
	De drum vacuümgaten zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	34. 
	Vacuümpomp en ventielen functioneren juist en het  spanningniveau is juist
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	35. 
	De invoer detectoren en het telsysteem functioneren naar wens
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	36. 
	De rubber wieltjes van de sproeier motoraandrijving en de tandjes zijn in goede conditie met de juiste spanning 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Mediahouder/
dynamische optische eenheid
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	De schroefspil is gesmeerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	38. 
	De schroefspilspanning is volgens specificatie
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	39. 
	Het dynamisch optische systeem is schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	40. 
	Spinner encoder (indien met  garantie) is schoon, de boog en lineariteit zijn juist aangepast
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	41. 
	De sluiter is schoon en de solenoïdes van de sluiter werken juist
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	42. 
	Penta prisma/kubus is schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	43. 
	Fiber verbindingen zijn schoon en zijn ingesmeerd met optische gel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Ponseenheid
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	De pons (indien aanwezig) is schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	45. 
	De luchttoevoer werkt  goed en de invoerdruk is naar wens
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	46. 
	Het ponssysteem werkt naar wens
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	
	Stroomvoeding
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Stroomvoeding van de eenheid is op gewenst niveau
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	


E) Creo Service opmerkingen

Noteer iedere informatie betreffende het GO-bezoek.

Noteer als volgt:

· Veiligheidsfuncties die buiten werking zijn gesteld of omgeleiden

· Onderdelen die zijn vervangen

· Geïnstalleerde harde software en bijgewerkte software

· Onderwerpen mbt de bedieningsomgeving

· Geïnstalleerde FCO’s 


De klant gaat met het volgende akkoord 

	 FORMCHECKBOX 
  De onderhoudslijst is volledig afgewerkt
	Volgende onderhouds-datum:
	

	 FORMCHECKBOX 
  Het onderhoud is gedeeltelijk uitgevoerd tot stap  
	Datum voor het voltooien van het onderhoud:
	

	
	Reden:
	

	
	Platentelling:
	

	
	
	


	Naam van de vertegenwoordiger van Creo:
	

	Handtekening:
	 FORMCHECKBOX 



	Naam van de vertegenwoordiger van de klant:
	

	Handtekening:
	 FORMCHECKBOX 


	Datum:
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