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Kund:
     
Adress:
     
Enhetens serienr:       
Creo-kontakt
:       
Datum:
     
Dolev 800
Checklista för planerat underhåll

Avsikten med planerat underhåll (Planned Maintenance – PM) är att uppnå maximal drifttid för Dolev 800.

Planerat underhåll ska utföras var 6:e månad.

A) Säkerhet och exteriör

Försäkra dig att Dolev 800 är säker att hantera och arbeta med. 
Tidsåtgång 20 minuter.

	
	Utvärdering av säkerhet först och exteriör 
	Godkänd
	Åtgärdas
	6 Mån.
	12 Mån.
	18 Mån.
	24 Mån.
	Kommentar

	1. 
	Lokalen enligt specifikationer
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	2. 
	Luckor och övre lock säkert spärrade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	3. 
	Paneler, luckor och lock i gott skick 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	4. 
	Operatörspanelen och tangenter i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


B) Systemets funktion

Utvärdera funktionen av Dolev 800. 
Tidsåtgång 30 - 60 minuter.

	
	Systemfunktion 
	Godkänd
	Åtgärdas
	6 Mån.
	12 Mån.
	18 Mån.
	24 Mån.
	Kommentar

	5. 
	Operatörssvar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Nedan summering av operatörens kommentarer:

	     

	6. 
	Operatörsutbildning
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	7. 
	Fasta programvaran uppdaterad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	

	8. 
	Inställningar sparade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Exponering av en grå referensskala

	9. 
	Jämnt laddningsförlopp
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	10. 
	Filmen utbredd slätt på trumman
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	11. 
	Skärkniven har jämn gång och skär jämnt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	12. 
	Filmen utmatas jämnt från trumman
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	13. 
	Vagnen har en tyst gång
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	14. 
	Dynamiska optiska kedjan rullas upp och ihop smidigt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


C) Bildbehandling 

Försäkra dig att bildkvaliten är god och att bildsystemet fungerar väl.
Tidsåtgång 60 minuter.

	
	Bildbehandling 
	Godkänd
	Åtgärdas
	6 Mån.
	12 Mån.
	18 Mån.
	24 Mån.
	Kommentar

	
	Statisk optik
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Laserenergin enligt spec.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Skicka en andra testkurva för referens.

	16. 
	Godtagbar bildkvalitet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


D) Dolev 800-system och -komponenter  

Försäkra dig att Dolev 800-system och –komponenter är i gott skick och fungerar väl.
Tidsåtgång 4 – 5 timmar.

	
	System och komponenter
	Godkänd
	Åtgärdas
	6 Mån.
	12 Mån.
	18 Mån.
	24 Mån.
	Kommentar

	17. 
	Alla obligatoriska ändringslistor (FCOs) har genomförts
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	18. 
	Alla kortrevisionerna har uppdaterats och korten har rengjorts
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	19. 
	Datorlådan (om finns) är ren och komponenterna uppdaterade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	20. 
	Alla givare fungerar väl
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Laddningssystemet
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Laddningskassetten är ren
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	22. 
	Kassettgivaren fungerar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	23. 
	Kassettens gummihjul är rena
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	24. 
	Givaren för film-in fungerar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	25. 
	Inmatningsrullar och Dellerin-hjulen är rena
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	26. 
	Skärkniven är ren, insmord och kedjan är välspänd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	27. 
	Inmatningshjulen är rena och trycket godtagbart
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	28. 
	Transportskenorna för filmen är rena
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	29. 
	Utmatningskassetten är ren, utan ljusläcka
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Trumma
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Spridarhjulen rena, välpositionerade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	31. 
	Filmen välfäst på trumman
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	32. 
	Trumhåligheten och centralstrålen ren
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	33. 
	Trummans vakuumhål är rena
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	34. 
	Vakuumpumpen och -ventilerna fungerar, rätt tryck
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	35. 
	Inmatningsgivaren och räknaren fungerar enligt spec.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	36. 
	Spridarmotorkedjans gummihjul och kedjehjul välhållna, välspända
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Vagn/dynamisk optik
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Smord ledskruv
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	38. 
	Ledskruvens kopplingstryck inom spec.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	39. 
	Dynamiska optiken är ren
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	40. 
	Spinnomkodaren (ej under garanti) är ren, bågen och linjärheten väljusterade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	41. 
	Slutaren är ren och solenoidslutaren fungerar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	42. 
	Penta-prisman/kuben är ren
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	43. 
	Fiberkontakterna är rena och kontakterna är smorda med optiskt gel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Stans
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Stansen (om finns) är ren
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	45. 
	Luftförsörjningen fungerar och inloppstrycket enligt spec.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	46. 
	Stansen fungerar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Strömförsörjning
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Strömförsörjningens spänningsnivå enligt spec.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


E) Cre-servicekommentarer

V.g. anteckna uppgifterna om underhållsbesöket.

Anteckna följande:

· Avaktiverade eller förbikopplade säkerhetsfunktioner

· Utbytta delar

· Uppdateringar av fastprogramvara och programvara som installeras

· Arbetsmiljöfrågor

· Åtgärdade ändringslistor (FCOs)

     
Kundgodkännande

	 FORMCHECKBOX 
  Planerat underhåll är utfört
	Nästa datum för planerat underhåll:
	     

	 FORMCHECKBOX 
  Planerat underhåll är delvis utfört till steg       
	Datum för att avsluta underhållet:
	     

	
	Orsak:
	     

	
	Antal plåtar:
	     

	
	
	


	Creo-representantens namn:
	     

	Signatur:
	 FORMCHECKBOX 



	Kundrepresentantens namn:
	     

	Signatur:
	 FORMCHECKBOX 


	Datum:
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Kundstöd
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