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Übersicht

Während der Installation des Ausgabegeräts Magnus™ XLF 80 führt der Kodak Servicetechniker ein Installationstestverfahren (Installation Test Procedure, ITP) mit einer Reihe von Tests durch, um den erfolgreichen Abschluss der Installation nachzuweisen und die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit des Ausgabegeräts zu veranschaulichen.

Der Kodak Servicetechniker muss diese Checkliste zum Abnahmetest nach der Durchführung aller Testverfahren ausfüllen, die im Dokument Installation Test Procedure (Abnahmetest) für das Gerät beschrieben sind.

Das Installationstestverfahren bzw. der Abnahmetest erfordert bis zu 10 Druckplatten und dauert zwischen 2 und 4 Stunden. Während dieser Zeit muss ein Vertreter des Kunden anwesend sein, um die Ergebnisse zu bestätigen.

Nachdem die Tests erfolgreich durchgeführt worden sind, ist das Magnus XLF 80-Ausgabegerät mit uneingeschränktem Support durch die Abteilung „Kodak Customer Services and Solutions“ für den Einsatz in der laufenden Produktion bereit.
Zuständigkeit des Kunden

Der Kunde ist für Folgendes zuständig:

· Der Standort muss, wie im Kodak Site Preparation Guide (Handbuch) beschrieben, für das Gerät vorbereitet sein.

· Für die Installation/Integration des Ausgabegeräts und für den Abnahmetest müssen 25 Druckplatten mit entsprechend guter Qualität zur Verfügung stehen (der Abnahmetest erfordert ungefähr 10 dieser Platten).

· Der Processor muss installiert und betriebsbereit sein.
Zuständigkeit von Kodak
Kodak ist für Folgendes zuständig:

· Das Gerät/System muss vollständig installiert und integriert werden.

· Nach der Installation von Magnus XLF 80 schult der Kodak Servicetechniker den Bediener hinsichtlich der Bedienung und Wartung des Geräts, wobei das entsprechende Dokument Operator Guide oder Visual Quick Reference Guide (Bedienerhandbuch bzw. Kurzübersicht) verwendet wird.

Mögliche zusätzliche System-, Workflow- bzw. Farbkalibrierungen oder Staccato®-Rasterkalibrierungen an der Druckmaschine gehören nicht zum Umfang des Abnahmetests und werden in dieser Checkliste nicht behandelt.

Referenzdokumente

Bei den unten aufgeführten Dokumentnummern handelt es sich um interne Dokumentnummern von Kodak. Die angegebenen Versionen sind möglicherweise nicht die aktuellsten Versionen des jeweiligen Dokuments.

	Dokumenttyp
	Dokumentnummern

	Specifications (Technische Daten)
	707-00633A

	Visual Reference Guide (Handbuch)
	732-00150A-DE

	Site Preparation Guide (Handbuch)
	719-00949A-DE


Systemdetails

	Geräteseriennummer
	     

	Systemoptionen
	 FORMCHECKBOX 
 Brücken Aggregat

	Plattentyp(en)
	     

	Minimales Plattenformat

 FORMCHECKBOX 
 mm
 FORMCHECKBOX 
 Zoll
	     

	Maximales Plattenformat

 FORMCHECKBOX 
 mm
 FORMCHECKBOX 
 Zoll
	     

	Workflow
	 FORMCHECKBOX 
 Brisque®
 FORMCHECKBOX 
 Prinergy®
 FORMCHECKBOX 
 Prinergy Evo
 FORMCHECKBOX 
 TIFF von Drittanbieter

	
	Version:      

	Rasterung
(max. LPI)
	     

	Staccato
(Mikrometer)
	     

	Anhand der registrierten Kanten konfigurierte Kundenstanzung
	 FORMCHECKBOX 
 Ja
 FORMCHECKBOX 
 Nein


Laden und Entladen von Druckplatten
Laden von Platten
Die Bediener müssen in der Lage sein, Druckplatten erfolgreich zu laden, Jobs zum Belichten zu übermitteln und die Platten dann wieder aus dem halbautomatischen Magnus XLF 80-Gerät zu entladen.

Durchgeführt   FORMCHECKBOX 

Druckplattendurchsatz

Der Zweck des Tests für den Druckplattendurchsatz ist zu Überprüfen und Veranschaulichen, dass das Ausgabegerät den angegebenen Zielwerten für den Plattendurchsatz in Druckplatten pro Stunde (Plates Per Hour, PPH) entspricht. Der Kodak Servicetechniker belichtet verschiedene Druckplatten, berechnet den Durchsatz und zeichnet die Ergebnisse in Tabelle 1 auf.

Tabelle 1: Sollwerte und Ergebnisse des Durchsatztests

	Plattenformat
	PPH (Soll)
	PPH (Iist)

	
	
	     

	
	
	     

	
	
	     

	
	
	     

	
	
	     


Bildqualität der Druckplatte

Der Kodak Servicetechniker schickt die KPTT-Datei (Kodak Plate Test Target) an das Ausgabegerät und untersucht dann eine Reihe von Testelementen auf der belichteten Druckplatte, um die Bildqualität der Druckplatte zu testen. Das Testbild wird in Abbildung 1 gezeigt und der Servicetechniker zeichnet die Ergebnisse der einzelnen Testelemente in Tabelle 2 auf. 
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Abbildung 1: KPTT (Kodak Plate Test Target) – Testelemente für die Bildqualität von Druckplatten
Tabelle 2: Testergebnisse für die Bildqualität von Druckplatten

	Zielelement des Plattentests
	Beschreibung
	Durchgeführt

	1. Einheitlichkeitsmuster
	Die Einheitlichkeit der Plattenentwicklung wird für die gesamte Druckplatte getestet
	 FORMCHECKBOX 


	2. CTTP-Teststreifen
	Die Tonwertskalen werden getestet
	 FORMCHECKBOX 


	3. Radiale Vignette 
50% bis 100%
	Dadurch wird sichergestellt, dass keine Treppenmuster bei den Schattierungen vorhanden sind (ein glatter Übergang von 50% zu 100%)
	 FORMCHECKBOX 


	4. Radiale Vignette 
0% bis 50%
	Dadurch wird sichergestellt, dass keine Treppenmuster bei den Schattierungen vorhanden sind (ein glatter Übergang von 0% zu 50%)
	 FORMCHECKBOX 


	5. Karomuster
	Die Bildqualität von Karomustern wird überprüft
	 FORMCHECKBOX 


	6. Tonwertskalen
	Visueller Test, um zu überprüfen, ob die Staccato-Rasterqualität mit Tonwertskalen akzeptabel ist
	 FORMCHECKBOX 


	7. Vertikale und horizontale Vignetten
	Dadurch wird sichergestellt, dass keine Treppenmuster bei den Schattierungen vorhanden sind (ein glatter Übergang von 0% zu 100%)
	 FORMCHECKBOX 


	8. Graustufenbilder
	Vermittelt dem Kunden einen Eindruck der zu erwartenden Ergebnisse, wenn sie ihre Jobs mit Hilfe der Staccato-Rasterung ausführen
	 FORMCHECKBOX 



Bestätigung

Der Abnahmetest wurde am   /   /     (Tag/Monat/Jahr) von einem Vertreter von Kodak und in Anwesenheit von mindestens einem Vertreter des Kunden durchgeführt.

	Vertreter von Kodak:


	     

	Unterschrift:
	


	Vertreter des Kunden:
	     

	Unterschrift:
	


Nach dem Ausfüllen dieser Checkliste schickt der Kodak Servicetechniker eine Kopie des gesamten Dokuments an den regionalen Service-Manager.
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