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Cliente:
     
Dirección:
     
Nº de serie del dispositivo:
     
Persona de contacto en Creo:
     
Fecha:
     


Nº de teléfono:      

Trendsetter NEWS
Lista de comprobación para el mantenimiento programado

El objetivo del mantenimiento programado es aumentar al máximo el tiempo de funcionamiento del sistema Trendsetter NEWS. Los pasos que más influyen en la seguridad y el funcionamiento del sistema se incluyen al principio de la lista.

A) Seguridad y exterior

Cerciórese de que es seguro poner en funcionamiento el sistema Trendsetter NEWS y trabajar con él.

	
	Evaluación de la seguridad y el exterior
	Satisfactorio
	Requiere atención
	6 meses
	12 meses
	Comentarios

	1. 
	Estado del cristal de carga, etiquetas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	2. 
	Estado de la interfaz del operador
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	3. 
	Inspección de paneles y revestimientos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	4. 
	Comprobación de la pintura exterior
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	5. 
	Aire comprimido – filtros reemplazados, cazoletas comprobadas, sin fugas, aceite ni agua 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	6. 
	Test de presión de suministro de aire
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	7. 
	Inspección de las luces de advertencia de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	8. 
	Inspección de la bandeja de carga de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	9. 
	Estado del cabezal del colector de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	10. 
	Inspección del rotador/bandeja de descarga de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	11. 
	Estado del panel de la bandeja de descarga de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	12. 
	No hay fugas de líquido refrigerante
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	13. 
	No hay fugas en el conducto del cajón de residuos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


B) Funcionamiento del sistema

Evalúe el estado de funcionamiento actual del sistema Trendsetter NEWS.

	
	Funcionamiento del sistema
	Satisfactorio
	Requiere atención
	6 meses
	12 meses
	Comentarios

	· Ejecute la impresión de diagnóstico 1, 0 o 100 (repita la impresión antes de volver a poner en producción el sistema Trendsetter).

· Envíe trabajos desde la estación de trabajo para carga automática y manual.

· Observe y escuche. Anote las irregularidades para investigarlas posteriormente.

	14. 
	Comentarios del operario
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	Resumen de los comentarios del operario:

	     

	15. 
	Puerta del compartimiento inferior de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	16. 
	Puerta de carga manual de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	17. 
	Movimiento del colector de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	18. 
	Operaciones del colector de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	19. 
	Sistema de aspiración del colector de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	20. 
	Brazos separadores de plancha de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	21. 
	Descenso de plancha de AL hacia los clavillos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	22. 
	Carga de la plancha en el tambor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	23. 
	Detección de bordes
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	24. 
	Funcionamiento del carro
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	25. 
	Funcionamiento del trazado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	26. 
	Descarga de plancha del tambor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	27. 
	Movimiento de la bandeja de descarga de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	28. 
	Movimiento del rotador de planchas de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	29. 
	Sistema de aspiración del rotador de planchas de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


C) Exposición

Asegúrese de que la calidad de las imágenes es correcta y de que el sistema de exposición funciona adecuadamente.

	
	Exposición
	Satisfactorio
	Requiere atención
	6 meses
	12 meses
	Comentarios

	
	Cabezal de exposición
	
	
	
	
	

	30. 
	Impresión de prueba evaluada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	31. 
	Gráfico de referencia de trazos generado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	32. 
	Potencia de láser dentro de las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	33. 
	Error de suma y enfoque dentro de las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Retire el cabezal de exposición térmica

	34. 
	Comprobación de daños en el inyector de residuos y limpieza del mismo
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	35. 
	Comprobación de daños en las lentes y limpieza de las mismas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Vuelva a colocar el cabezal de exposición térmica

	36. 
	Gráfico de referencia de trazos generado y comparado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	37. 
	Contraste comprobado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	38. 
	La potencia de láser sigue estando dentro de las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	39. 
	El obturador se abre/cierra
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	40. 
	Configuración guardada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Carro
	
	
	
	
	

	41. 
	Raíles del carro lubricados
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	42. 
	Tornillo regulador del carro lubricado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	
	Unidad deshumidificadora (DHU)
	
	
	
	
	

	43. 
	Filtro comprobado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	44. 
	Filtro sustituido
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	45. 
	Presión adecuada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Si el indicador de presión está en rojo, DEBE sustituirse la DHU y comprobarse la existencia de contaminantes en el sistema de aire.

	
	Unidad de eliminación de residuos
	
	
	
	
	

	46. 
	El sensor envía la señal correcta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	47. 
	Filtro en buen estado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	48. 
	Conducto en buen estado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	49. 
	Inyector y sensor limpios y operativos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	50. d
	Cable de datos en buen estado y apretado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Intercambiador térmico/refrigerante
	
	
	
	
	

	51. 
	No hay fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	52. 
	Conexiones apretadas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	53. 
	Condensador y orificios de ventilación limpios (sólo refrigerante)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	54. 
	Filtro de la bomba/filtro de líquido limpios (sólo refrigerante)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	55. 
	Motor de la bomba lubricado (sólo refrigerante)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	56. 
	Nivel de líquido correcto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	57. 
	Ventiladores limpios y operativos (sólo intercambiador térmico)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Envíe una segunda impresión de prueba como referencia.

	
	Calidad de imagen
	
	
	
	
	

	58. 
	Buena calidad de imagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


D) Trendsetter NEWS 

Compruebe que el sistema Trendsetter NEWS funciona correctamente.

	
	Trendsetter 400/800
	Satisfactorio
	Requiere atención
	6 meses
	12 meses
	Comentarios

	
	Cuadro de alimentación
	
	
	
	
	

	59. 
	El interruptor principal funciona correctamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	60. 
	Fuentes de alimentación comprobadas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	61. 
	Tarjeta asentada en la carcasa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Caja de ventilación
	
	
	
	
	

	62. 
	Filtros de entrada de aire limpios
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	63. 
	Ventiladores de refrigeración – comprobación de flujo y ruido
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	64. 
	Varistor de óxido metálico retirado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Motor
	
	
	
	
	

	65. 
	Fugas en amortiguadores del panel frontal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	66. 
	Fugas en amortiguadores de la puerta de plancha de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	67. 
	Estado de los activadores de la puerta de salida
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	68. 
	Estado de los activadores de la rampa de carga
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	69. 
	Tambor y dispositivos de sujeción del borde de entrada limpios y en buen estado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	70. 
	Cintas de sujeción del tambor apretadas y en buen estado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	71. 
	Tensión, alineación y estado de la correa del tambor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	72. 
	Rodillos limpios y en buen estado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	73. 
	Activadores de rodillos fijados firmemente y sin fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	74. 
	Presión adecuada de los rodillos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	75. 
	El rodillo se desplaza de forma uniforme
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	76. 
	El rodillo gira de forma uniforme
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	77. 
	Activadores de los dispositivos de sujeción del borde de entrada fijados firmemente y sin fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	78. 
	Movimiento uniforme de los dispositivos de sujeción del borde de entrada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	79. 
	Espacio entre los dispositivos de sujeción del borde de entrada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	80. 
	Activadores de las abrazaderas del borde posterior seguros y sin fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	81. 
	Presión adecuada en las abrazaderas del borde posterior
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	82. 
	Imanes de las abrazaderas del borde posterior limpios
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	83. 
	Bloqueo/desbloqueo de las abrazaderas del borde posterior
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	84. 
	Inspección de los sensores de las abrazaderas del borde posterior
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	85. 
	Sensores del eje central
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	86. 
	Tensión de la correa del carro, inspección
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	87. 
	Inspección del colector principal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	88. 
	Inspección del colector de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	89. 
	Sincronización correcta del motor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


E) Colector 

Compruebe que el colector del sistema Trendsetter NEWS funciona correctamente.

	
	Colector 
	Satisfactorio
	Requiere atención
	6 meses
	12 meses
	Comentarios

	
	Colector/bandeja de carga
	
	
	
	
	

	90. 
	Cilindros superior/inferior del colector, sin fugas/tuercas sueltas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	91. 
	Cilindros de entrada/salida del colector, sin fugas/tuercas sueltas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	92. 
	Cilindros de muñeca (sólo colector 3), sin fugas/tuercas sueltas Actualización según la solicitud de modificación in situ CA00567 si no se ha realizado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	93. 
	Inspección del sensor del colector
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	94. 
	Inspección del cable guía del colector
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	95. 
	Comprobación del sistema de aspiración, reemplazar si es necesario; reemplazar todos los dispositivos pequeños y tubos suministrados en el kit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	96. 
	Inspección de la banda de mylar, reemplazar si es necesario
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	97. 
	Comprobación de la inyección de aire de la bandeja
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	98. 
	Comprobación del sensor de plancha de la bandeja de carga
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	Bandeja de descarga
	
	
	
	
	

	99. 
	Cilindros de la bandeja, sin fugas
Clevis reemplazados (si están desgastados) y engrasados
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	100. 
	Cilindro del rotador, sin fugas, rotación correcta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	101. 
	Tensión correcta de la correa del dispositivo de desplazamiento
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	102. 
	Cilindros del sistema de aspiración, sin fugas, movimiento sincronizado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	103. 
	Inspección del sistema de aspiración, reemplazar si es necesario
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	104. 
	Comprobación de los interruptores de limitación del rotador y del dispositivo de desplazamiento y del sensor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	105. 
	Inspección de los paneles de la bandeja de descarga
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	106. 
	Comprobación del sensor óptico de la bandeja de descarga
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


F) Terminal

Compruebe que la configuración está actualizada.

	
	Estación y control de versiones
	Satisfactorio
	Requiere atención
	6 meses
	12 meses
	Comentarios

	107. 
	Cable SCSI y conexiones en buen estado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	108. 
	Versión más reciente de Service Shell
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	109. 
	Versión más reciente de todo el firmware (cabezal, MPE/MCE, Genine, PDB)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	110. 
	Print Console
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	111. 
	Copia de seguridad de la configuración
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	112. 
	Funcionamiento del test
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


G) Comentarios para el servicio técnico de Creo

Anote los que sean relevantes:

· Funciones de seguridad desactivas u omitidas

· Piezas sustituidas

· Actualizaciones de firmware y software instaladas

· Problemas con el entorno operativo

· Solicitudes de modificación in situ instaladas

     
Declaración del cliente

	 FORMCHECKBOX 
  Mantenimiento programado terminado
	Fecha del próximo mantenimiento programado:
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  Mantenimiento programado realizado sólo hasta el paso      
	Fecha de finalización del mantenimiento programado:
	     

	
	Motivo:
	     

	
	Numeración de la plancha:
	     

	
	
	


	Nombre del representante de Creo:
	     

	Firma:
	 FORMCHECKBOX 



	Nombre del representante del cliente:
	     

	Firma:
	 FORMCHECKBOX 


	Fecha:
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Tel. de asistencia al cliente: 604-451-2727
Gratuito: 800-472-2727
callcentre@creo.com
www.creo.com

Lista de comprobación para el mantenimiento programado
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