[image: image2.wmf]


Asiakas:

     
Osoite:

     
Laitteen sarjanumero:








Creo-yhteyshenkilö:
     
Päiväys:

     

Puhelinnumero:      

Trendsetter NEWS
Määräaikaishuoltojen tarkistusluettelo

Määräaikaishuoltojen tarkoituksena on maksimoida Trendsetter NEWS -laitteen käytettävyysaika. Järjestelmän turvallisuuteen ja toimintaan eniten vaikuttavat tarkistuskohteet on mainittu tarkistusluettelossa ensimmäisinä.
A) Turvallisuus ja ulkopinta 

Varmista, että Trendsetter NEWS -laite toimii turvallisesti ja että sen käyttäminen on turvallista.

	
	Turvallisuus- ja ulkopintatarkistukset
	Kunnossa
	Korjattava
	6 kuukautta
	12 kuukautta
	Kommentit

	1. 
	Käyttöluukun kunto, merkinnät
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	2. 
	Käyttöliittymän kunto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	3. 
	Paneelien ja kuoren tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	4. 
	Ulkopinnan maalin tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	5. 
	Paineilma: suodattimet vaihdettu, säiliöt tarkastettu, ei vuotoja, ei öljyä, ei vettä
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	6. 
	Paineilmalaitteen painetesti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	7. 
	Varoitusvalojen tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	8. 
	Syöttötason tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	9. 
	Poimijan kunto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	10. 
	Luovutustason (pyörityslaitteen) tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	11. 
	Luovutustason kaukaloiden kunto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	12. 
	Ei jäähdytysnesteen vuotoja
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	13. 
	Jätesäiliön letku ei vuoda
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


B) Järjestelmän toiminta

Tarkasta Trendsetter NEWS -laitteen nykyinen toimintakunto.

	
	Järjestelmän toiminta
	Kunnossa
	Korjattava
	6 kuukautta
	12 kuukautta
	Kommentit

	· Suorita diagnostiikkatoiminto 1, 0, tai 100. (Suorita diagnostiikkatoiminto uudelleen, ennen kuin palautat Trendsetter-laitteen tuotantokäyttöön.)

· Suorita työasemasta työ sekä automaattista että manuaalista (käsinohitus) syöttötoimintoa käyttämällä.

· Tarkkaile ja kuuntele laitteen toimintaa. Merkitse epätavallinen toiminta muistiin myöhempää tutkimista varten.

	14. 
	Käyttäjän palaute
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	Yhteenveto käyttäjän kommenteista:

	     

	15. 
	Moottoritilan alempi luukku
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	16. 
	Käsinohitusluukku
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	17. 
	Poimijan liike
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	18. 
	Poimijan toiminta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	19. 
	Poimijan imukupit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	20. 
	Levyjen erottimen varret
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	21. 
	Laatan pudottaminen tappeihin
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	22. 
	Laatan syöttö rummulle
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	23. 
	Reunan tunnistus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	24. 
	Vaunun toiminta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	25. 
	Toimintosarjojen toiminta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	26. 
	Laatan luovutus rummulta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	27. 
	Luovutustason liike
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	28. 
	Laatan pyörityslaitteen liike
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	29. 
	Laatan pyörityslaitteen kupit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


C) Kuvantaminen

Varmista, että kuvanlaatu on oikea ja että kuvantamisjärjestelmä toimii oikein.

	
	Kuvantaminen
	Kunnossa
	Korjattava
	6 kuukautta
	12 kuukautta
	Kommentit

	
	Kuvantamispää
	
	
	
	
	

	30. 
	Testitoiminto on arvioitu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	31. 
	Piirron vertailukaavio on luotu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	32. 
	Laserin teho on määritysten mukainen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	33. 
	Summa- ja tarkennusvirheet ovat määritysten mukaisia
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Irrota lämpökuvantamispää.

	34. 
	Jätteidenkeräyssuutin on tarkastettu vaurioiden varalta ja puhdistettu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	35. 
	Linssi on tarkastettu vaurioiden varalta ja puhdistettu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Aseta lämpökuvantamispää takaisin paikalleen.

	36. 
	Piirron vertailukaavio on luotu ja vertailu on suoritettu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	37. 
	Kontrasti on tarkastettu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	38. 
	Laserin teho on yhä määritysten mukainen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	39. 
	Suljin avautuu ja sulkeutuu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	40. 
	Asetukset on tallennettu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Vaunu
	
	
	
	
	

	41. 
	Vaunun kiskot on voideltu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	42. 
	Vaunun johtoruuvi on voideltu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	
	Kosteudenpoistoyksikkö (DHU)
	
	
	
	
	

	43. 
	Suodatin on tarkastettu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	44. 
	Suodatin on pantu paikalleen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	45. 
	Paine on riittävä
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Jos paineen ilmaisin on punainen, DHU ON PANTAVA TAKAISIN paikalleen ja ilmajärjestelmä on tarkastettava epäpuhtauksien varalta.

	
	Jätteidenpoistoyksikkö
	
	
	
	
	

	46. 
	Anturi lähettää oikean signaalin
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	47. 
	Suodatin on hyvässä kunnossa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	48. 
	Letku on hyvässä kunnossa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	49. 
	Suutin ja anturi ovat puhtaat ja toimivat oikein
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	50. d
	Datakaapeli on hyvässä kunnossa ja tiiviisti paikallaan
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Jäähdytin/lämmönvaihdin
	
	
	
	
	

	51. 
	Ei vuotoja
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	52. 
	Letkun liitännät ovat tiiviit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	53. 
	Jäähdytin ja ilmaventtiilit on puhdistettu (vain jäähdytin)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	54. 
	Pumpun suodatin (nestesuodatin) on puhdistettu (vain jäähdytin)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	55. 
	Pumpun moottori on voideltu (vain jäähdytin)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	56. 
	Nestetaso on oikea
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	57. 
	Tuulettimet ovat puhtaat ja toimivat oikein (vain lämmönvaihdin)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Suorita toinen testitoiminto vertailua varten.

	
	Kuvanlaatu
	
	
	
	
	

	58. 
	Kuvanlaatu on hyvä
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


D) Trendsetter NEWS 

Varmista, että Trendsetter NEWS -järjestelmä toimii oikein.

	
	Trendsetter-alusta
	Kunnossa
	Korjattava
	6 kuukautta
	12 kuukautta
	Kommentit

	
	Tehoyksikkö
	
	
	
	
	

	59. 
	Avainkytkin toimii oikein
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	60. 
	Virtalähteet on tarkastettu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	61. 
	Korttikehyksen asennus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Tuuletinyksikkö
	
	
	
	
	

	62. 
	Ilman sisäänottosuodattimet ovat puhtaat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	63. 
	Jäähdytystuulettimet: toiminta ja ääni moitteeton
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	64. 
	MOV irrotettu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Laitteisto
	
	
	
	
	

	65. 
	Etupaneelin kaasujousien vuodot
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	66. 
	AL-levyn luukun kaasujousien vuodot
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	67. 
	Poistoluukun toimilaitteen kunto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	68. 
	Syöttörampin toimilaitteen kunto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	69. 
	Rumpu ja LEC ovat puhtaita ja hyvässä kunnossa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	70. 
	Rummun teräsvanteet ovat tiukalla ja hyvässä kunnossa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	71. 
	Rummun hihnan jännite, kohdistus ja kunto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	72. 
	Telat ovat puhtaat ja hyvässä kunnossa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	73. 
	Telojen toimilaitteiden kiinnitykset ovat kunnossa, ei vuotoja
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	74. 
	Telan paine on riittävä
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	75. 
	Telat liikkuvat tasaisesti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	76. 
	Telat pyörivät tasaisesti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	77. 
	LEC-toimilaitteiden kiinnitykset ovat kunnossa, ei vuotoja
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	78. 
	LEC-liike on tasainen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	79. 
	LEC-väli
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	80. 
	TEC-toimilaitteiden kiinnitykset ovat kunnossa, ei vuotoja
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	81. 
	TEC-paine on riittävä
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	82. 
	TEC-magneetit ovat puhtaat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	83. 
	TEC-lukitus ja TEC-lukituksen avaaminen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	84. 
	TEC-anturien tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	85. 
	Rungon anturit 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	86. 
	Vaunun hihnan jännitys, tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	87. 
	Pääjohdon tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	88. 
	AL-johdon tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	89. 
	Laitteiston ajoitus on oikea
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


E) Poimija

Varmista, että Trendsetter NEWS -poimija toimii oikein.

	
	Poimija
	Kunnossa
	Korjattava
	6 kuukautta
	12 kuukautta
	Kommentit

	
	Poimija/syöttötaso
	
	
	
	
	

	90. 
	Poimijien siirtosylinterit (ylös/alas): ei vuotoja tai löystyneitä lukkomuttereita
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	91. 
	Poimijien siirtosylinterit (sisään/ulos): ei vuotoja tai löystyneitä lukkomuttereita
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	92. 
	Nivelsylinterit (vain poimija 3): ei vuotoja tai löystyneitä lukkomuttereita, päivitä tarvittaessa (FCO CA00567)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	93. 
	Poimijien anturien tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	94. 
	Poimijien ohjauskaapelin tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	95. 
	Imukupin tarkastus, vaihda tarvittaessa, vaihda kaikki sarjaan kuuluvat putket ja pienet liittimet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	96. 
	Mylar-liuskojen tarkastus, vaihda tarvittaessa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	97. 
	Tason paineilmasuihkun tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	98. 
	Syöttötason levyanturin tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	Luovutustaso
	
	
	
	
	

	99. 
	Tason sylinterit: ei vuotoja, Clevis-osat vaihdettu (jos vähänkään kuluneita) ja rasvattu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	100. 
	Pyörityslaitteen sylinteri: ei vuotoja, pyöriminen virheetöntä
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	101. 
	Siirtohihna on kiristetty oikein
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	102. 
	Kuppisylinterit: ei vuotoja, synkronoitu liike
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	103. 
	Imukupin tarkastus, vaihda tarvittaessa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	104. 
	Siirtolaitteen ja pyörityslaitteen rajoituskytkimien ja anturien tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	105. 
	Luovutustason kaukaloiden tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	106. 
	Syöttötason optisen anturin tarkastus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


F) Työasema

Varmista, että laitekokoonpano on ajan tasalla.

	
	Työasema ja ohjattu julkaisupaketti
	Kunnossa
	Korjattava
	6 kuukautta
	12 kuukautta
	Kommentit

	107. 
	SCSI-kaapeli ja liitännät ovat hyvässä kunnossa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	108. 
	Huolto-ohjelmiston versio on uusin mahdollinen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	109. 
	Kaikkien valmisohjelmistojen versiot ovat uusimmat mahdolliset (Head, MPE/MCE, Genine ja PDB)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	110. 
	Print Console
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	111. 
	Asetukset on varmuuskopioitu
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	112. 
	Testikäyttö
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


G) Creo-huollon kommentit

Merkitse muistiin

· käytöstä poistetut tai ohitetut turvallisuusominaisuudet

· vaihdetut osat

· asennetut valmisohjelmistot ja ohjelmistopäivitykset

· käyttöympäristön ongelmat

· asennetut FCO:t.

     
Asiakkaan kuittaus

	 FORMCHECKBOX 
  Määräaikaishuolto on tehty.
	Seuraavan huollon päivämäärä:
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  Määräaikaishuolto on suoritettu vaiheeseen       asti.
	Päivämäärä, jolloin huolto suoritetaan loppuun:
	     

	
	Syy:
	     

	
	Levylaskuri:
	     

	
	
	


	Creo-edustajan nimi:
	     


	Allekirjoitus:
	 FORMCHECKBOX 



	Asiakkaan edustajan nimi:
	     

	Allekirjoitus:
	 FORMCHECKBOX 


	Päiväys:
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