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Klant:


     
Adres:


     
Apparaatnummer:

     
Contactpersoon van Creo:
     
Datum:


     

Serviceverzoeknr:      

Trendsetter NEWS
Controlelijst voor periodiek onderhoud
Het doel van periodiek onderhoud (PM) is optimalisering van productietijd voor de Trendsetter NEWS.  Stappen die de grootste invloed op de systeemveiligheid en de werking hebben, verschijnen als eerste in de controlelijst.

A) Veiligheid en buitenkant

Zorg altijd dat de Trendsetter NEWS veilig kan worden bediend en veilig is om mee te werken.

	
	Beoordeling van de veiligheid en de buitenkant
	Voldoende
	Aandacht  nodig
	6 maanden
	12 maanden
	Opmerkingen

	1. 
	Staat van bedieningsklep, labels
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	2. 
	Staat van operatorinterface
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	3. 
	Controle van panelen en buitenwanden
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	4. 
	Controle geverfde buitenkant
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	5. 
	Perslucht: filters vervangen, filterhuis gecontroleerd, geen lekkage, geen olie, geen water 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	6. 
	Toevoerluchtdruk testen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	7. 
	Inspectie van waarschuwingslampjes
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	8. 
	Inspectie van laadtafel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	9. 
	Staat van grijperkop
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	10. 
	Inspectie uitlaadtafel/rotor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	11. 
	Staat van uitlaadtafelvakken
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	12. 
	Hardervloeistof lekt niet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	13. 
	Slang van de afvalbak lekt niet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


B) Systeembediening

Evalueer de huidige staat van functioneren van de Trendsetter NEWS.

	
	Systeembediening
	Voldoende
	Aandacht  nodig
	6 maanden
	12 maanden
	Opmerkingen

	· Diagnoseplot 1 of 0 of 100 uitvoeren (herhaal diagnoseplot voordat Trendsetter weer in gebruik wordt genomen).

· Taken van werkstation verzenden voor automatisch laden en handmatig laden (handmatige toegang)

· Wachten en luisteren. Noteer onregelmatigheden en controleer deze later.

	14. 
	Feedback operator
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	Opmerkingen van de operator:

	     

	15. 
	Onderste baaideur
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	16. 
	Handmatige toegangsklep
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	17. 
	Grijperbeweging
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	18. 
	Grijperwerking
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	19. 
	Zuignappen van grijper
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	20. 
	Plaatscheidingsarmen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	21. 
	Plaat op pinnen laten vallen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	22. 
	Plaat op de trommel laden
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	23. 
	Zijkantdetectie
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	24. 
	Werking van wagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	25. 
	Werking van plotter
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	26. 
	Plaat loshalen van de trommel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	27. 
	Beweging uitlaadtafel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	28. 
	Beweging plaatrotor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	29. 
	Zuignappen plaatrotor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


C) Belichting

Controleer of de beeldkwaliteit juist is en het belichtingssysteem correct werkt.

	
	Belichting
	Voldoende
	Aandacht  nodig
	6 maanden
	12 maanden
	Opmerkingen

	
	Belichtingskop
	
	
	
	
	

	30. 
	De testplot is beoordeeld
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	31. 
	Slagreferentiegrafiek is gegenereerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	32. 
	Stroomvermogen van laser is volgens de specificatie.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	33. 
	Som- en focusfout blijven binnen de specificaties
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Verwijder de thermische belichtingskop

	34. 
	Het afvalmondstuk is op schade gecontroleerd en gereinigd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	35. 
	De lens is op schade gecontroleerd en gereinigd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Breng de thermische belichtingskop weer aan

	36. 
	De slagreferentiegrafiek is gegenereerd en vergeleken
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	37. 
	Contrast is gecontroleerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	38. 
	Lasersterkte valt binnen de specificaties
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	39. 
	De sluiter opent/sluit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	40. 
	Configuratie is opgeslagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Slede
	
	
	
	
	

	41. 
	De wagenrails zijn gesmeerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	42. 
	De wagenspil is gesmeerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	
	Vochtverdrijver (DHU)
	
	
	
	
	

	43. 
	Het filter is gecontroleerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	44. 
	Het filter is vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	45. 
	Voldoende druk
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Als de drukindicatie rood is, MOET de DHU worden vervangen en moet het luchtsysteem op vervuilende deeltjes worden gecontroleerd.

	
	Afvalverwijderings-eenheid
	
	
	
	
	

	46. 
	Sensor geeft het correcte signaal af
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	47. 
	Filter verkeert in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	48. 
	Slang verkeert in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	49. 
	Mondstuk en sensor zijn schoon en functioneren correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	50. d
	Gegevenskabel in goede staat/correct bevestigd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Harder/warmtewisselaar
	
	
	
	
	

	51. 
	Geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	52. 
	Slang stevig bevestigd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	53. 
	Condensor en luchtopening gereinigd (alleen harder)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	54. 
	Pompkorf en vloeistoffilter gereinigd (alleen harder)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	55. 
	Pompmotor gesmeerd (alleen harder)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	56. 
	Vloeistofniveau is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	57. 
	Ventilatoren gereinigd, werking correct (alleen warmtewisselaar)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Bied een tweede testplot aan voor referentie.

	
	Beeldkwaliteit
	
	
	
	
	

	58. 
	Beeldkwaliteit is goed
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


D) Trendsetter NEWS

Zorg dat het Trendsetter NEWS-systeem correct functioneert.

	
	Onderzijde Trendsetter
	Voldoende
	Aandacht  nodig
	6 maanden
	12 maanden
	Opmerkingen

	
	Voedingskast
	
	
	
	
	

	59. 
	Sleutelschakelaar werkt correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	60. 
	Voedingseenheden gecontroleerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	61. 
	Bevestiging kaart in kaarthouder
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Ventilatorkast
	
	
	
	
	

	62. 
	De toevoerluchtfilters zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	63. 
	Koelventilatoren: controle stroom en geluidsniveau
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	64. 
	MOV verwijderd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Motor
	
	
	
	
	

	65. 
	Gasveer voorpaneel lekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	66. 
	AL-plaat van deurveer lekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	67. 
	Staat van aandrijving uitgang
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	68. 
	Staat van aandrijvingen laadsteun
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	69. 
	Trommel en oploopkantklemmen zijn schoon en verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	70. 
	Trommelbanden zitten strak en verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	71. 
	Spanning, plaatsing en staat van trommelband
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	72. 
	Rollen zijn schoon en verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	73. 
	Rolaandrijvingen zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	74. 
	Voldoende roldruk
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	75. 
	Rol beweegt soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	76. 
	Rol draait soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	77. 
	Aandrijvingen van oploopkantklemmen zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	78. 
	Oploopkantklemmen bewegen soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	79. 
	Ruimte tussen oploopkantklemmen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	80. 
	Aandrijvingen van de onderkantklemmen zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	81. 
	Voldoende druk op onderkantklemmen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	82. 
	Magneten van onderkantklemmen zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	83. 
	Onderkantklemmen worden vergrendeld/ontgrendeld
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	84. 
	Inspectie van sensor van onderkantklemmen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	85. 
	Backbone-sensoren
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	86. 
	Spanning van transportriem, inspectie
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	87. 
	Inspectie hoofdspruitstuk
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	88. 
	Inspectie AL-spruitstuk
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	89. 
	Motortiming is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	90. 
	
	
	
	
	
	


E) Plaatgrijper

Controleer of de Trendsetter NEWS-grijper correct functioneert.


	
	Plaatgrijper
	Voldoende
	Aandacht  nodig
	6 maanden
	12 maanden
	Opmerkingen

	
	Grijper/laadtafel
	
	
	
	
	

	91. 
	Grijpercilinders omhoog/omlaag, geen lekkage/losse stelmoeren
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	92. 
	Grijpercilinders in/uit, geen lekkage/losse stelmoeren
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	93. 
	Zuigercilinders (alleen grijper 3), geen lekkage/losse stelmoeren. Upgraden volgens FCO CA00567 indien nog niet gebeurd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	94. 
	Inspectie grijpersensor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	95. 
	Inspectie geleidekabel van grijper
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	96. 
	Controleer zuignappen, vervang indien nodig, vervang alle aansluitingen en slangetjes die in de kit zijn meegeleverd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	97. 
	Controleer mylar-strook, vervang indien nodig
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	98. 
	Controleer airjets van tafel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	99. 
	Controleer plaatsensor van laadtafel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	Uitlaadtafel
	
	
	
	
	

	100. 
	Tafelcilinders, geen lekkage
Clevis vervangen (indien versleten) en gesmeerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	101. 
	Rotorcilinder, geen lekkage, correcte rotatie
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	102. 
	Riem van geleider heeft de juiste spanning
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	103. 
	Zuignapcilinders, geen lekkage, synchrone beweging
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	104. 
	Inspectie zuignappen, vervangen indien nodig
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	105. 
	Controle van eindschakelaars van geleider en rotor, en sensorcontrole
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	106. 
	Inspectie van uitlaadtafelvakken
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	107. 
	Controle van optische sensor van uitlaadtafel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


F) Werkstation

Controleer of u over de laatste configuratie beschikt.

	
	Werkstation en versiecontrole
	Voldoende
	Aandacht  nodig
	6 maanden
	12 maanden
	Opmerkingen

	108. 
	SCSI-kabel en aansluitingen verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	109. 
	Serviceshell heeft laatste versie
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	110. 
	Alle firmware heeft de laatste versie (Head, MPE/MCE, Genine, PDB)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	111. 
	Print Console
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	112. 
	Gemaakte back-up van instellingen.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	113. 
	Testwerking
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


G) Creo Service opmerkingen

Noteer als volgt:

· Veiligheidsfuncties die buiten werking zijn gesteld of omgeleid

· Onderdelen die zijn vervangen

· Geïnstalleerde updates voor harde programmatuur en software

· Bedieningsomgeving items

· Geïnstalleerde FCO’s

     
De klant gaat met het volgende akkoord

	 FORMCHECKBOX 
  De onderhoudslijst is volledig afgewerkt
	Volgende onderhouds-datum:
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  De PM is gedeeltelijk voltooid, t/m stap       
	Datum voor het voltooien van het onderhoud:
	     

	
	Reden:
	     

	
	Platentelling:
	     

	
	
	


	Naam van de vertegenwoordiger van Creo:
	     

	Handtekening:
	 FORMCHECKBOX 



	Naam van de vertegenwoordiger van Creo:
	     

	Handtekening:
	 FORMCHECKBOX 


	Datum:
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Tel. klantendienst: 604-451-2727
Gratis: 800-472-2727
callcentre@creo.com
www.creo.com
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