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Kunde:
     
Adresse:
     
Geräte-Seriennummer:
     
Kontakt bei Creo:
     
Datum:

     

Rufnummer:      

Trendsetter 400/800 AL
Wartungsplan-Checkliste

Das Ziel dieses Wartungsplans (WP) ist die Maximierung der verfügbaren Betriebszeit für den Trendsetter 400/800 AL. Die Schritte, die den größten Einfluss auf die Sicherheit und den Betrieb des Systems haben, erscheinen ganz oben in der Liste.

A) Sicherheit und Geräteäußeres

Stellen Sie sicher, dass die Betriebs- und Arbeitssicherheit des Trendsetter 400/800 AL gewährleistet ist. 

	
	Bewertung der Sicherheit und des Geräteäußeren
	Bestanden
	Wartung erforderlich:
	6 Monate
	12 Monate
	Kommentar

	1. 
	Zustand der Glasladerampe, Etiketten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	2. 
	Zustand des Bedienfelds
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	3. 
	Überprüfung der Abdeckungen und Außenschichten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	4. 
	Kontrolle des Außenanstrichs
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	5. 
	Druckluft – Filter ersetzt, Gehäuse kontrolliert, keine Lecks
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	6. 
	Luftversorgungsdruck getestet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	7. 
	Prüfung der AL-Warnleuchten 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	8. 
	Prüfung des AL-Ladetisches
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	9. 
	Zustand des AL-Plattenaufnehmerkopfes
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	10. 
	Prüfung des AL-Entladetisches und der Drehvorrichtung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	11. 
	Zustand der AL-Entladetischpfannen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	12. 
	Kein Austreten der Kühlflüssigkeit 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	13. 
	Schlauch des Rückstandgehäuses dicht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


B) Systembetrieb

Bewerten Sie die aktuellen Betriebsbedingungen des Trendsetter 400/800 AL.

	
	Systembetrieb
	Bestanden
	Wartung erforderlich:
	6 Monate
	12 Monate
	Kommentar

	· Führen Sie Diagnoseplot 1, 0 oder 100 aus (wiederholen Sie den Diagnoseplot, bevor Sie den Trendsetter wieder in den normalen Betriebszustand versetzen).

· Übergeben Sie Jobs von der Arbeitsstation, die automatisches Laden und manuelles Laden beinhalten (manuelle Umgehung)

· Beobachten Sie, und achten Sie auf Geräusche. Notieren Sie Unregelmäßigkeiten zur späteren Untersuchung.

	14. 
	Bedienerfeedback
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	Zusammenfassung der Bedienerkommentare:

	     

	15. 
	Untere Magazintür des AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	16. 
	Manuelle AL-Umgehungsklappe
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	17. 
	Bewegung des AL-Aufnehmers
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	18. 
	Arbeitsabläufe des AL-Aufnehmers
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	19. 
	Zustand der AL-Aufnehmersaugnäpfe
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	20. 
	AL-Plattentrennarme
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	21. 
	AL-Plattenablage auf Stiften
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	22. 
	Laden der Platte auf Belichtungstrommel 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	23. 
	Kantenerkennung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	24. 
	Schlittenbetrieb
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


	25. 
	Plotvorgang
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	26. 
	Entladen der Platte von der Belichtungstrommel 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	27. 
	Bewegung des AL-Entladetisches
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	28. 
	Bewegung der AL-Plattendrehvorrichtung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	29. 
	Saugnäpfe der AL-Plattendrehvorrichtung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


C) Belichtung

Stellen Sie sicher, dass die Bildqualität korrekt ist und das Belichtungssystem korrekt arbeitet.

	
	Belichtung
	Bestanden
	Wartung erforderlich:
	6 Monate
	12 Monate
	Kommentar

	
	Belichtungskopf
	
	
	
	
	

	30. 
	Testplot überprüft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	31. 
	Strichreferenzgrafik generiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	32. 
	Laserleistung innerhalb der Spezifikation
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	33. 
	Summen- und Fokusfehler innerhalb der Spezifikation
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Thermo-Belichtungskopf entfernen

	34. 
	Rückstanddüse auf Beschädigungen überprüft und gereinigt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	35. 
	Linse auf Beschädigungen überprüft und gereinigt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Thermo-Belichtungskopf erneut installieren

	36. 
	Strichreferenzgrafik generiert und verglichen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	37. 
	Kontrast überprüft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	38. 
	Laserleistung noch innerhalb der Spezifikation
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	39. 
	Verschluss öffnet/schließt OK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	40. 
	Konfiguration gespeichert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Carriage (Schlitten)
	
	
	
	
	

	41. 
	Schlittenschienen geschmiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	42. 
	Schlitten-Führungsschraube geschmiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	
	Entfeuchter-Einheit
	
	
	
	
	

	43. 
	Filter überprüft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	44. 
	Filter ausgetauscht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	45. 
	Druck ausreichend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Wenn die Druckanzeige rot ist, muss der Entfeuchter ausgetauscht und das Luftsystem auf Verunreinigungen untersucht werden.

	
	Rückstandfiltereinheit
	
	
	
	
	

	46. 
	Sensor sendet ein korrektes Signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	47. 
	Filter in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	48. 
	Schlauch in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	49. 
	Düse und Sensor sauber und betriebsbereit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	50. d
	Datenkabel in gutem Zustand/fest
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Kühler/Wärmeaustauscher
	
	
	
	
	

	51. 
	Keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	52. 
	Schlauchverbindungen fest
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	53. 
	Kondensator und Entlüftungsschlitze gereinigt (nur Kühler)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	54. 
	Pumpensieb/Flüssigkeitsfilter gereinigt (nur Kühler)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	55. 
	Pumpenmotor geschmiert (nur Kühler)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	56. 
	Flüssigkeitsfüllstand korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	57. 
	Ventilatoren sauber und betriebsbereit (nur Wärmeaustauscher)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Zweiten Testplot für Referenzzwecke senden.

	
	Bildqualität
	
	
	
	
	

	58. 
	Bildqualität gut
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


D)  Trendsetter 400/800 AL

Stellen Sie sicher, dass das Trendsetter 400/800 AL-System korrekt funktioniert.

	
	Trendsetter 400/800
	Bestanden
	Wartung erforderlich:
	6 Monate
	12 Monate
	Kommentar

	
	Netzteil
	
	
	
	
	

	59. 
	Schalter funktioniert korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	60. 
	Stromversorgung überprüft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	61. 
	Platinenbefestigung im Kartengehäuse
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Ventilatorkasten
	
	
	
	
	

	62. 
	Lüftungsfilter sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	63. 
	Lüfter – Luftstrom- und Geräuschpegelprüfung 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	64. 
	MOV ersetzt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Maschine
	
	
	
	
	

	65. 
	Stütze der Frontabdeckung durchlässig
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	66. 
	Stütze der AL-Plattenklappe leaks
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	67. 
	Zustand des Stellantriebs der Ausgangsklappe
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	68. 
	Zustand der Stellantriebe der Laderampe
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	69. 
	Belichtungstrommel und LEC sauber und in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	70. 
	Riemen an der Belichtungstrommel straff und in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	71. 
	Trommelbandspannung und ‑ausrichtung, Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	72. 
	Glascodierscheibe sauber und in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	73. 
	Walzen sauber und in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	74. 
	Stellantriebe für Walzen sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	75. 
	Walzendruck ausreichend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	76. 
	Bewegung der Walze in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	77. 
	Walzendrehung in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	78. 
	LEC-Stellantriebe sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	79. 
	LEC-Bewegung ruhig
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	80. 
	LEC-Öffnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	81. 
	TEC-Stellantriebe sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	82. 
	TEC-Druck ausreichend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	83. 
	TEC-Magnete sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	84. 
	TEC kann gesperrt/entsperrt werden
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	85. 
	TEC-Sensorprüfung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	86. 
	Backbone-Sensoren
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	87. 
	Schlittenbandspannung, Prüfung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	88. 
	Hauptverteiler, Prüfung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	89. 
	AL-Verteiler, Prüfung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	90. 
	Motorsteuerung korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


E) Plattenaufnehmer

Stellen Sie sicher, dass der Trendsetter 400/800 AL-Plattenaufnehmer korrekt funktioniert.

	
	Plattenaufnehmer
	Bestanden
	Wartung erforderlich:
	6 Monate
	12 Monate
	Kommentar

	
	Plattenaufnehmer/Ladetisch
	
	
	
	
	

	91. 
	Plattenaufnehmer Auf-/Abwärtszylinder, keine Lecks oder lockeren Gegenmuttern
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	92. 
	Plattenaufnehmer Innen-/Außenzylinder, keine Lecks oder lockeren Gegenmuttern
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	93. 
	Wrist zylinder (nur Plattenaufnehmer 3), keine Lecks oder lockeren Gegenmuttern – Gemäß FCO CA00567 aktualisieren, falls noch nicht geschehen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	94. 
	Prüfung des Aufnehmersensors
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	95. 
	Prüfung des Aufnehmerführungskabels
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	96. 
	Prüfung der Ansaugnäpfe, falls erforderlich ersetzen, alle im Ersatzkit enthaltenen Kleinteile und Schläuche ersetzen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	97. 
	Mylarstreifen überprüfen, falls erforderlich ersetzen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	98. 
	Prüfung der Ladetisch-Luftdüsen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	99. 
	Prüfung des Ladetisch-Plattensensors
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	Entladetisch
	
	
	
	
	

	100. 
	Ladetischzylinder, keine Lecks
Bügel ersetzt (bei Verschleiß) und geschmiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	101. 
	Drehzylinder, keine Lecks, korrekte Rotation
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	102. 
	Transportband korrekt gestrafft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	103. 
	Cup zylinder, keine Lecks, synchronisierte Bewegung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	104. 
	Prüfung der Ansaugnäpfe, falls erforderlich auswechseln
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	105. 
	Grenzschalter- und Sensorprüfung bei Transport- und Drehvorrichtung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	106. 
	Prüfung der Entladetischpfannen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	107. 
	Prüfung des optischen Entladetischsensors
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


F) Arbeitsstation

Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration aktuell ist.

	
	Workstation und Release-Kontrolle
	Bestanden
	Wartung erforderlich:
	6 Monate
	12 Monate
	Kommentar

	108. 
	SCSI-Kabel und Verbindungen in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	109. 
	Service Shell entspricht neuester Version
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	110. 
	Gesamte Firmware entspricht aktueller Version (Kopf, MPE/MCE, Genine, PDB)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	111. 
	Print Console
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	112. 
	Einstellungen gesichert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	113. 
	Testbetrieb
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


G) Creo-Kundendienstkommentare

Notieren Sie sich folgende Informationen:

· Deaktivierte oder umgangene Sicherheitsfunktionen

· Ausgetauschte Teile

· Installierte Firmware- oder Software-Updates

· Aspekte des Betriebsumfelds

· Installierte FCOs

     
Kundenabnahme

	 FORMCHECKBOX 
  WP (Wartungsplan) ist abgeschlossen      
	Nächstes WP-Datum:
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  WP ist teilweise abgeschlossen, bis Schritt       
	Datum für Abschluss des WP:
	     

	
	Grund:
	     

	
	Anzahl der Platten:
	     

	
	
	


	Name des Creo-Vertreters:
	     

	Unterschrift:
	 FORMCHECKBOX 



	Name des Kundenvertreters:
	     

	Unterschrift:
	 FORMCHECKBOX 


	Datum:
	     


[image: image1.png]creo




Telefonnummer des Kundendienstes: 604-451-2727
Gebührenfrei: 800-472-2727
callcentre@creo.com
www.creo.com
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