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Cliente:
     
Dirección:
     
Nº de serie del dispositivo:
     
Persona de contacto en Creo:
     
Fecha:
     


Nº de teléfono:      

Trendsetter 400/800 AL
Lista de comprobación para el mantenimiento programado

El objetivo del mantenimiento programado es aumentar al máximo el tiempo de funcionamiento del sistema Trendsetter 400/800 AL. Los pasos que más influyen en la seguridad y el funcionamiento del sistema se incluyen al principio de la lista.

A) Seguridad y exterior

Cerciórese de que es seguro poner en funcionamiento el sistema Trendsetter 400/800 AL y trabajar con él.

	
	Evaluación de la seguridad y el exterior
	Satisfactorio
	Requiere atención
	6 meses
	12 meses
	Comentarios

	1. 
	Estado del cristal de carga, etiquetas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	2. 
	Estado de la interfaz del operador
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	3. 
	Inspección de paneles y revestimientos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	4. 
	Comprobación de la pintura exterior
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	5. 
	Aire comprimido – filtros reemplazados, cazoletas comprobadas, sin fugas 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	6. 
	Test de presión de suministro de aire
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	7. 
	Inspección de las luces de advertencia de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	8. 
	Inspección de la bandeja de carga de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	9. 
	Estado del cabezal del colector de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	10. 
	Inspección del rotador/bandeja de descarga de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	11. 
	Estado del panel de la bandeja de descarga de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	12. 
	No hay fugas de líquido refrigerante
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	13. 
	No hay fugas en el conducto del cajón de residuos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


B) Funcionamiento del sistema

Evalúe el estado de funcionamiento actual del sistema Trendsetter 400/800 AL.

	
	Funcionamiento del sistema
	Satisfactorio
	Requiere atención
	6 meses
	12 meses
	Comentarios

	· Ejecute la impresión de diagnóstico 1, 0 o 100 (repita la impresión antes de volver a poner en producción el sistema Trendsetter).

· Envíe trabajos desde la estación de trabajo para carga automática y manual.

· Observe y escuche. Anote las irregularidades para investigarlas posteriormente.

	14. 
	Comentarios del operario
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	Resumen de los comentarios del operario:

	     

	15. 
	Puerta del compartimiento inferior de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	16. 
	Puerta de carga manual de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	17. 
	Movimiento del colector de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	18. 
	Operaciones del colector de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	19. 
	Sistema de aspiración del colector de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	20. 
	Brazos separadores de plancha de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	21. 
	Descenso de plancha de AL hacia los clavillos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	22. 
	Carga de la plancha en el tambor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	23. 
	Detección de bordes
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	24. 
	Funcionamiento del carro
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	25. 
	Funcionamiento del trazado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	26. 
	Descarga de plancha del tambor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	27. 
	Movimiento de la bandeja de descarga de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	28. 
	Movimiento del rotador de planchas de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	29. 
	Sistema de aspiración del rotador de planchas de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


C) Exposición

Asegúrese de que la calidad de las imágenes es correcta y de que el sistema de exposición funciona adecuadamente.

	
	Exposición
	Satisfactorio
	Requiere atención
	6 meses
	12 meses
	Comentarios

	
	Cabezal de exposición
	
	
	
	
	

	30. 
	Impresión de prueba evaluada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	31. 
	Gráfico de referencia de trazos generado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	32. 
	Potencia de láser dentro de las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	33. 
	Error de suma y enfoque dentro de las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Retire el cabezal de exposición térmica

	34. 
	Comprobación de daños en el inyector de residuos y limpieza del mismo
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	35. 
	Comprobación de daños en las lentes y limpieza de las mismas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Vuelva a colocar el cabezal de exposición térmica

	36. 
	Gráfico de referencia de trazos generado y comparado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	37. 
	Contraste comprobado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	38. 
	La potencia de láser sigue estando dentro de las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	39. 
	El obturador se abre/cierra
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	40. 
	Configuración guardada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Carro
	
	
	
	
	

	41. 
	Raíles del carro lubricados
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	42. 
	Tornillo regulador del carro lubricado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	
	Unidad deshumidificadora (DHU)
	
	
	
	
	

	43. 
	Filtro comprobado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	44. 
	Filtro sustituido
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	45. 
	Presión adecuada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Si el indicador de presión está en rojo, DEBE sustituirse la DHU y comprobarse la existencia de contaminantes en el sistema de aire.

	
	Unidad de eliminación de residuos
	
	
	
	
	

	46. 
	El sensor envía la señal correcta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	47. 
	Filtro en buen estado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	48. 
	Conducto en buen estado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	49. 
	Inyector y sensor limpios y operativos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	50. d
	Cable de datos en buen estado y apretado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Intercambiador térmico/refrigerante
	
	
	
	
	

	51. 
	No hay fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	52. 
	Conexiones apretadas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	53. 
	Condensador y orificios de ventilación limpios (sólo refrigerante)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	54. 
	Filtro de la bomba/filtro de líquido limpios (sólo refrigerante)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	55. 
	Motor de la bomba lubricado (sólo refrigerante)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	56. 
	Nivel de líquido correcto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	57. 
	Ventiladores limpios y operativos (sólo intercambiador térmico)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· Envíe una segunda impresión de prueba como referencia.

	
	Calidad de imagen
	
	
	
	
	

	58. 
	Buena calidad de imagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


D) Trendsetter 400/800 AL 

Compruebe que el sistema Trendsetter 400/800 AL funciona correctamente.

	
	Trendsetter 400/800
	Satisfactorio
	Requiere atención
	6 meses
	12 meses
	Comentarios

	
	Cuadro de alimentación
	
	
	
	
	

	59. 
	El interruptor principal funciona correctamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	60. 
	Fuentes de alimentación comprobadas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	61. 
	Tarjeta asentada en la carcasa
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Caja de ventilación
	
	
	
	
	

	62. 
	Filtros de entrada de aire limpios
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	63. 
	Ventiladores de refrigeración – comprobación de flujo y ruido
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	64. 
	Varistor de óxido metálico retirado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	Motor
	
	
	
	
	

	65. 
	Fugas en amortiguadores del panel frontal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	66. 
	Fugas en amortiguadores de la puerta de plancha de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	67. 
	Estado de los activadores de la puerta de salida
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	68. 
	Estado de los activadores de la rampa de carga
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	69. 
	Tambor y dispositivos de sujeción del borde de entrada limpios y en buen estado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	70. 
	Cintas de sujeción del tambor apretadas y en buen estado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	71. 
	Tensión, alineación y estado de la correa del tambor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	72. 
	Disco codificador de cristal limpio y en buen estado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	73. 
	Rodillos limpios y en buen estado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	74. 
	Activadores de rodillos fijados firmemente y sin fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	75. 
	Presión adecuada de los rodillos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	76. 
	El rodillo se desplaza de forma uniforme
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	77. 
	El rodillo gira de forma uniforme
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	78. 
	Activadores de los dispositivos de sujeción del borde de entrada fijados firmemente y sin fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	79. 
	Movimiento uniforme de los dispositivos de sujeción del borde de entrada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	80. 
	Espacio entre los dispositivos de sujeción del borde de entrada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	81. 
	Activadores de las abrazaderas del borde posterior seguros y sin fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	82. 
	Presión adecuada en las abrazaderas del borde posterior
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	83. 
	Imanes de las abrazaderas del borde posterior limpios
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	84. 
	Bloqueo/desbloqueo de las abrazaderas del borde posterior
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	85. 
	Inspección de los sensores de las abrazaderas del borde posterior
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	86. 
	Sensores del eje central
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	87. 
	Tensión de la correa del carro, inspección
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	88. 
	Inspección del colector principal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	89. 
	Inspección del colector de AL
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	90. 
	Sincronización correcta del motor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


E) Colector 

Compruebe que el colector del sistema Trendsetter 400/800 AL funciona correctamente.

	
	Colector 
	Satisfactorio
	Requiere atención
	6 meses
	12 meses
	Comentarios

	
	Colector/bandeja de carga
	
	
	
	
	

	91. 
	Cilindros superior/inferior del colector, sin fugas/tuercas sueltas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


	92. 
	Cilindros de entrada/salida del colector, sin fugas/tuercas sueltas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	93. 
	Cilindros de muñeca (sólo colector 3), sin fugas/tuercas sueltas Actualización según la solicitud de modificación in situ CA00567 si no se ha realizado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	94. 
	Inspección del sensor del colector
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	95. 
	Inspección del cable guía del colector
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	96. 
	Comprobación del sistema de aspiración, reemplazar si es necesario; reemplazar todos los dispositivos pequeños y tubos suministrados en el kit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	97. 
	Inspección de la banda de mylar, reemplazar si es necesario
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	98. 
	Comprobación de la inyección de aire de la bandeja
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	99. 
	Comprobación del sensor de plancha de la bandeja de carga
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	Bandeja de descarga
	
	
	
	
	

	100. 
	Cilindros de la bandeja, sin fugas
Clevis reemplazados (si están desgastados) y engrasados
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	101. 
	Cilindro del rotador, sin fugas, rotación correcta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	102. 
	Tensión correcta de la correa del dispositivo de desplazamiento
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	103. 
	Cilindros del sistema de aspiración, sin fugas, movimiento sincronizado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	104. 
	Inspección del sistema de aspiración, reemplazar si es necesario
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	105. 
	Comprobación de los interruptores de limitación del rotador y del dispositivo de desplazamiento y del sensor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	106. 
	Inspección de los paneles de la bandeja de descarga
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	107. 
	Comprobación del sensor óptico de la bandeja de descarga
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


F) Terminal

Compruebe que la configuración está actualizada.

	
	Estación y control de versiones
	Satisfactorio
	Requiere atención
	6 meses
	12 meses
	Comentarios

	108. 
	Cable SCSI y conexiones en buen estado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	109. 
	Versión más reciente de Service Shell
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	110. 
	Versión más reciente de todo el firmware (cabezal, MPE/MCE, Genine, PDB)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	111. 
	Print Console
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	112. 
	Copia de seguridad de la configuración
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	113. 
	Funcionamiento del test
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


G) Comentarios para el servicio técnico de Creo

Anote los que sean relevantes:

· Funciones de seguridad desactivas u omitidas

· Piezas sustituidas

· Actualizaciones de firmware y software instaladas

· Problemas con el entorno operativo

· Solicitudes de modificación in situ instaladas

     
Declaración del cliente

	 FORMCHECKBOX 
  Mantenimiento programado terminado
	Fecha del próximo mantenimiento programado:
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  Mantenimiento programado realizado sólo hasta el paso      
	Fecha de finalización del mantenimiento programado:
	     

	
	Motivo:
	     

	
	Numeración de la plancha:
	     

	
	
	


	Nombre del representante de Creo:
	     

	Firma:
	 FORMCHECKBOX 



	Nombre del representante del cliente:
	     

	Firma:
	 FORMCHECKBOX 


	Fecha:
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Tel. de asistencia al cliente: 604-451-2727
Gratuito: 800-472-2727
callcentre@creo.com
www.creo.com

Lista de comprobación para el mantenimiento programado


Español
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