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お客様:


     
ご住所:


     
デバイスのシリアル番号:
     
Creo 担当者:


     
日付:


     

呼び出し番号:      

Trendsetter 400/800 AL
計画メンテナンスのチェックリスト
計画メンテナンス (PM) は、Trendsetter 400/800 AL の稼働時間を最大限にするために行います。最初に、システムの安全性と操作性を大きく改善するための手順について扱います。
A) 安全性とエクステリア
Trendsetter 400/800 AL で安全に作業を行えるどうかを確認します。
	
	安全性とエクステリアの評価
	合格
	要改善
	6 ヶ月
	12 ヶ月
	コメント

	1. 
	ロード ガラスの状態、ラベル
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	2. 
	オペレータ インターフェイスの状態
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	3. 
	パネルと外板の検査
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	4. 
	エクステリア ペイントのチェック
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	5. 
	圧縮エア – フィルタの交換、ボールのチェック、リークの
有無
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	6. 
	供給空圧のテスト
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	7. 
	AL 警告ライトの検査
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	8. 
	AL ロード テーブルの検査
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	9. 
	AL ピッカー ヘッドの状態
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	10. 
	AL アンロード テーブル/
ロテーターの検査
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	11. 
	AL アンロード テーブル パンの状態
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


	12. 
	冷却流体のリーク有無
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	13. 
	塵キャビネット ホースの
リーク有無
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


B) システムの動作状態
Trendsetter 400/800 AL の現在の動作状態を検査します。
	
	システムの動作状態
	合格
	要改善
	6 ヶ月
	12 ヶ月
	コメント

	· 診断プロット 1、0、または 100 を実行します (Trendsetter を稼働環境に戻す前に診断プロットを繰り返します)。
· 自動ロードと手動ロード (手動バイパス) 用にワークステーションからジョブを送信します。
· 状態をチェックします。さらに調査を行う必要のある異常が見られるかどうかを確認します。

	14. 
	オペレーターのフィードバック
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	オペレーターからのコメントを以下に記載します。

	     

	15. 
	AL 下方ベイ ドア
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	16. 
	AL 手動バイパス ドア
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	17. 
	AL ピッカーの動き
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	18. 
	AL ピッカーの動作状態
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	19. 
	AL ピッカー真空カップ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	20. 
	AL 版セパレータ アーム
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	21. 
	ピンへの AL 版のドロップ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	22. 
	ドラムへの版のロード
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	23. 
	エッジの検出
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	24. 
	キャリッジの動作
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	25. 
	プロットの動作
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	26. 
	ドラムへの版のアンロード
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	27. 
	AL アンロード テーブルの
動き
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	28. 
	AL  版ロテーターの動き
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	29. 
	AL  版ロテーター カップ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


C) イメージング
適切な画質で適切なイメージング システム操作を実行できるかどうかを確認します。
	
	イメージング
	合格
	要改善
	6 ヶ月
	12 ヶ月
	コメント

	
	イメージング ヘッド
	
	
	
	
	

	30. 
	テスト プロットの評価
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	31. 
	ストローク参照グラフの生成
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	32. 
	仕様内のレーザー電力
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	33. 
	仕様内のサムとフォーカスのエラー
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· サーマル イメージング ヘッドを取り外します。

	34. 
	塵ノズルの破損チェックとクリーニング
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	35. 
	レンズの破損チェックと
クリーニング
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· サーマル イメージング ヘッドを再度取り付けます。

	36. 
	ストローク参照グラフの生成と比較
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	37. 
	コントラストのチェック
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	38. 
	仕様内のレーザー電力
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	39. 
	シャッターの開閉
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	40. 
	設定の保存
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	キャリッジ
	
	
	
	
	

	41. 
	キャリッジ レールの潤滑具合
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	42. 
	キャリッジ リード スクリューの潤滑具合
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	
	除湿ユニット (DHU)
	
	
	
	
	

	43. 
	フィルタのチェック
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	44. 
	フィルタの交換
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	45. 
	圧力が適切であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· 圧力インジケータが赤で表示される場合、DHU を交換し、空気システム内の汚染物質を検査する必要があります。

	
	塵除去ユニット
	
	
	
	
	

	46. 
	センサーによる適切な信号の送信
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	47. 
	フィルタの状態が良好であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	48. 
	ホースの状態が良好であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	49. 
	ノズルとセンサーはクリーニングされ、良好な状態であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	50. d
	データ ケーブルが適切に取り付けられており、良好な状態であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	冷却装置/熱交換装置
	
	
	
	
	

	51. 
	リークの有無
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	52. 
	ホースの接続が適切であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	53. 
	コンデンサと通気口のクリーニング (冷却装置のみ)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	54. 
	ポンプ濾過器/流体フィルタのクリーニング (冷却装置のみ)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	55. 
	ポンプ モータの潤滑具合 (冷却装置のみ)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	     

	56. 
	流体レベルが適切か
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	57. 
	ファンはクリーニングされ、良好な状態であるか (熱交換装置のみ)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	· 2 番目のテスト プロットを参照用に送信します。

	
	画質
	
	
	
	
	

	58. 
	画質が良好であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


D) Trendsetter 400/800 AL 

Trendsetter 400/800 AL システムが正常に動作しているかどうかを確認します。
	
	Trendsetter 400/800
	合格
	要改善
	6 ヶ月
	12 ヶ月
	コメント

	
	電源ボックス
	
	
	
	
	

	59. 
	キースイッチが正常に動作するか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	60. 
	電源装置のチェック
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	61. 
	カード ケージ ボードの装着状態
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	ファン ボックス
	
	
	
	
	

	62. 
	吸気フィルタのクリーニング
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	63. 
	冷却ファン – フローとノイズのチェック
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	64. 
	MOV の除去
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	エンジン
	
	
	
	
	

	65. 
	前面パネル ストラットの
リークの有無
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	66. 
	AL 版用ドア ストラットのリーク有無
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	67. 
	出口ドアのアクチュエータの状態
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	68. 
	ロード ランプのアクチュエータの状態
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	69. 
	ドラムと LEC はクリーニングされ、良好な状態であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	70. 
	ドラム ストラップは適切に装着され、良好な状態であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	71. 
	ドラム ベルトの張り具合、位置、状態
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	72. 
	ガラス エンコーダー ディスクはクリーニングされ、良好な状態であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	73. 
	ローラーはクリーニングされ、良好な状態であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	74. 
	ローラー アクチュエータの装着具合、リークの有無
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	75. 
	ローラの圧力が適切であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	76. 
	ローラーがスムーズに動くか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	77. 
	ローラーがスムーズに回転するか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	78. 
	LEC アクチュエータの装着
具合、リークの有無
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	79. 
	LEC がスムーズに動くか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	80. 
	LEC ギャップ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	81. 
	TEC アクチュエータの装着具合、リークの有無
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	82. 
	TEC の圧力が適切であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	83. 
	TEC マグネットがクリーニングされているか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	84. 
	TEC のロック/アンロック
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	85. 
	TEC センサーの検査
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	86. 
	バックボーンのセンサー
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	87. 
	キャリッジ ベルトの張り具合、検査
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	88. 
	メイン マニフォールドの検査
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	89. 
	AL マニフォールドの検査
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	90. 
	エンジンのタイミングが適切であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


E) ピッカー
Trendsetter 400/800 AL ピッカーが正常に動作しているかどうかを確認します。
	
	ピッカー
	合格
	要改善
	6 ヶ月
	12 ヶ月
	コメント

	
	ピッカー/ロード テーブル
	
	
	
	
	

	91. 
	ピッカーの上/下シリンダ、リーク/ジャム ナットの緩みの有無
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	92. 
	ピッカーの内/外シリンダ、リーク/ジャム ナットの緩みの有無
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	93. 
	リスト シリンダ (ピッカー 3 のみ)、リーク/ジャム ナットの緩みの有無必要があれば FCO CA00567 に従ってアップグレード
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	94. 
	ピッカー センサーの検査
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	95. 
	ピッカー ガイド ケーブルの
検査
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	96. 
	真空カップのチェック、必要があれば交換、キットに用意されている状態で小さな接続金具とチューブをすべて交換
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	97. 
	Mylar sストリップの検査、必要があれば交換
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


	98. 
	テーブル エア ジェットの
チェック
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	99. 
	ロード テーブルの版センサーのチェック
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	
	
	
	
	
	
	

	
	アンロード テーブル
	
	
	
	
	

	100. 
	テーブル シリンダ、リークの有無
磨耗している場合、クレビス型の交換と潤滑油塗布
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	101. 
	ローテーター シリンダ、リークの有無、適切に回転するか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	102. 
	トラベラー ベルトの締め具合は適当か
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	103. 
	カップ シリンダ、リークの有無、同期の状態
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	104. 
	真空カップの検査、必要があれば交換
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	105. 
	トラベラーとロテーターの制限切り替えとセンサーのチェック
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	106. 
	アンロード テーブル パンの検査
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	107. 
	ロード テーブルの光学センサーのチェック
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


F) ワークステーション
設定が最新かどうかを確認します。
	
	ワークステーションと
リリースの管理
	合格
	要改善
	6 ヶ月
	12 ヶ月
	コメント

	108. 
	SCSI ケーブルと接続の状態が良好であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	109. 
	サービス シェルが最新バージョンであるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	110. 
	すべてのファームウェア (Head、MPE/MCE、Genine、PDB) が最新であるか
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	111. 
	Print Console
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	112. 
	設定のバックアップ
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     

	113. 
	テスト操作
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	     


G) Creo サービス代理店のコメント
次の点を確認します。
· 無効またはバイパスされた安全性機能
· 交換済み部品
· インストール済みファームウェアとソフトウェアのアップデート
· 稼働環境の問題
· インストール済み FCO
     
お客様の承認
	 FORMCHECKBOX 
  PM は完了済み
	次回 PM 予定日:
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  PM は手順       まで完了
	PM 完了予定日:
	     

	
	理由:
	     

	
	版数:
	     

	
	
	


	Creo 担当者名:
	     

	署名:
	 FORMCHECKBOX 



	お客様担当者名:
	     

	署名:
	 FORMCHECKBOX 


	日付:
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