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Cliente:       
Indirizzo:       
Numero di serie dispositivo:       
Contatto Creo:       
Data:       
Trendsetter VLF
Lista di controllo per la manutenzione pianificata

L’obiettivo della manutenzione pianificata (PM) è ottimizzare il tempo di funzionamento del Trendsetter VLF. Le operazioni che influiscono maggiormente sul funzionamento e sulla sicurezza del sistema appaiono per prime nella lista di controllo.

A) Sicurezza e superfici esterne

Accertarsi che il Trendsetter VLF è in condizioni di sicurezza per il funzionamento e l’uso.
	
	Sicurezza preventiva e valutazione superfici esterne
	Riuscito
	Richiede att.
	Ogni 6 mesi
	Ogni 12 mesi
	Ogni 18 mesi
	Ogni 24 mesi
	Commenti

	1. 
	Manopola arresto elettronico di destra funzionante
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	2. 
	Pannelli bloccati in modo sicuro
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	3. 
	Nessuna perdita di fluido refrigerante
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	4. 
	Nessuna perdita dal flessibile del contenitore depositi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	5. 
	Panels, skins and table in good condition
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


B) Funzionamento del sistema

Valutare le attuali condizioni operative del Trendsetter VLF.
	
	Funzionamento del sistema
	Riuscito
	Richiede att.
	Ogni 6 mesi
	Ogni 12 mesi
	Ogni 18 mesi
	Ogni 24 mesi
	Commenti

	6. 
	Riscontro dell’operatore
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Commenti dell’operatore riassunti di seguito:

	     

	7. 
	Operatore addestrato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	8. 
	Backup impostazioni eseguito
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Inviare un test plot come riferimento.

	9. 
	Lo sportello della lastra si sposta correttamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	10. 
	Le ventose del tavolo sono attivate e trattengono la lastra
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	11. 
	Il tavolo si sposta verso l’alto/il basso
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	12. 
	Messa a registro elettronica eseguita
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	13. 
	La lastra viene caricata sul tamburo
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	14. 
	Rilevato il bordo della lastra
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	15. 
	Il carrello si sposta senza problemi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	16. 
	Plot eseguito correttamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	17. 
	La lastra viene scaricata dal tamburo
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


C) Esposizione

Accertarsi che la qualità dell’immagine sia adeguata e che il sistema di esposizione funzioni correttamente.

	
	Esposizione
	Riuscito
	Richiede att.
	Ogni 6 mesi
	Ogni 12 mesi
	Ogni 18 mesi
	Ogni 24 mesi
	Commenti

	
	Testa di esposizione
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Test plot definito
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	19. 
	Grafico di riferimento del tratto generato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	20. 
	Potenza del laser entro specifica
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	21. 
	Somma ed errore fuoco entro specifica
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Rimuovere la testina di esposizione termica.

	22. 
	Verifica di eventuali danni e pulizia dell’ugello depositi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	23. 
	Verifica di eventuali danni e pulizia della lente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Reinstallare la testina di esposizione termica.

	24. 
	Grafico di riferimento del tratto generato e confrontato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	25. 
	Contrasto controllato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	26. 
	Potenza del laser ancora entro specifica
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	27. 
	L’otturatore della lente si apre/chiude
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	28. 
	Configurazione salvata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	29. 
	Cavi dati sostituiti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	●
	     

	
	Carrello
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Guide del carrello lubrificate
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	31. 
	Madrevite del carrello lubrificata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Unità di deumidificazione (DHU)
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Filtro controllato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	33. 
	Filtro sostituito
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	34. 
	Pressione adeguata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Se la spia della pressione è rossa, l’unità DHU DEVE essere sostituita e deve essere verificata la presenza di sostanze contaminanti nel sistema dell’aria.

	
	Unità di eliminazione dei residui
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Il sensore invia il segnale corretto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	36. 
	Filtro in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	37. 
	Flessibile in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Raffreddamento
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Nessuna perdita
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	39. 
	Condensatore e prese dell’aria puliti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	40. 
	Filtro fluidi/epuratore pompa pulito
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	41. 
	Motore pompa lubrificato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	42. 
	Livello del fluido corretto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Qualità dell’immagine
	
	
	
	
	
	
	

	· Inviare un secondo test plot come riferimento.

	43. 
	Qualità dell’immagine buona
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


D) Trendsetter VLF

Verificare che il sistema Trendsetter VLF funzioni correttamente.

	
	Trendsetter VLF
	Riuscito
	Richiede att.
	Ogni 6 mesi
	Ogni 12 mesi
	Ogni 18 mesi
	Ogni 24 mesi
	Commenti

	
	Scatola di alimentazione
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	L’interruttore funziona corretta​mente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	45. 
	Le ventole di raffreddamento funzionano senza problemi né rumore
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Scatola ventole
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Filtri di aspirazione puliti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	47. 
	Filtri aria compressa puliti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	48. 
	Lo scarico dell’aria funziona correttamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	49. 
	Pressione dell’alimentazione dell’aria adeguata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	50. 
	Nessuna perdita di aria
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Motore
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Temporizzazione del motore corretta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	52. 
	Attuatori dello sportello della lastra fissati e senza perdite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	53. 
	Tamburo e ganci del bordo anteriore puliti e in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	54. 
	Strisce del tamburo tese e in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	55. 
	Tensione della cinghia del tamburo corretta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	56. 
	Disco del codificatore pulito e in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	57. 
	Rulli puliti e in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	58. 
	Attuatori dei rulli fissati e senza perdite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	59. 
	Pressione dei rulli adeguata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	60. 
	Il rullo si sposta senza problemi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	61. 
	Il rullo ruota senza problemi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	62. 
	Attuatori dei ganci del bordo posteriore (TEC) fissati e senza perdite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	63. 
	Pressione TEC adeguata
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	64. 
	Magneti TEC puliti
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	65. 
	Estremità dell’asta TEC posizionate correttamente 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	66. 
	Il sistema TEC si blocca/sblocca
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	67. 
	I sensori TEC inviano il segnale corretto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	68. 
	I sensori del sostegno inviano il segnale corretto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	69. 
	Cerniera LEC pulita
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	70. 
	Attuatori dei ganci del bordo anteriore (LEC) fissati e senza perdite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	71. 
	Attuatori del sostegno fissati e senza perdite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	72. 
	La ventola del carrello fornisce il flusso corretto di aria, senza rumore
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	73. 
	Tensione della cinghia del carrello corretta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	74. 
	Collettore principale senza perdite
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	75. 
	Filtro del generatore di depressione del tavolo sostituito
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	76. 
	Attuatori per bilanciamento peso fissati e senza perdite, punte di rilascio in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	77. 
	I sensori dell’alloggiamento del peso di bilanciamento inviano il segnale corretto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	78. 
	Pesi di bilanciamento lubrificati
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	79. 
	Rilascio del peso di bilancia​mento allineato
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	80. 
	I pesi di bilanciamento si spostano senza problemi
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	81. 
	Temporizzazione del motore corretta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Tavolo e sportello lastra
	
	
	
	
	
	
	

	82. 
	Il dispositivo di chiusura dello scorrimento del tavolo si apre facilmente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	83. 
	Tavolo in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	84. 
	Bordo anteriore diritto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	85. 
	Distanza da tavolo a LEC corretta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	86. 
	Tavolo tangente a tamburo
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	87. 
	La lastra cade in modo preciso
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


E) Stazione di lavoro

Verificare che la configurazione sia aggiornata.

	
	Stazione di lavoro e rilascio controllato
	Riuscito
	Richiede att.
	Ogni 6 mesi
	Ogni 12 mesi
	Ogni 18 mesi
	Ogni 24 mesi
	Commenti

	88. 
	Cavo SCSI e connessioni in buone condizioni
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	89. 
	Sono in uso le versioni più recenti di tutto il software 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	90. 
	Sono in uso le versioni più recenti di tutto il firmware 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	91. 
	Backup impostazioni eseguito
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


F) Commenti assistenza Creo

Indicare se:

· Funzioni di sicurezza disattivate o bypassate

· Componenti sostituiti

· Aggiornamenti software e firmware installati

· Problemi dell’ambiente di funzionamento

· Ordini per la modifica di campi (FCO) installati

     
Accettazione del cliente

	 FORMCHECKBOX __ FORMCHECKBOX 
  Manutenzione completata
	Data manutenzione successiva:
	
     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX __ FORMCHECKBOX 
  Manutenzione completata 
in parte fino al punto       
	Data di completamento manutenzione:
	     

	
	Motivo:
	     

	
	Conteggio lastre:
	     

	
	
	


	Nome rappresentante Creo:
	     

	Firma:
	 FORMCHECKBOX __

 FORMCHECKBOX 



	Nome rappresentante cliente:
	     

	Firma:
	 FORMCHECKBOX __

 FORMCHECKBOX 


	Data:
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