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Kunde:       
Adresse:       
Geräte-Seriennummer:       
Kontakt bei Creo:       
Datum:       
Trendsetter VLF
Wartungsplan-Checkliste

Das Ziel dieses Wartungsplans ist eine Maximierung der Maschinenlaufzeit für den Trendsetter VLF. Die Schritte, die den größten Einfluss auf die Sicherheit und den Betrieb des Systems haben, erschienen ganz oben in der Liste.

A) Sicherheit und Geräteäußeres

Stellen Sie sicher, dass die Bedienung des Trendsetter VLF sicher ist.

	
	Bewertung der Sicherheit und des Geräteäußeren
	Bestanden
	Maßnahme erforderlich
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Kommentar

	1. 
	Rechter Notschalter funktioniert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	2. 
	Abdeckungen fest verriegelt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	3. 
	Kein Austreten der Kühlflüssigkeit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	4. 
	Schlauch des Rückstandge​häuses dicht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	5. 
	Abdeckungen, Bezüge und Tisch in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


B) Systembetrieb

Bewerten Sie die aktuellen Betriebsbedingungen des Trendsetter VLF.

	
	Systembetrieb
	Bestanden
	Maßnahme erforderlich
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Kommentar

	6. 
	Bedienerfeedback
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Zusammenfassung der Bedienerkom​mentare:

	     

	7. 
	Bediener geschult
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	8. 
	Einstellungen gesichert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Testplot für Referenzzwecke senden.

	9. 
	Bewegung der P-Abdeckung in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	10. 
	Vakuum am Ladetisch wird aktiviert und hält die Platte
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	11. 
	Ladetisch bewegt sich nach oben/nach unten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	12. 
	Elektronische Registrierung erfolgreich
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	13. 
	Platte wird auf die Belichtungs​trommel geladen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	14. 
	Plattenkante ermittelt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	15. 
	Bewegung des Schlittens in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	16. 
	Plot erfolgreich
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	17. 
	Platte wird von der Belichtungs​trommel entfernt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


C) Belichtung

Stellen Sie sicher, dass die Bildqualität korrekt ist und das Belichtungssystem korrekt arbeitet.

	
	Belichtung
	Bestanden
	Maßnahme erforderlich
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Kommentar

	
	Belichtungskopf
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Testplot überprüft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	19. 
	Strichreferenzgrafik generiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	20. 
	Laserleistung innerhalb der Spezifikation
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	21. 
	Summen- und Fokusfehler innerhalb der Spezifikation
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Thermo-Belichtungskopf entfernen.

	22. 
	Rückstanddüse auf Beschädi​gungen überprüft und gereinigt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	23. 
	Linse auf Beschädigungen überprüft und gereinigt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Thermo-Belichtungskopf erneut installieren.

	24. 
	Strichreferenzgrafik generiert und verglichen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	25. 
	Kontrast überprüft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	26. 
	Laserleistung noch innerhalb der Spezifikation
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	27. 
	Verschluss öffnet/schließt OK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	28. 
	Konfiguration gespeichert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	29. 
	Datenkabel ersetzt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	●
	     

	
	Schlitten
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Schlittenschienen geschmiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	31. 
	Schlitten-Führungsschraube geschmiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Entfeuchter-Einheit
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Filter überprüft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	33. 
	Filter ausgetauscht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     


	34. 
	Druck ausreichend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Wenn die Druckanzeige rot ist, muss der Entfeuchter ausgetauscht und das Luftsystem auf Verunreinigungen untersucht werden.

	
	Rückstandfiltereinheit
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Sensor sendet ein korrektes Signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	36. 
	Filter in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	37. 
	Schlauch in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Kühleinheit
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	39. 
	Kondensator und Entlüftungs​schlitze gereinigt.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	40. 
	Pumpensieb/Flüssigkeitsfilter gereinigt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	41. 
	Pumpenmotor geschmiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	42. 
	Flüssigkeitsfüllstand korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Bildqualität
	
	
	
	
	
	
	

	· Zweiten Testplot für Referenzzwecke senden.

	43. 
	Bildqualität gut
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


D) Trendsetter VLF

Stellen Sie sicher, dass das Trendsetter VLF-System korrekt funktioniert.

	
	Trendsetter VLF
	Bestanden
	Maßnahme erforderlich
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Kommentar

	
	Netzteil
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Schalter funktioniert korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	45. 
	Lüfter läuft ruhig und leise
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Ventilatorkasten
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Lüftungsfilter sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	47. 
	Druckluftfilter sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	48. 
	Luftabfuhr funktioniert korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	49. 
	Luftversorgungsdruck ausrei​chend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	50. 
	Kein Luftverlust
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Maschine
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Motorsteuerung korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	52. 
	Stellantriebe für P-Abdeckung sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	53. 
	Belichtungstrommel und LEC sauber und in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	54. 
	Riemen an der Belichtungstrom​mel straff und in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	55. 
	Trommelband korrekt gestrafft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	56. 
	Codierscheibe sauber und in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	57. 
	Walzen sauber und in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	58. 
	Stellantriebe für Walzen sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	59. 
	Walzendruck ausreichend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	60. 
	Bewegung der Walze in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	61. 
	Walzendrehung in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	62. 
	TEC-Stellantriebe sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	63. 
	TEC-Druck ausreichend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	64. 
	TEC-Magnete sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	65. 
	TEC-Stangenenden korrekt positioniert.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	66. 
	TEC kann gesperrt/entsperrt werden
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	67. 
	TEC-Sensoren senden ein korrektes Signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	68. 
	Backbone-Sensoren senden ein korrektes Signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	69. 
	LEC-Scharnier sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	70. 
	LEC-Stellantriebe sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	71. 
	Backbone-Stellantriebe, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	72. 
	Luftzufuhr durch Schlittenventilator ausreichend, ruhig
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	73. 
	Schlittenband korrekt gestrafft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	74. 
	Hauptverteiler dicht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	75. 
	Vakuumgeneratorfilter für Ladetisch ausgetauscht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	76. 
	Stellantriebe für Ausgleichgewichte sicher, keine Leckagen, Freigabe​schalter in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	77. 
	Hallsensoren für Ausgleich​gewichte senden das korrekte Signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	78. 
	Ausgleichgewichte geschmiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	79. 
	Freigabe für Ausgleichgewichte ausgerichtet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	80. 
	Bewegung der Ausgleichgewichte in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	81. 
	Motorsteuerung korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Ladetisch und P-Abdeckung
	
	
	
	
	
	
	

	82. 
	Ladetisch-Schiebetor lässt sich leicht öffnen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	83. 
	Ladetisch in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	84. 
	Vorderkante gerade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	85. 
	Abstand zwischen Ladetisch und LEC korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	86. 
	Ladetisch tangential zu Belich​tungstrommel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	87. 
	Platte fällt genau
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


E) Workstation

Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration aktuell ist.

	
	Workstation und Release-Kontrolle
	Bestanden
	Maßnahme erforderlich
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Kommentar

	88. 
	SCSI-Kabel und Verbindungen in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	89. 
	Gesamte Software hat aktuelle Version
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	90. 
	Gesamte Firmware hat aktuelle Version
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	91. 
	Einstellungen gesichert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


F) Creo-Kundendienstkommentare

Notieren Sie sich folgende Informationen:

· Deaktivierte oder umgangene Sicherheitsfunktionen

· Ausgetauschte Teile

· Installierte Firmware- oder Software-Updates

· Aspekte des Betriebsumfelds

· Installierte FCOs

     
Kundenabnahme

	 FORMCHECKBOX 
  WP (Wartungsplan) ist abgeschlossen
	Nächstes WP-Datum:
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  WP ist teilweise abgeschlossen bis Schritt      
	Datum für Abschluss des WP:
	     

	
	Grund:
	     

	
	Anzahl der Platten:
	     

	
	
	


	Name des Creo-Vertreters:
	     

	Unterschrift:
	 FORMCHECKBOX 



	Name des Kundenvertreters:
	     

	Unterschrift:
	 FORMCHECKBOX 


	Datum:
	     


[image: image1.png]creo




Telefonnummer des 
Kundendiensts: 604-451-2727
Gebührenfrei: 800-472-2727
callcentre@creo.com
www.creo.com
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