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Cliente:       
Dirección:       
Nº de serie del dispositivo:       
Contacto en Creo:       
Fecha:       
Trendsetter VLF
Lista de comprobación para el mantenimiento programado
El objetivo del mantenimiento programado es maximizar el tiempo de funcionamiento del sistema Trendsetter VLF. Los pasos con un mayor impacto en la seguridad y funcionamiento del sistema se incluyen al principio de la lista.

A) Seguridad y exterior

Cerciórese de que es seguro poner en funcionamiento la Trendsetter VLF y trabajar con ella.

	
	Evaluación de la seguridad y el exterior
	Satisfactorio
	Precisa atención
	6 meses
	12 meses
	18 meses
	24 meses
	Comentarios

	1. 
	El interruptor derecho de parada de emergencia funciona
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	2. 
	Los paneles se engarzan correctamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	3. 
	No hay fugas de líquido refrige​rante
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	4. 
	No hay fugas en el conducto del cajón de residuos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	5. 
	Los paneles, revestimientos y la mesa están en buenas condiciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


B) Funcionamiento del sistema

Evalúe las condiciones de funcionamiento actuales del sistema Trendsetter VLF.
	
	Funcionamiento del sistema
	Satisfactorio
	Precisa atención
	6 meses
	12 meses
	18 meses
	24 meses
	Comentarios

	6. 
	Comentarios del operario
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Resumen de los comentarios del operario:

	     

	7. 
	Operario experimentado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	8. 
	Copia de seguridad de la configuración
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Realice un trazado de prueba como referencia.

	9. 
	La puerta de la plancha se desplaza correctamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	10. 
	El vacío de la mesa se activa y sujeta la plancha
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	11. 
	La mesa se desplaza hacia arriba/abajo
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	12. 
	Registro electrónico correcto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	13. 
	La plancha se carga en el tambor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	14. 
	Borde de la plancha detectado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	15. 
	El carro se desplaza de forma uniforme
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	16. 
	Trazado correcto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	17. 
	La plancha se descarga del tambor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


C) Exposición
Asegúrese de que la calidad de las imágenes es correcta y de que el sistema de exposición funciona adecuadamente.
	
	Exposición
	Satisfactorio
	Precisa atención
	6 meses
	12 meses
	18 meses
	24 meses
	Comentarios

	
	Cabezal de exposición
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Trazado de prueba evaluado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	19. 
	Gráfico de referencia de trazos generado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	20. 
	Potencia de láser dentro de las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	21. 
	Error de suma y enfoque dentro de las especificaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Retire el cabezal de exposición térmico.

	22. 
	Comprobación de daños en el inyector de residuos y limpieza del mismo
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	23. 
	Comprobación de daños en las lentes y limpieza de las mismas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Vuelva a colocar el cabezal de exposición térmico.

	24. 
	Gráfico de referencia de trazos generado y comparado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	25. 
	Contraste comprobado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	26. 
	La potencia de láser sigue estando dentro de las especi​ficaciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	27. 
	El obturador se abre/cierra
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	28. 
	Configuración guardada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	29. 
	Cables de datos sustituidos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	●
	     

	
	Carro
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Raíles del carro lubricados
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	31. 
	Tornillo regulador del carro lubricado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Unidad deshumidificadora (DHU)
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Filtro comprobado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	33. 
	Filtro sustituido
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	34. 
	Presión adecuada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Si el indicador de presión está en rojo, DEBE sustituirse la DHU y comprobarse la existencia de contaminantes en el sistema del aire.

	
	Unidad de eliminación de residuos
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	El sensor envía la señal correcta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	36. 
	Filtro en buenas condiciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	37. 
	Conducto en buenas condi​ciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Refrigerante
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	No hay fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	39. 
	Condensador y orificios de ventilación limpiados
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	40. 
	Filtro de la bomba/filtro de líquido limpiados
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	41. 
	Motor de la bomba lubricado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	42. 
	Nivel de líquido correcto
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Calidad de imagen
	
	
	
	
	
	
	

	· Realice un segundo trazado de prueba como referencia.

	43. 
	Buena calidad de imagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


Trendsetter VLF 

Compruebe que el sistema VLF Trendsetter funciona correctamente.
	
	Trendsetter VLF 
	Satisfactorio
	Precisa atención
	6 meses
	12 meses
	18 meses
	24 meses
	Comentarios

	
	Cuadro de alimentación
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	La cerradura de contactos funciona correctamente 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	45. 
	Los ventiladores de refrigeración funcionan de forma correcta y silenciosa 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Caja de ventilación
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Filtros de entrada de aire limpios
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	47. 
	Filtros de aire comprimido limpios
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	48. 
	La descarga de aire funciona correctamente 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	49. 
	Presión adecuada de suministro de aire
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	50. 
	No hay fugas de aire
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Motor
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Sincronización correcta del motor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	52. 
	Activadores de la puerta de la plancha seguros y sin fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	53. 
	Tambor y abrazaderas del borde delantero limpios y en buenas condiciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	54. 
	Cintas de sujeción del tambor apretadas y en buenas condi​ciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	55. 
	Tensión correcta de la correa del tambor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     


	56. 
	Disco codificador limpio y en buenas condiciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	57. 
	Rodillos limpios y en buenas condiciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	58. 
	Activadores de rodillos seguros y sin fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	59. 
	Presión adecuada del rodillo
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	60. 
	El rodillo se desplaza de forma uniforme
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	61. 
	El rodillo gira de forma uniforme
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	62. 
	Activadores de las abrazaderas del borde posterior seguros y sin fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	63. 
	Presión adecuada en las abrazaderas del borde posterior
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	64. 
	Imanes de las abrazaderas del borde posterior limpios
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	65. 
	Extremos de la barra de las abrazaderas del borde posterior colocados correctamente
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	66. 
	Las abrazaderas del borde posterior se bloquean/desblo​quean
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	67. 
	Los sensores de las abrazaderas del borde posterior envían la señal correcta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	68. 
	Los sensores del eje central envían la señal correcta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	69. 
	Bisagra de las abrazaderas del borde delantero limpia 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	70. 
	Activadores de las abrazaderas del borde delantero seguros y sin fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	71. 
	Activadores del eje central seguros y sin fugas
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	72. 
	El ventilador del carro genera el flujo de aire adecuado, silencioso
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	73. 
	Tensión correcta de la correa del carro
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	74. 
	No hay fugas en el colector principal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	75. 
	Filtro del generador de vacío de la mesa sustituido
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	76. 
	Activadores de contrapeso seguros, sin fugas, pestañas de liberación en buenas condiciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	77. 
	Los sensores de la cámara de contrapeso envían la señal correcta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	78. 
	Contrapesos lubricados
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	79. 
	Liberador de contrapesos alineado
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	80. 
	Los contrapesos se desplazan de forma uniforme
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	81. 
	Sincronización correcta del motor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Mesa y puerta de la plancha
	
	
	
	
	
	
	

	82. 
	La compuerta deslizante de la mesa se abre con facilidad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	83. 
	Mesa en buenas condiciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	84. 
	Borde delantero derecho
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	85. 
	Distancia correcta entre la mesa y las abrazaderas del borde delantero
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	86. 
	Alineación correcta de la mesa y el tambor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	87. 
	La plancha desciende con precisión
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


D) Estación
Compruebe que la configuración está actualizada.
	
	Estación y control de versiones
	Satisfactorio
	Precisa atención
	6 meses
	12 meses
	18 meses
	24 meses
	Comentarios

	88. 
	Cable SCSI y conexiones en buenas condiciones
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	89. 
	La versión de todo el software está actualizada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	90. 
	La versión de todo el firmware está actualizada
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	91. 
	Copia de seguridad de la configuración
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


E) Comentarios para el servicio técnico de Creo
Anote los que sean relevantes:
· Funciones de seguridad desactivas u omitidas 
· Piezas sustituidas
· Actualizaciones de firmware y software instaladas
· Problemas con el entorno operativo
· Solicitudes de modificación in situ instaladas
     
Declaración del cliente
	 FORMCHECKBOX 
  Mantenimiento programado terminado
	Fecha del próximo mantenimiento programado:
	

     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  Mantenimiento programado realizado 
sólo hasta el paso      
	Fecha de finalización del mantenimiento programado:
	     

	
	Motivo:
	     

	
	Numeración de la plancha:
	     

	
	
	


	Nombre del representante de Creo:
	     

	Firma:
	 FORMCHECKBOX 



	Nombre del representante del cliente:
	     

	Firma:
	 FORMCHECKBOX 


	Fecha:
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Servicio técnico
Teléfono: 604-451-2727
Llamada gratuita: 800-472-2727
callcentre@creo.com
www.creo.com
Lista de comprobación para el mantenimiento programado
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