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Klant:       
Adres:       
Serienummer van de machine:       
Contactpersoon van Creo:       
Datum:       
Trendsetter VLF
Controlelijst voor gepland onderhoud

Het doel van gepland onderhoud (PM) is optimalisering van productietijd voor de Trendsetter VLF. Stappen die de grootste invloed op de systeemveiligheid en de werking hebben, verschijnen als eerste in de controlelijst.

A) Veiligheid en de buitenkant

Zorg er altijd voor dat de Trendsetter VLF veilig kan worden bediend en veilig is om mee te werken.

	
	Beoordeling van de veiligheid en de buitenkant
	Goed
	Aandacht
nodig
	6 maanden
	12 maanden
	18 maanden
	24 maanden
	Opmerkingen

	1. 
	De rechternoodstopschakelaar functioneert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	2. 
	De veiligheid van de panelen is onderling geactiveerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	3. 
	De hardervloeistof lekt niet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	4. 
	De slang van de afvalbak lekt niet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	5. 
	De panelen, de buitenwanden en de tafel verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


B) Het functioneren van het systeem

Evalueer de huidige staat van functioneren van de Trendsetter VLF.

	
	Het functioneren van het systeem
	Goed
	Aandacht
nodig
	6 maanden
	12 maanden
	18 maanden
	24 maanden
	Opmerkingen

	6. 
	Feedback van de operator
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Onderstaand volgt een samenvatting van opmerkingen van de operator:

	     

	7. 
	De operator is getraind
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	8. 
	Van de instellingen is een reservekopie gemaakt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Dien als referentie een testplot in.

	9. 
	De plaatdeur beweegt correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	10. 
	Het vacuüm van de tafel schakelt in en houdt de plaat vast
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	11. 
	De tafel beweegt naar boven/beneden
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	12. 
	De elektronische registratie is geslaagd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


	13. 
	De plaat wordt op de trommel geplaatst
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	14. 
	De plaatrand wordt gedetecteerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	15. 
	De wagen beweegt soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	16. 
	De plot is geslaagd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	17. 
	De plaat laat los van de trommel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


C) Beeldvorming

Zorg voor correcte beeldkwaliteit en correct functioneren van het beeldvormingssysteem.

	
	Beeldvorming
	Goed
	Aandacht
nodig
	6 maanden
	12 maanden
	18 maanden
	24 maanden
	Opmerkingen

	
	Belichtingskop
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	De testplot is beoordeeld
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	19. 
	De slagreferentiegrafiek wordt gegenereerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	20. 
	De lasersterkte blijft binnen de specificaties
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	21. 
	De som- en focusfout blijven binnen de specificaties
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Verwijder de thermische belichtingskop.

	22. 
	Het afvalmondstuk is op schade gecontroleerd en gereinigd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	23. 
	De lens is op schade gecontroleerd en gereinigd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Breng de thermische belichtingskop weer aan.

	24. 
	De slagreferentiegrafiek wordt gegenereerd en vergeleken
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	25. 
	Het contrast wordt gecontroleerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	26. 
	De lasersterkte blijft nog steeds binnen de specificaties
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	27. 
	De sluiter opent/sluit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	28. 
	De configuratie wordt opgeslagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	29. 
	De datakabels zijn vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	●
	     

	
	Wagen
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	De wagenrails zijn gesmeerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	31. 
	De wagenspil is gesmeerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Vochtverdrijver (DHU)
	
	
	
	
	
	
	


	32. 
	Het filter is gecontroleerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	33. 
	Het filter is vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	34. 
	Voldoende druk
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Als de drukindicatie rood is, MOET de DHU worden vervangen en moet het luchtsysteem op vervuilende deeltjes worden gecontroleerd.

	
	Afvalverwijderingseenheid
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	De sensor geeft het correcte signaal af
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	36. 
	Het filter verkeert in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	37. 
	De slang verkeert in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Harder
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	39. 
	De condensor en luchtopeningen zijn gereinigd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	40. 
	De pompkorf/het vloeistoffilter zijn gereinigd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	41. 
	De pompmotor is gesmeerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	42. 
	Het vloeistofniveau is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Beeldkwaliteit
	
	
	
	
	
	
	

	· Dien voor referentie een tweede testplot in.

	43. 
	De beeldkwaliteit is goed
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


D) Trendsetter VLF

Zorg ervoor dat het Trendsetter VLF-systeem correct functioneert.

	
	Trendsetter VLF
	Goed
	Aandacht
nodig
	6 maanden
	12 maanden
	18 maanden
	24 maanden
	Opmerkingen

	
	Stroomkast
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	De sleutelschakelaar werkt correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	45. 
	De koelventilatoren draaien soepel en geruisloos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Ventilatorkast
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	De toevoerluchtfilters zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	47. 
	De persluchtfilters zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	48. 
	De luchtafvoer functioneert correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	49. 
	De toevoerluchtdruk is voldoende
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	50. 
	Er zijn geen luchtlekken
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Motor
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	De motortiming is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	52. 
	De aandrijvingen van de plaatdeur zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	53. 
	De trommel en klemmen van de oplopende kant zijn schoon en verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	54. 
	De trommelbanden zitten strak en verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	55. 
	De trommelriem is op de juiste spanning
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	56. 
	De codeerschijf is schoon en verkeert in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	57. 
	De rollen zijn schoon en verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	58. 
	De rolaandrijvingen zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	59. 
	Voldoende roldruk
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	60. 
	De rol beweegt soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	61. 
	De rol draait soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	62. 
	De aandrijvingen van de klemmen van de aflopende kant zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	63. 
	Voldoende druk op de klemmen aan de aflopende kant
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	64. 
	De magneten van de klemmen aan de aflopende kant zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	65. 
	De stanguiteinden van de klemmen aan de aflopende kant zijn correct gepositioneerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	66. 
	De klemmen aan de aflopende kant worden vergrendeld/
ontgrendeld
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	67. 
	De sensoren van de klemmen aan de aflopende kant geven een correct signaal af
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	68. 
	De backbone-sensoren geven een correct signaal af
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	69. 
	De scharnieren van de klemmen van de oplopende kant zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	70. 
	De aandrijvingen van de klemmen van de oplopende kant zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	71. 
	De backbone-aandrijvingen zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	72. 
	De wagenventilator geeft voldoende luchtstroom en is geruisloos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	73. 
	De riem van de wagen heeft de juiste spanning
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	74. 
	Het hoofdspruitstuk is vrij van lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	75. 
	Het tafelvacuümgeneratorfilter is vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	76. 
	De aandrijvingen van de balanceergewichten zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages, de vrijgavepunten verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	77. 
	De halsensoren van de balanceergewichten geven een correct signaal af
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	78. 
	De balanceergewichten zijn gesmeerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	79. 
	De vrijgave van de balanceer​gewichten is uitgelijnd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	80. 
	De balanceergewichten bewegen soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	81. 
	De motortiming is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Tafel en plaatdeur
	
	
	
	
	
	
	

	82. 
	De opening van de tafelgeleiding gaat gemakkelijk open
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	83. 
	De tafel verkeert in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	84. 
	De oplopende kant is recht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	85. 
	De afstand van de tafel naar de klemmen van de oplopende kant is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	86. 
	Het tafeloppervlak komt overeen met het trommeloppervlak 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	87. 
	De plaat valt nauwkeurig
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


E) Werkstation

Zorg ervoor dat u de laatste configuratie hebt.
	
	Werkstation en versiecontrole
	Goed
	Aandacht
nodig
	6 maanden
	12 maanden
	18 maanden
	24 maanden
	Opmerkingen

	88. 
	De SCSI-kabel en de aanslui​tingen verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	89. 
	Alle software is van de laatste versie
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	90. 
	Alle firmware is van de laatste versie
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	91. 
	Van de instellingen is een reservekopie gemaakt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


F) Opmerkingen van de servicedienst van Creo

Noteer alle:

· Uitgeschakelde of overbrugde beveiligingen 

· Vervangen onderdelen

· Geïnstalleerde updates van firmware en software

· Zaken betreffende de werkomgeving

· Uitgevoerde wijzigingen

     
Acceptatie klant

	 FORMCHECKBOX 
  De PM is voltooid
	Volgende PM-datum:
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  De PM is gedeeltelijk voltooid, t/m stap      
	Datum waarop de PM wordt voltooid:
	     

	
	Reden:
	     

	
	Plaattelling:
	     

	
	
	


	Naam van de vertegenwoordiger van Creo:
	     

	Handtekening:
	 FORMCHECKBOX 



	Naam van de vertegenwoordiger 
van de klant:
	
     

	Handtekening:
	 FORMCHECKBOX 


	Datum:
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