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Kund:       
Adress:       
Enhetens serienr.:       
Kontaktperson:       
Datum:       

Trendsetter VLF
Checklista för planerat underhåll
Syftet med planerat underhåll (PU) är att maximera klartiden för Trendsetter VLF. De steg som har den största inverkan på säkerheten och driften av systemet förekommer först i checklistan.
A) Säkerhet och Exteriör
Kontrollera att Trendsetter VLF är säker att manövrera och säker att använda.
	
	Säkerhet först och Exteriörbedömning 
	Godk
	Kräver skötsel
	Var 6:e månad
	En gång per år
	Var 18:e månad
	Vartannat år
	Kommentarer

	1. 
	Höger e-stoppkontakt fungerar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	2. 
	Panelerna säkert sammankopp​lade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	3. 
	Kylarvätskan läcker ej
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	4. 
	Skräplådans slang läcker inte
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	5. 
	Paneler, ytor och bord är i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


B) Drift
Utvärdera i vilket skick Trendsetter VLF är i för närvarande.
	
	Drift
	Godk
	Kräver skötsel
	Var 6:e månad
	En gång per år
	Var 18:e månad
	Vartannat år
	Kommentarer

	6. 
	Feedback från driftsansvarig/
operatör
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Kommentarer från driftsansvarig/operatören sammanfattas nedan:

	     

	7. 
	Operatören utbildad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	8. 
	Inställningarna säkerhetsko​pierade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Överlämna en testutskrift som referens.

	9. 
	P-luckan öppnas/stängs
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	10. 
	Bordets vakuum aktiveras och håller plåten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	11. 
	Bordet höjs/sänks
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	12. 
	Elektronisk registrering lyckades
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	13. 
	Plåten laddas upp på trumman
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	14. 
	Plåtkant avkänd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	15. 
	Vagn har jämna rörelser
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	16. 
	Utskrift lyckades
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	17. 
	Plåten lastas av från trumman
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


C) Bildhantering
Kontrollera att bildkvaliteten är korrekt och att bildsystemet fungerar korrekt.
	
	Bildhantering
	Godk
	Kräver skötsel
	Var 6:e månad
	En gång per år
	Var 18:e månad
	Vartannat år
	Kommentarer

	
	Bildhuvud
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Testutskrift utvärderad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	19. 
	Referenskurva för slaglängd skapad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	20. 
	Laserkapacitet inom spec
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	21. 
	Summerings- och skärpefel inom spec
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Ta av det termiska bildhuvudet.

	22. 
	Skräpmunstycket kontrollerat avseende skador och rengjort
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	23. 
	Linsen kontrollerad avseende skador och rengjord
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Installera det termiska bildhuvudet igen.

	24. 
	Referenskurva för slaglängd skapad och jämförd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	25. 
	Kontrast kontrollerad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	26. 
	Laserkapacitet fortfarande inom spec
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	27. 
	Slutare öppnas/stängs
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	28. 
	Konfiguration sparad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	29. 
	Datakablarna utbytta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	●
	     

	
	Vagn
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Vagnens spår smorda
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	31. 
	Vagnens ledarskruv smord
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Avfuktaren
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Filter kontrollerat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	33. 
	Filter utbytt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	34. 
	Trycket tillräckligt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Om tryckindikatorn är röd MÅSTE AVFUKTAREN bytas ut och luftsystemet undersökas avseende föroreningar.

	
	Skräpborttagaren
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Sensorn sänder korrekt signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	36. 
	Filter i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	37. 
	Slang i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Kylare
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	39. 
	Kondensator och luftningsventiler rengjorda
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	40. 
	Pumpens sil/vätskefilter rengjort
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	41. 
	Pumpmotorn smord
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	42. 
	Korrekt vätskenivå
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Bildkvalitet
	
	
	
	
	
	
	

	· Gör en andra testutskrift som referens.

	43. 
	God bildkvalitet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


D) Trendsetter VLF
Kontrollera att Trendsetter VLF-systemet fungerar korrekt.
	
	Trendsetter VLF
	Godk
	Kräver skötsel
	Var 6:e månad
	En gång per år
	Var 18:e månad
	Vartannat år
	Kommentarer

	
	Kraftenhet
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Tändningslåset fungerar korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	45. 
	Kylfläktarna går jämnt och tyst
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Fläktenheten
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Filter för insugningsluften rena
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	47. 
	Filter för tryckluft rena
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	48. 
	Luftaren fungerar korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	49. 
	Tilluftstrycket tillräckligt högt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	50. 
	Inget luftläckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Motor
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Motorns tändningsinställning korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	52. 
	P-dörrens manövreringsorgan sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	53. 
	Trumma och LEC rena och i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	54. 
	Trummans band sitter åt och är i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	55. 
	Trummans rem korrekt spänd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	56. 
	Omkodarskivan ren och i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	57. 
	Valsar rena och i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	58. 
	Valsomkopplaren sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	59. 
	Valstrycket är tillräckligt högt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	60. 
	Valsen har jämna rörelser
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	61. 
	Vals roterar jämnt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	62. 
	TEC-omkopplaren sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	63. 
	TEC-trycket är tillräckligt högt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	64. 
	TEC-magneterna rena
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	65. 
	TEC-stagändarna placerade korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	66. 
	TEC låses/låses upp
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	67. 
	TEC-sensorer sänder korrekt signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	68. 
	Nätverkssensorer sänder korrekt signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	69. 
	LEC-gångjärn rent
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	70. 
	LEC-omkopplaren sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	71. 
	Nätverksomkopplaren sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	72. 
	Vagnsfläkten ger tillräckligt luftflöde; tyst
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	73. 
	Vagnsremmen korrekt spänd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	74. 
	Huvudgrenröret fritt från läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	75. 
	Filtret till bordets vakuumgene​rator utbytt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	76. 
	Balansviktomkopplarna sitter fast, inget läckage, utlösnings​spetsarna i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	77. 
	Balansvikternas hallsensorer skickar korrekt signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	78. 
	Balansvikterna smorda
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	79. 
	Balansviktsutlösning i linje
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	80. 
	Balansvikternas rörelser jämna
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	81. 
	Motorns tändningsinställning korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Bord och P-lucka
	
	
	
	
	
	
	

	82. 
	Bordets glidgrid öppnas lätt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	83. 
	Bord i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	84. 
	Framkanten rak
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	85. 
	Avståndet bord - LEC korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	86. 
	Bordet tangent till trumma
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	87. 
	Plåten faller korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


E) Arbetsstation
Kontrollera att konfigurationen är à jour.
	
	Arbetsstation och kontrollerad utlösning
	Godk
	Kräver skötsel
	Var 6:e månad
	En gång per år
	Var 18:e månad
	Vartannat år
	Kommentarer

	88. 
	SCSI-kabel och anslutningar i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	89. 
	Senaste versionen av all programvara
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	90. 
	Senaste versionen av all hårdvara
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	91. 
	Inställningarna säkerhetsko​pierade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


F) Creo Servicekommentarer
Lägg märke till:
· Säkerhetsfunktioner som är ur funktion eller som kringgåtts
· Utbytta delar
· Installerade uppdateringar av fasta program och datorprogram
· Arbetsmiljöfrågor
· Installerade FCO
     
Kundens godtagande
	 FORMCHECKBOX 
  FU är slutfört
	Nästa datum för FU:
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  FU är delvis slutfört till steg       
	Datum att slutföra FU:
	     

	
	Orsak:
	     

	
	Antal plåtar:
	     

	
	
	



	Creo-representantens namn:
	     

	Underskrift:
	 FORMCHECKBOX 



	Kund-representantens namn:
	     

	Underskrift:
	 FORMCHECKBOX 


	Datum:
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Kundsupport
Tel: 604-451-2727
Gratis (inom Nordamerika): 800-472-2727
callcentre@creo.com
www.creo.com
Checklista för planerat underhåll
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