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Kunde:       
Adresse:       
Geräte-Seriennummer:       
Kontakt bei Creo:       
Datum:       

Trendsetter VLF Autoloader (MCU, S-förmiges Transportband)
Wartungsplan-Checkliste

Das Ziel dieses Wartungsplans ist eine Maximierung der Maschinenlaufzeit für den Trendsetter VLF AL. Die Schritte, die den größten Einfluss auf die Sicherheit und den Betrieb des Systems haben, erschienen ganz oben in der Liste.

A) Sicherheit und Geräteäußeres

Stellen Sie sicher, dass die Bedienung des Trendsetter VLF AL sicher ist.

	
	Bewertung der Sicherheit und des Geräteäußeren
	Bestanden
	Maßnahme erforderlich
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Kommentar

	1. 
	Verriegelung der Schutzvorrichtung geschlossen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	2. 
	Vordere Schutzvorrichtungen gesichert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	3. 
	Rechter Notschalter funktioniert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	4. 
	Tischklapplamelle schließt Sicherheitsbügel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	5. 
	Linker Notschalter funktioniert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	6. 
	SSR-Sicherheitsabdeckung schließt Sicherheitsbügel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	7. 
	SSR-Behälterabdeckung schließt Sicherheitsbügel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	8. 
	Abdeckungen fest verriegelt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	9. 
	Hintere Sicherheitsabdeckungen vorhanden
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	10. 
	Leuchtanzeigen am Plattenauf​nehmer an
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	11. 
	Schienen-Leuchtanzeigen an
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	12. 
	Plattenwagenbahn frei
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	13. 
	Kein Austreten der Kühlflüssigkeit 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	14. 
	Schlauch des Rückstandgehäuses dicht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	15. 
	Abdeckungen, Bezüge und alle Arbeitsoberflächen (Tisch, Trans​portband etc.) in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


B) Systembetrieb

Bewerten Sie die aktuellen Betriebsbedingungen des Trendsetter VLF AL.

	
	Systembetrieb
	Bestanden
	Maßnahme erforderlich
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Kommentar

	16. 
	Bedienerfeedback
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Zusammenfassung der Bedienerkom​mentare:

	     

	17. 
	Bediener geschult
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	18. 
	Einstellungen gesichert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Testplot für Referenzzwecke senden.

	19. 
	Papierladeklappe öffnet/
schließt OK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	20. 
	Abdeckung des Plattenaufnehmers öffnet/schließt OK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	21. 
	Bewegung des Plattenaufnehmers in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	22. 
	Plattenaufnehmer nimmt Platte auf
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	23. 
	Einschießbogenaufnehmer entfernt Einschießbogen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	24. 
	SSR-Walzen laufen an und ziehen den Einschießbogen in den Behälter
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	25. 
	Bewegung des SSR-Kompaktors in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	26. 
	Saugnäpfe am Ladetisch werden aktiviert und halten die Platte
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	27. 
	Platte fällt genau auf den Ladetisch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	28. 
	Y-Achsenbewegung in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	29. 
	Y-Achsengreifer greift und hält die Platte fest
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	30. 
	P-Abdeckung öffnet/schließt OK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	31. 
	Vakuumports/Saugnäpfe am Ladetisch werden aktiviert und halten die Platte
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	32. 
	Ladetisch bewegt sich nach oben/nach unten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	33. 
	Elektronische Registrierung erfolgreich
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	34. 
	Platte wird auf die Belichtungs​trommel geladen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	35. 
	Plattenkante ermittelt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	36. 
	Bewegung des Schlittens in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	37. 
	Plot erfolgreich
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	38. 
	Platte wird von der Belichtungs​trommel entfernt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	39. 
	Transportband wird ein-/ausgeschaltet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


C) Belichtung

Stellen Sie sicher, dass die Bildqualität korrekt ist und das Belichtungssystem korrekt arbeitet.

	
	Belichtung
	Bestanden
	Maßnahme erforderlich
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Kommentar

	
	Belichtungskopf
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Testplot überprüft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	41. 
	Strichreferenzgrafik generiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	42. 
	Laserleistung innerhalb der Spezifikation
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	43. 
	Summen- und Fokusfehler innerhalb der Spezifikation
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Thermo-Belichtungskopf entfernen.

	44. 
	Rückstanddüse auf Beschädi​gungen überprüft und gereinigt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	45. 
	Linse auf Beschädigungen überprüft und gereinigt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Thermo-Belichtungskopf erneut installieren.

	46. 
	Strichreferenzgrafik generiert und verglichen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	47. 
	Kontrast überprüft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	48. 
	Laserleistung noch innerhalb der Spezifikation
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	49. 
	Verschluss öffnet/schließt OK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	50. 
	Konfiguration gespeichert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	51. 
	Datenkabel ersetzt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	●
	     

	
	Schlitten
	
	
	
	
	
	
	

	52. 
	Schlittenschienen geschmiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	53. 
	Schlitten-Führungsschraube geschmiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Entfeuchter-Einheit
	
	
	
	
	
	
	


	54. 
	Filter überprüft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	55. 
	Filter ausgetauscht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	56. 
	Druck ausreichend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Wenn die Druckanzeige rot ist, muss der Entfeuchter ausgetauscht und das Luftsystem auf Verunreinigungen untersucht werden.

	
	Rückstandfiltereinheit
	
	
	
	
	
	
	

	57. 
	Sensor sendet ein korrektes Signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	58. 
	Filter in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	59. 
	Schlauch in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Kühleinheit
	
	
	
	
	
	
	

	60. 
	Keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	61. 
	Kondensator und Entlüftungs​schlitze gereinigt.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	62. 
	Pumpensieb/Flüssigkeitsfilter gereinigt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	63. 
	Pumpenmotor geschmiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	64. 
	Flüssigkeitsfüllstand korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Bildqualität
	
	
	
	
	
	
	

	· Zweiten Testplot für Referenzzwecke senden.

	65. 
	Bildqualität gut
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


D) Trendsetter VLF

Stellen Sie sicher, dass das Trendsetter VLF-System korrekt funktioniert.

	
	Trendsetter VLF
	Bestanden
	Maßnahme erforderlich
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Kommentar

	
	Netzteil
	
	
	
	
	
	
	

	66. 
	Schalter funktioniert korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	67. 
	Warnleuchten der Leiterplatte aus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	68. 
	Lüfter läuft ruhig und leise
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Ventilatorkasten
	
	
	
	
	
	
	

	69. 
	Lüftungsfilter sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	70. 
	Druckluftfilter sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	71. 
	Luftabfuhr funktioniert korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	72. 
	Luftversorgungsdruck ausreichend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	73. 
	Kein Luftverlust
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Maschine
	
	
	
	
	
	
	

	74. 
	Motorsteuerung korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	75. 
	Stellantriebe für P-Abdeckung sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	76. 
	Belichtungstrommel und LEC sauber und in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	77. 
	Riemen an der Belichtungstrom​mel straff und in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	78. 
	Trommelband korrekt gestrafft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	79. 
	Codierscheibe sauber und in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	80. 
	Walzen sauber und in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	81. 
	Stellantriebe für Walzen sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	82. 
	Walzendruck ausreichend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	83. 
	Bewegung der Walze in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	84. 
	Walzendrehung in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	85. 
	TEC-Stellantriebe sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	86. 
	TEC-Druck ausreichend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	87. 
	TEC-Magnete sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	88. 
	TEC-Stangenenden korrekt positioniert.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	89. 
	TEC kann gesperrt/entsperrt werden
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	90. 
	TEC-Sensoren senden ein korrektes Signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	91. 
	Backbone-Sensoren senden ein korrektes Signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	92. 
	LEC-Scharnier sauber
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	93. 
	LEC-Stellantriebe sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	94. 
	Backbone-Stellantriebe, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	95. 
	Luftzufuhr durch Schlittenventilator ausreichend, ruhig
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	96. 
	Schlittenband korrekt gestrafft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	97. 
	Hauptverteiler dicht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	98. 
	AL-Verteiler dicht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	99. 
	Vakuumgeneratorfilter für Ladetisch ausgetauscht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	100. 
	Stellantriebe für Ausgleichgewichte sicher, keine Leckagen, Freigabe​schalter in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	101. 
	Hallsensoren für Ausgleich​gewichte senden das korrekte Signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	102. 
	Ausgleichgewichte geschmiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     


	103. 
	Freigabe für Ausgleichgewichte ausgerichtet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	104. 
	Bewegung der Ausgleichgewichte in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	105. 
	Motorsteuerung korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Tisch, P-Abdeckung, Y-Achse
	
	
	
	
	
	
	

	106. 
	Verriegelung der Schutzvorrichtung lässt sich problemlos öffnen und fest schließen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	107. 
	Vakuum zum Laden/Entladen ausreichend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	108. 
	Saugnäpfe zum Laden/Entladen (schwarz) ausgetauscht.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	109. 
	Vakuum für Plattentransport ausreichend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	110. 
	Saugnäpfe für Plattentransport (rot) ausgetauscht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	111. 
	Tischklapplamelle lässt sich problemlos öffnen und fest schließen.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	112. 
	Ladetisch in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	113. 
	X-Achsenband glatt und gut anliegend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	114. 
	Ladetisch flach
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	115. 
	Puffer liegen gleichmäßig auf dem Ladetisch auf
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	116. 
	Vorderkante gerade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	117. 
	Abstand zwischen Ladetisch und LEC korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	118. 
	Ladetisch tangential zu Belich​tungstrommel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	119. 
	Ladetischdämpfer sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	120. 
	Platte fällt genau
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	121. 
	Y-Achse greift fest und gleitet problemlos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	122. 
	Y-Achsengreifer ausgerichtet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	123. 
	Y-Achsen-Ausgangsposition korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


E) Ladeautomatik

Stellen Sie sicher, dass die Ladeautomatik korrekt funktioniert.

	
	Ladeautomatik
	Bestanden
	Maßnahme erforderlich
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Kommentar

	
	Plattenaufnehmer und Bahn
	
	
	
	
	
	
	

	124. 
	Transportband korrekt gestrafft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	125. 
	Aufnehmerhöhe bis Plenum korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	126. 
	Warnleuchten der Leiterplatte aus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	127. 
	Verteiler dicht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	128. 
	Vakuumgeneratorfilter für Aufnehmerband ausgetauscht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	129. 
	P-Saugnäpfe sauber, Bewegung korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	130. 
	Bewegung des Hebelarms in Ordnung, in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	131. 
	Stellantrieb für Hebelarm sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	132. 
	Saugnäpfe (grün) sauber, Bewegung korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	133. 
	Saugnäpfe (grün) ausgetauscht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	134. 
	Auswurf-/Schieberfinger sauber, Bewegung in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	135. 
	Stellantriebe für Auswurffinger, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	136. 
	Einschießbogenaufnehmer sauber, Bewegung in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	137. 
	Stellantrieb für Einschließbogen​aufnehmer fest, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	138. 
	Bewegung der Saugnäpfe für Einschießbogenaufnehmer in Ordnung
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	139. 
	Riemen für Einschießbogen​aufnehmer korrekt gestrafft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	140. 
	Vakuum für Einschießbogen​aufnehmer ausreichend
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	141. 
	Vakuumgeneratorfilter für Einschießbogenaufnehmer ausgetauscht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Mehrfachkassetteneinheit (MCU)
	
	
	
	
	
	
	

	142. 
	Notschalter funktioniert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	143. 
	Alle Warnleuchten der Leiterplatte aus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	144. 
	Schmiermittel gewechselt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	145. 
	Kassettehebevorrichtung geschmiert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	146. 
	Riemen für Kassettenhebevor​richtung gestrafft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	147. 
	Verteiler dicht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	148. 
	Papierladeklappen öffnen/
schließen OK
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	149. 
	Kassettenhöhe bis Plenum korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	150. 
	Kassettengrenzschalter korrekt positioniert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	151. 
	Plattenwagenhöhe korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	152. 
	Stellantriebe für Plattenwagenver​riegelung sicher, ausgerichtet, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	153. 
	Positionssensoren für Plattenwagen senden ein korrektes Signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	154. 
	Plattenwagen lässt sich fest verriegeln
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	155. 
	Verriegelungssensor für Plattenwagen sendet ein korrektes Signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	156. 
	Druckmaterial in der Papierkassette zentriert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	157. 
	Reflexionsband glatt, fest anliegend.
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Einschießbogenentferner (SSR)
	
	
	
	
	
	
	

	158. 
	Walzen öffnen korrekt, in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	159. 
	Walzen ausgerichtet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	160. 
	Walzenschutzvorrichtungen haben korrekten Abstand zu den Walzen 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	161. 
	Stellantriebe für Walzen sicher, keine Leckagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	162. 
	Walzen und Antrieb ausgerichtet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	     

	163. 
	Verteiler dicht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	164. 
	Kompaktor funktioniert korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	S-förmiges Transportband
	
	
	
	
	
	
	

	165. 
	Warnleuchten der Leiterplatte aus
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	166. 
	Riemen korrekt gestrafft
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	167. 
	Geschwindigkeit entspricht dem Prozessor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


F) Workstation

Stellen Sie sicher, dass die Konfiguration aktuell ist.

	
	Workstation und Release-Kontrolle
	Bestanden
	Maßnahme erforderlich
	6 Monate
	12 Monate
	18 Monate
	24 Monate
	Kommentar

	168. 
	SCSI-Kabel und Verbindungen in gutem Zustand
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	169. 
	Gesamte Software hat aktuelle Version
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	170. 
	Gesamte Firmware hat aktuelle Version
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	171. 
	Einstellungen gesichert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


G) Creo-Kundendienstkommentare

Notieren Sie sich folgende Informationen:

· Deaktivierte oder umgangene Sicherheitsfunktionen

· Ausgetauschte Teile

· Installierte Firmware- oder Software-Updates

· Aspekte des Betriebsumfelds

· Installierte FCOs

     
Kundenabnahme

	 FORMCHECKBOX 
  WP (Wartungsplan) ist abgeschlossen
	Nächstes WP-Datum:
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  WP ist teilweise abgeschlossen bis Schritt       
	Datum für Abschluss des WP:
	     

	
	Grund:
	     

	
	Anzahl der Platten:
	     

	
	
	


	Name des Creo-Vertreters:
	     

	Unterschrift:
	 FORMCHECKBOX 



	Name des Kundenvertreters:
	     

	Unterschrift:
	 FORMCHECKBOX 


	Datum:
	     


[image: image1.png]creo




Telefonnummer des 
Kundendiensts: 604-451-2727
Gebührenfrei: 800-472-2727
callcentre@creo.com
www.creo.com

Wartungsplan-Checkliste


Deutsch
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Trendsetter VLF Autoloader





MCU, S-förmiges Transportband





























Doc # 725-00050A-C-PR01

12/15/2004

