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Klant:       
Adres:       
Serienummer van de machine:       
Contactpersoon van Creo:       
Datum:       

Trendsetter VLF Autoloader (MCU, transportband “L”)
Controlelijst voor gepland onderhoud

Het doel van gepland onderhoud (PM) is optimalisering van productietijd voor de Trendsetter VLF Autoloader. Stappen die de grootste invloed op de systeemveiligheid en de werking hebben, verschijnen als eerste in de controlelijst.

A) Veiligheid en de buitenkant

Zorg er altijd voor dat de Trendsetter VLF Autoloader veilig kan worden bediend en veilig is om mee te werken.

	
	Beoordeling van de veiligheid en de buitenkant
	Goed
	Aandacht
nodig
	6 maanden
	12 maanden
	18 maanden
	24 maanden
	Opmerkingen

	1. 
	De afschermrailopening is vergrendeld
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	2. 
	De voorste veiligheidspanelen zijn gesloten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	3. 
	De rechternoodstopschakelaar functioneert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	4. 
	Het tafelblad sluit het veiligheids​circuit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	5. 
	De linkernoodstopschakelaar functioneert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	6. 
	De SSR-veiligheidskap sluit het veiligheidscircuit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	7. 
	De deur van de SSR-bak sluit het veiligheidscircuit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	8. 
	De veiligheid van de panelen is onderling geactiveerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	9. 
	De achterste veiligheidspanelen zijn aangebracht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	10. 
	De lampen van de grijper branden
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	11. 
	De baanverlichting brandt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	12. 
	De wagen kan vrij bewegen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	13. 
	De hardervloeistof lekt niet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	14. 
	De slang van de afvalbak lekt niet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	15. 
	De panelen, buitenwanden en alle werkoppervlakken (tafel, transporteur, enz.) verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


B) Het functioneren van het systeem

Evalueer de huidige staat van functioneren van de Trendsetter VLF Autoloader.
	
	Het functioneren van het systeem
	Goed
	Aandacht
nodig
	6 maanden
	12 maanden
	18 maanden
	24 maanden
	Opmerkingen

	16. 
	Feedback van de operator
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Onderstaand volgt een samenvatting van opmerkingen van de operator:

	     

	17. 
	De operator is getraind
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	18. 
	Van de instellingen is een reservekopie gemaakt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Dien als referentie een testplot in.

	19. 
	De cassetteklep opent/sluit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	20. 
	De grijperklep opent/sluit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	21. 
	De grijper beweegt soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	22. 
	De grijper grijpt de plaat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	23. 
	De tussenvelgrijper verwijdert het tussenvel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	24. 
	De SSR-rollen schakelen in en trekken het tussenvel in de bak
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	25. 
	De SSR-verdichter beweegt soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	26. 
	De zuignappen van de tafel schakelen in en houden de plaat vast
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	27. 
	De plaat valt nauwkeurig op de tafel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	28. 
	De Y-as beweegt soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	29. 
	De Y-as-grijper grijpt en houdt de plaat stevig vast
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	30. 
	De plaatdeur gaat open en sluit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	31. 
	De vacuümopeningen/zuignappen van de tafel worden geactiveerd en houden de plaat vast
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	32. 
	De tafel beweegt naar boven/beneden
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	33. 
	De elektronische registratie is geslaagd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	34. 
	De plaat wordt op de trommel geplaatst
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	35. 
	De plaatrand wordt gedetecteerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	36. 
	De wagen beweegt soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	37. 
	De plot is geslaagd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	38. 
	De plaat laat los van de trommel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	39. 
	De transportband schakelt in/uit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


C) Beeldvorming

Zorg voor correcte beeldkwaliteit en correct functioneren van het beeldvormingssysteem.

	
	Beeldvorming
	Goed
	Aandacht
nodig
	6 maanden
	12 maanden
	18 maanden
	24 maanden
	Opmerkingen

	
	Belichtingskop
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	De testplot is beoordeeld
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	41. 
	De slagreferentiegrafiek wordt gegenereerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	42. 
	De lasersterkte blijft binnen de specificaties
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	43. 
	De som- en focusfout blijven binnen de specificaties
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Verwijder de thermische belichtingskop.

	44. 
	Het afvalmondstuk is op schade gecontroleerd en gereinigd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	45. 
	De lens is op schade gecontroleerd en gereinigd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Breng de thermische belichtingskop weer aan.

	46. 
	De slagreferentiegrafiek wordt gegenereerd en vergeleken
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	47. 
	Het contrast wordt gecontroleerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	48. 
	De lasersterkte blijft nog steeds binnen de specificaties
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	49. 
	De sluiter opent/sluit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	50. 
	De configuratie wordt opgeslagen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	51. 
	De datakabels zijn vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	●
	     

	
	Wagen
	
	
	
	
	
	
	

	52. 
	De wagenrails zijn gesmeerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	53. 
	De wagenspil is gesmeerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Vochtverdrijver (DHU)
	
	
	
	
	
	
	

	54. 
	Het filter is gecontroleerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	55. 
	Het filter is vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	56. 
	Voldoende druk
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Als de drukindicatie rood is, MOET de DHU worden vervangen en moet het luchtsysteem op vervuilende deeltjes worden gecontroleerd.

	
	Afvalverwijderingseenheid
	
	
	
	
	
	
	

	57. 
	De sensor geeft het correcte signaal af
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	58. 
	Het filter verkeert in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	59. 
	De slang verkeert in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Harder
	
	
	
	
	
	
	

	60. 
	Geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	61. 
	De condensor en luchtopeningen zijn gereinigd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	62. 
	De pompkorf/het vloeistoffilter zijn gereinigd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	63. 
	De pompmotor is gesmeerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	64. 
	Het vloeistofniveau is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Beeldkwaliteit
	
	
	
	
	
	
	

	· Dien voor referentie een tweede testplot in.

	65. 
	De beeldkwaliteit is goed
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


D) Trendsetter VLF

Zorg ervoor dat het Trendsetter VLF-systeem correct functioneert.

	
	Trendsetter VLF
	Goed
	Aandacht
nodig
	6 maanden
	12 maanden
	18 maanden
	24 maanden
	Opmerkingen

	
	Stroomkast
	
	
	
	
	
	
	

	66. 
	De sleutelschakelaar werkt correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	67. 
	De waarschuwingslampjes van de printplaat zijn uit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	68. 
	De koelventilatoren draaien soepel en geruisloos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Ventilatorkast
	
	
	
	
	
	
	

	69. 
	De toevoerluchtfilters zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	70. 
	De persluchtfilters zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	71. 
	De luchtafvoer functioneert correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	72. 
	De toevoerluchtdruk is voldoende
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	73. 
	Er zijn geen luchtlekken
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Motor
	
	
	
	
	
	
	

	74. 
	De motortiming is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	75. 
	De aandrijvingen van de plaatdeur zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	76. 
	De trommel en klemmen van de oplopende kant zijn schoon en verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	77. 
	De trommelbanden zitten strak en verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	78. 
	De trommelriem is op de juiste spanning
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	79. 
	De codeerschijf is schoon en verkeert in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	80. 
	De rollen zijn schoon en verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	81. 
	De rolaandrijvingen zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	82. 
	Voldoende roldruk
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	83. 
	De rol beweegt soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	84. 
	De rol draait soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	85. 
	De aandrijvingen van de klemmen van de aflopende kant zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	86. 
	Voldoende druk op de klemmen aan de aflopende kant
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	87. 
	De magneten van de klemmen aan de aflopende kant zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	88. 
	De stanguiteinden van de klemmen aan de aflopende kant zijn correct gepositioneerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	89. 
	De klemmen aan de aflopende kant worden vergrendeld/
ontgrendeld
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	90. 
	De sensoren van de klemmen aan de aflopende kant geven een correct signaal af
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	91. 
	De backbone-sensoren geven een correct signaal af
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	92. 
	De scharnieren van de klemmen van de oplopende kant zijn schoon
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	93. 
	De aandrijvingen van de klemmen van de oplopende kant zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	94. 
	De backbone-aandrijvingen zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	95. 
	De wagenventilator geeft voldoende luchtstroom en is geruisloos
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	96. 
	De riem van de wagen heeft de juiste spanning
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	97. 
	Het hoofdspruitstuk is vrij van lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	98. 
	Alle spruitstukken zijn vrij van lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	99. 
	Het tafelvacuümgeneratorfilter is vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	100. 
	De aandrijvingen van de balanceergewichten zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages, de vrijgavepunten verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	101. 
	De halsensoren van de balanceergewichten geven een correct signaal af
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	102. 
	De balanceergewichten zijn gesmeerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	103. 
	De vrijgave van de balanceer​gewichten is uitgelijnd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	104. 
	De balanceergewichten bewegen soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	105. 
	De motortiming is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Tafel, plaatdeur, Y-as
	
	
	
	
	
	
	

	106. 
	De opening van de afscher​mingsrail gaat gemakkelijk open en vergrendelt goed
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	107. 
	Er is voldoende vacuüm voor laden/ontladen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	108. 
	De zuignappen voor laden/
ontladen (zwart) zijn vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	109. 
	Het vacuüm van de plaatdoorvoer is voldoende
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	110. 
	De zuignappen van de plaat​doorvoer (rood) zijn vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	111. 
	Het tafelblad gaat gemakkelijk open en vergrendelt goed
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	112. 
	De tafel verkeert in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	113. 
	De X-as-tape is glad en hecht goed
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	114. 
	De tafel is vlak
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	115. 
	De aanslagen maken gelijkmatig contact met de tafel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	116. 
	De oplopende kant is recht
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	117. 
	De afstand van de tafel naar de klemmen van de oplopende kant is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	118. 
	Het tafeloppervlak komt overeen met het trommeloppervlak 
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	119. 
	De tafeldempers zijn goed bevestigd en vertonen geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	120. 
	De plaat valt nauwkeurig
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	121. 
	de Y-as grijpt zeker en beweegt soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	122. 
	De Y-as-grijper is uitgelijnd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	123. 
	De uitgangspositie van de Y-as is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

 FORMTEXT 
     


E) Automatische laadinstallatie

Zorg ervoor dat de automatische laadinstallatie correct functioneert.

	
	Automatische laadinstallatie
	Goed
	Aandacht
nodig
	6 maanden
	12 maanden
	18 maanden
	24 maanden
	Opmerkingen

	
	Grijper en traject
	
	
	
	
	
	
	

	124. 
	De riem van het traject heeft de juiste spanning
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	125. 
	De grijperhoogte t.o.v. opvangbak is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	126. 
	De waarschuwingslampjes van de printplaat zijn uit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	127. 
	Het spruitstuk is vrij van lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	128. 
	 Het vacuümgeneratorfilter van het grijperdek is vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	129. 
	De zuignappen voor de plaat zijn schoon en bewegen correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	130. 
	De hefarm beweegt correct en is in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	131. 
	De hefarmaandrijving is goed bevestigd en vertoont geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	132. 
	De zuignappen (groen) zijn schoon en bewegen correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	133. 
	De zuignappen (groen) zijn vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	134. 
	De uitstoot-/drukvingers zijn schoon en bewegen correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	135. 
	De uitstootvingeraandrijvingen zijn goed bevestigd en vertonen geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	136. 
	De tussenvelgrijper is schoon en beweegt soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	137. 
	De aandrijving van de tussen​velgrijper is goed bevestigd en vertoont geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	138. 
	De tussenvelgrijper beweegt soepel en is goed uitgelijnd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	139. 
	De riemen van de tussenvelgrijper hebben de juiste spanning
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	140. 
	Het vacuüm van de tussenvel​grijper is voldoende
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	141. 
	Het vacuümgeneratorfilter van de tussenvelgrijper is vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Meervoudige cassette-eenheid (MCU)
	
	
	
	
	
	
	

	142. 
	De noodstopschakelaar functioneert
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	143. 
	Alle waarschuwingslampjes van de printplaat zijn uit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	144. 
	De smeerinrichting is vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	145. 
	De spil van de cassettelift is gesmeerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	146. 
	De riem van de spil van de cassettelift heeft de juiste spanning
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	147. 
	Het spruitstuk is vrij van lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	148. 
	De cassettekleppen openen/
sluiten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	149. 
	De hoogte van de cassette t.o.v. de opvangbak is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	150. 
	De eindschakelaars van de cassette hebben de juiste positie
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	151. 
	De wagenhoogte is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	152. 
	De aandrijvingen van de wagenvergrendeling zijn goed bevestigd en in lijn, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	153. 
	De positiesensoren van de wagen geven een correct signaal af
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	154. 
	De wagen vergrendelt goed
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	155. 
	De vergrendelsensor van de wagen geeft een correct signaal af
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	156. 
	De media zijn in de cassette gecentreerd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	157. 
	De reflecterende tape is glad en hecht goed
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Verwijderingseenheid voor tussenvellen (SSR)
	
	
	
	
	
	
	

	158. 
	De rollen gaan goed open en verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	159. 
	De rollen zijn uitgelijnd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	160. 
	De rolafschermingen hebben voldoende vrije ruimte t.o.v. de rollen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	161. 
	De rolaandrijvingen zijn goed bevestigd, er zijn geen lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	162. 
	De rollen staan in lijn met de motor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	163. 
	Het spruitstuk is vrij van lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	164. 
	De verdichter werkt correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Transportband “L”
	
	
	
	
	
	
	

	165. 
	Alle waarschuwingslampjes van de printplaat zijn uit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	166. 
	Het spruitstuk is vrij van lekkages
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	167. 
	De X-as beweegt soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	168. 
	De riem van de X-as heeft de juiste spanning
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	169. 
	De Y-as beweegt soepel
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	170. 
	De riem van de Y-as heeft de juiste spanning
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	171. 
	De hoek van de rotor is correct
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	172. 
	Het vacuüm van de rotor is voldoende
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	173. 
	Het vacuümgeneratorfilter is vervangen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	174. 
	De lift beweegt soepel en symmetrisch
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	175. 
	De snelheid klopt met de processor
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


F) Werkstation

Zorg ervoor dat u de laatste configuratie hebt.
	
	Werkstation en versiecontrole
	Goed
	Aandacht
nodig
	6 maanden
	12 maanden
	18 maanden
	24 maanden
	Opmerkingen

	176. 
	De SCSI-kabel en de aanslui​tingen verkeren in goede staat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	177. 
	Alle software is van de laatste versie
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	178. 
	Alle firmware is van de laatste versie
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	179. 
	Van de instellingen is een reservekopie gemaakt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


G) Opmerkingen van de servicedienst van Creo

Noteer alle:

· Uitgeschakelde of overbrugde beveiligingen 

· Vervangen onderdelen

· Geïnstalleerde updates van firmware en software

· Zaken betreffende de werkomgeving

· Uitgevoerde wijzigingen

     
Acceptatie klant

	 FORMCHECKBOX 
  De PM is voltooid
	Volgende PM-datum:
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  De PM is gedeeltelijk voltooid, t/m stap      
	Datum waarop de PM wordt voltooid:
	     

	
	Reden:
	     

	
	Plaattelling:
	     

	
	
	


	Naam van de vertegenwoordiger van Creo:
	     

	Handtekening:
	 FORMCHECKBOX 



	Naam van de vertegenwoordiger 
van de klant:
	
     

	Handtekening:
	 FORMCHECKBOX 


	Datum:
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