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Kund:       
Adress:       
Enhetens serienr.:       
Kontaktperson:       
Datum:       

Trendsetter VLF Autoloader (Enhet för flera kassetter (MCU), S-transportör)
Checklista för planerat underhåll
Syftet med planerat underhåll (PU) är att maximera klartiden för Trendsetter VLF AL. De steg som har den största inverkan på säkerheten och driften av systemet förekommer först i checklistan.
A) Säkerhet och Exteriör
Kontrollera att Trendsetter VLF AL är säker att manövrera och säker att använda.
	
	Säkerhet först och Exteriörbedömning 
	Godk
	Kräver skötsel
	Var 6:e mån.
	En gång per år
	Var 18:e mån.
	Vartannat år
	Kommentarer

	1. 
	Grind i skyddsräcke låst
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	2. 
	Främre säkerhetspaneler sitter fast
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	3. 
	Höger e-stoppkontakt fungerar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	4. 
	Bordsklaffen stänger säkerhetskretsen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	5. 
	Vänster e-stoppkontakt fungerar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	6. 
	SSR-säkerhetslocket stänger säkerhetskretsen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	7. 
	SSR-lådans dörr stänger säkerhetskretsen
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	8. 
	Panelerna säkert sammankopplade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	9. 
	Bakre säkerhetspanelerna är på plats
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	10. 
	Plockarlampor lyser
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	11. 
	Bandlampor lyser
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	12. 
	Vagnens bana obehindrad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	13. 
	Kylarvätskan läcker ej
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	14. 
	Skräplådans slang läcker inte
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	15. 
	Paneler, ytor och alla arbetsytor (bord, transportbana osv.) i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


B) Drift
Utvärdera i vilket skick Trendsetter VLF AL är i för närvarande.
	
	Drift
	Godk
	Kräver skötsel
	Var 6:e månad
	En gång per år
	Var 18:e månad
	Vartannat år
	Kommentarer

	16. 
	Feedback från driftsansvarig/
operatör
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	Kommentarer från driftsansvarig/operatören sammanfattas nedan:

	     

	17. 
	Operatören utbildad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	18. 
	Inställningarna säkerhetsko​pierade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Överlämna en testutskrift som referens.

	19. 
	Kassettluckan öppnas/stängs
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	20. 
	Plockarluckan öppnas/stängs
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	21. 
	Plockaren har jämna rörelser
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	22. 
	Plockaren plockar upp plåten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	23. 
	Glidplåtsplockaren tar bort glidplåten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	24. 
	SSR-valsar aktiveras och drar ner glidplåten i magasinet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	25. 
	SSR-packaren har jämna rörelser
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	26. 
	Bordets skålar aktiveras och håller plåten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	27. 
	Plåten faller ned på bordet korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	28. 
	Y-axeln har jämna rörelser
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	29. 
	Y-axelns gripanordning griper tag i och håller fast plåten ordentligt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	30. 
	P-luckan öppnas/stängs
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	31. 
	Bordets vakuumportar/skålar aktiveras och håller plåten
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	32. 
	Bordet höjs/sänks
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	33. 
	Elektronisk registrering lyckades
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	34. 
	Plåten laddas upp på trumman
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	35. 
	Plåtkant avkänd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	36. 
	Vagn har jämna rörelser
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	37. 
	Utskrift lyckades
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	38. 
	Plåten lastas av från trumman
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	39. 
	Transportören slås på/stängs av
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


C) Bildhantering
Kontrollera att bildkvaliteten är korrekt och att bildsystemet fungerar korrekt.
	
	Bildhantering
	Godk
	Kräver skötsel
	Var 6:e månad
	En gång per år
	Var 18:e månad
	Vartannat år
	Kommentarer

	
	Bildhuvud
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Testutskrift utvärderad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	41. 
	Referenskurva för slaglängd skapad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	42. 
	Laserkapacitet inom spec
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	43. 
	Summerings- och skärpefel inom spec
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Ta av det termiska bildhuvudet.

	44. 
	Skräpmunstycket kontrollerat avseende skador och rengjort
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	45. 
	Linsen kontrollerad avseende skador och rengjord
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Installera det termiska bildhuvudet igen.

	46. 
	Referenskurva för slaglängd skapad och jämförd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	47. 
	Kontrast kontrollerad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	48. 
	Laserkapacitet fortfarande inom spec
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	49. 
	Slutare öppnas/stängs
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	50. 
	Konfiguration sparad
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	51. 
	Datakablarna utbytta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	●
	     

	
	Vagn
	
	
	
	
	
	
	

	52. 
	Vagnens spår smorda
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	53. 
	Vagnens ledarskruv smord
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Avfuktaren
	
	
	
	
	
	
	

	54. 
	Filter kontrollerat
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	55. 
	Filter utbytt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	56. 
	Trycket tillräckligt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	· Om tryckindikatorn är röd MÅSTE AVFUKTAREN bytas ut och luftsystemet undersökas avseende föroreningar.

	
	Skräpborttagaren
	
	
	
	
	
	
	

	57. 
	Sensorn sänder korrekt signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	58. 
	Filter i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	59. 
	Slang i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Kylare
	
	
	
	
	
	
	

	60. 
	Inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	61. 
	Kondensator och luftningsventiler rengjorda
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	62. 
	Pumpens sil/vätskefilter rengjort
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	63. 
	Pumpmotorn smord
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	64. 
	Korrekt vätskenivå
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Bildkvalitet
	
	
	
	
	
	
	

	· Gör en andra testutskrift som referens.

	65. 
	God bildkvalitet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


D) Trendsetter VLF
Kontrollera att Trendsetter VLF-systemet fungerar korrekt.
	
	Trendsetter VLF
	Godk
	Kräver skötsel
	Var 6:e mån.
	En gång per år
	Var 18:e månad
	Vartannat år
	Kommentarer

	
	Kraftenhet
	
	
	
	
	
	
	

	66. 
	Tändningslåset fungerar korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	67. 
	Kretskortets varningslampor lyser ej
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	68. 
	Kylfläktarna går jämnt och tyst
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Fläktenheten
	
	
	
	
	
	
	

	69. 
	Filter för insugningsluften rena
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	70. 
	Filter för tryckluft rena
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	71. 
	Luftaren fungerar korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	72. 
	Tilluftstrycket tillräckligt högt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	73. 
	Inget luftläckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Motor
	
	
	
	
	
	
	

	74. 
	Motorns tändningsinställning korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	75. 
	P-dörrens manövreringsorgan sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	76. 
	Trumma och LEC rena och i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	77. 
	Trummans band sitter åt och är i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	78. 
	Trummans rem korrekt spänd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	79. 
	Omkodarskivan ren och i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	80. 
	Valsar rena och i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	81. 
	Valsomkopplaren sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	82. 
	Valstrycket är tillräckligt högt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	83. 
	Valsen har jämna rörelser
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	84. 
	Vals roterar jämnt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	85. 
	TEC-omkopplaren sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	86. 
	TEC-trycket är tillräckligt högt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	87. 
	TEC-magneterna rena
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	88. 
	TEC-stagändarna placerade korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	89. 
	TEC låses/låses upp
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	90. 
	TEC-sensorer sänder korrekt signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	91. 
	Nätverkssensorer sänder korrekt signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	92. 
	LEC-gångjärn rent
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	93. 
	LEC-omkopplaren sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	94. 
	Nätverksomkopplaren sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	95. 
	Vagnsfläkten ger tillräckligt luftflöde; tyst
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	96. 
	Vagnsremmen korrekt spänd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	97. 
	Huvudgrenröret fritt från läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	98. 
	AL-grenröret fritt från läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	99. 
	Filtret till bordets vakuumgene​rator utbytt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	100. 
	Balansviktomkopplarna sitter fast, inget läckage, utlösnings​spetsarna i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	101. 
	Balansvikternas hallsensorer skickar korrekt signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	102. 
	Balansvikterna smorda
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	103. 
	Balansviktsutlösning i linje
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	104. 
	Balansvikternas rörelser jämna
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	105. 
	Motorns tändningsinställning korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	Bord, P-lucka,Y-axel
	
	
	
	
	
	
	

	106. 
	Skyddsräckets grind öppnas lätt och kan reglas ordentligt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	107. 
	Lastnings/lossningsvakuum tillräckligt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	108. 
	Lastnings/lossningsskålar (svarta) utbytta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	109. 
	Plåtflyttningsvakuum tillräckligt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	110. 
	Vakuumskålarna (röda) för flyttning av plåten utbytta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	111. 
	Bordsklaffen öppnas lätt och kan reglas ordentligt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	112. 
	Bord i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	113. 
	X-axeltejp jämnt och har god vidhäftning
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	114. 
	Bordet plant
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	115. 
	Stötfångare ligger jämnt an mot bordet
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	116. 
	Framkanten rak
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	117. 
	Avståndet bord - LEC korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	118. 
	Bordet tangent till trumma
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	119. 
	Bordets stötdämpare sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	120. 
	Plåten faller korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	121. 
	Y-axeln griper ordentligt och har jämna rörelser
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	122. 
	Y-axelns gripare i linje
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	123. 
	Y-axelns utgångsläge korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


E) Autoloader
Kontrollera att Autoloader-systemet fungerar korrekt.
	
	Autoloader
	Godk
	Kräver skötsel
	Var 6:e mån.
	En gång per år
	Var 18:e månad
	Vartannat år
	Kommentarer

	
	Plockare och band
	
	
	
	
	
	
	

	124. 
	Bandremmen korrekt spänd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	125. 
	Plockarens höjd till utjämnings​kammaren korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	126. 
	Kretskortets varningslampor lyser ej
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	127. 
	Grenröret fritt från läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	128. 
	Filtret i plockdäckets vakuumgenerator är utbytt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	129. 
	P-skålar rena, har korrekta rörelser
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	130. 
	Lyftarm rör sig korrekt, i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	131. 
	Lyftarmens omkopplare sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	132. 
	Vakuumskålar (gröna) rena, rör sig korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	133. 
	Vakuumskålarna (gröna) är utbytta
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	134. 
	Utkastar/pådrivarfingrarna är rena och rör sig korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	135. 
	Utkastarfingrarnas omkopplare sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	136. 
	Glidplåtsplockaren är ren och rör sig jämnt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	137. 
	Glidplåtsplockarens omkopplare sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	138. 
	Glidplåtsplockarens skålar rör sig jämnt och i linje
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	139. 
	Glidplåtsplockarens remmar är korrekt spända
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	140. 
	Glidplåtsplockarens vakuum är tillräckligt högt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	141. 
	Filtret i glidplåtsplockarens vakuumgenerator är utbytt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Enhet för flera kassetter
	
	
	
	
	
	
	

	142. 
	e-stoppkontakt fungerar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	143. 
	Kretskortets samtliga varnings​lampor lyser inte
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	144. 
	Smörjaren utbytt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	145. 
	Kassettlyftens ledarskruv smord
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	146. 
	Kassettlyftens ledarskruvrem är ordentligt spänd
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	147. 
	Grenröret fritt från läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	148. 
	Kassettluckorna öppnas/stängs
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	149. 
	Kassettens höjd till utjämnings​kammaren korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	150. 
	Kassettens gränslägebrytare korrekt placerade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	151. 
	Vagnhöjden korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	152. 
	Vagnlåsets omkopplare sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	153. 
	Vagnens lägessensorer sänder korrekt signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	154. 
	Vagnbyglarna sitter fast
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	155. 
	Vagnbygelsensorn sänder korrekt signal
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	156. 
	Media centrerad i kassett
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	157. 
	Reflextejp jämn och har god vidhäftning
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	
	Glidplåtborttagare
	
	
	
	
	
	
	

	158. 
	Valsar öppnas ordentligt, i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	159. 
	Valsar i linje
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	160. 
	Valsskydden på tillräckligt avstånd från valsar
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	161. 
	Valsomkopplaren sitter fast; inget läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	162. 
	Valsar och motor i linje
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	     

	163. 
	Grenröret fritt från läckage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	164. 
	Packare fungerar korrekt
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	
	S-transportör
	
	
	
	
	
	
	

	165. 
	Kretskortets varningslampor lyser ej
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	166. 
	Remmarna ordentligt spända
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	●
	
	●
	     

	167. 
	Hastigheten matchar processorn
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


F) Arbetsstation
Kontrollera att konfigurationen är à jour.
	
	Arbetsstation och kontrollerad utlösning
	Godk
	Kräver skötsel
	Var 6:e mån.
	En gång per år
	Var 18:e månad
	Vartannat år
	Kommentarer

	168. 
	SCSI-kabel och anslutningar i gott skick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	169. 
	Senaste versionen av all programvara
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	170. 
	Senaste versionen av all hårdvara
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     

	171. 
	Inställningarna säkerhetsko​pierade
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	●
	●
	●
	●
	     


G) Creo Servicekommentarer
Lägg märke till:
· Säkerhetsfunktioner som är ur funktion eller som kringgåtts
· Utbytta delar
· Installerade uppdateringar av fasta program och datorprogram
· Arbetsmiljöfrågor
· Installerade FCO
     
Kundens godtagande
	 FORMCHECKBOX 
  FU är slutfört
	Nästa datum för FU:
	     

	
	
	

	 FORMCHECKBOX 
  FU är delvis slutfört till steg       
	Datum att slutföra FU:
	     

	
	Orsak:
	     

	
	Antal plåtar:
	     

	
	
	


	Creo-representantens namn:
	     

	Underskrift:
	 FORMCHECKBOX 



	Kund-representantens namn:
	     

	Underskrift:
	 FORMCHECKBOX 


	Datum:
	     


[image: image1.png]creo




Kundsupport
Tel: 604-451-2727
Gratis (inom Nordamerika): 800-472-2727
callcentre@creo.com
www.creo.com
Checklista för planerat underhåll
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Trendsetter VLF Autoloader





MCU, S-transportör
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