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Vue d’ensemble
Une fois le logiciel de flux de production Prinergy Connect® installé, le technicien de maintenance Kodak effectue une procédure de test d’installation ou ITP consistant en une série de tests permettant de vérifier que l’installation a été effectuée avec succès.
Le technicien de maintenance Kodak doit remplir la liste de contrôle du test d’installation après avoir effectué touts les procédures décrites dans « Procédure de test du système », page 1.

La procédure dure entre 2 et 3 heures. 

Au terme des tests, Prinergy Connect est prêt pour une production continue, avec le support technique complet du service d’assistance clientèle de Kodak.
Responsabilités du client
Il incombe au client de satisfaire aux exigences suivantes : 

· Le site doit être préparé tel que décrit dans le guide de préparation du site Kodak du produit
· Un représentant du client doit être présent lors de la procédure de test d’installation
· Un nombre suffisant de supports doit être disponible pour l’épreuvage et les plaques
· Le client doit avoir installé et testé la développeuse de supports
· Une plate-forme client Prinergy doit être disponible lors de la procédure de test d’installation
Responsabilités de Kodak
Il incombe à Kodak de satisfaire aux exigences suivantes :
· Le logiciel Prinergy Connect et tout le matériel nécessaire doivent être entièrement installés et intégrés, y compris l’intégration et le test des périphériques de sortie le cas échéant.
· Après avoir installé Prinergy Connect, le produit doit être expliqué au client afin que celui-ci soit à même de comprendre et de suivre le déroulement de l’ITP.
Tout système supplémentaire, flux de production, calibrage des couleurs ou le calibrage du tramage Staccato® sur presse ne font pas partie de la procédure de test et ne figurent pas sur la liste de contrôle. 

Si le test échoue
Le technicien de maintenance Kodak vérifie tous les paramètres de configuration si le test échoue. Si le problème n’est pas lié à l’installation et à la configuration, ce dernier effectuera un appel au service d’assistance. La période de garantie ne débutera qu’une fois le problème résolu.
En cas de problème lors de l’exécution de l’ITP après l’installation et sans l’assistance de Kodak, prendre contact avec le Kodak Response Center.
Périphériques de sortie devant être testés
Répertoriez les périphériques de sortie spécifiés lors du processus de vente :
	Système d’épreuves page simple
	Système d’épreuves d’imposition
	Sortie finale

	     
	     
	     

	     
	     
	     


Liste de contrôle de la procédure de test
Le technicien de maintenance Kodak doit remplir cette liste de contrôle de procédure de test après avoir effectué toutes les procédures décrites dans Procédure de test du système.
	Tâches
	Réalisée(s)

	Accès à distance au système via RSS
	 FORMCHECKBOX 


	Création de travaux et raffinage des pages
	 FORMCHECKBOX 


	Importation de l’imposition et affectation de pages (sans l’option d’imposition automatique Prinergy)
	 FORMCHECKBOX 


	Importation de l’imposition et affectation de pages (avec l’option d’imposition automatique Prinergy)
	 FORMCHECKBOX 


	Épreuve et sortie finale
	 FORMCHECKBOX 


	Archiver, purger et désarchiver
	 FORMCHECKBOX 


	Historique du travail
	 FORMCHECKBOX 


	Sauvegarde et restauration système
	 FORMCHECKBOX 



Commentaires du client
Consignez tout commentaire client ou action nécessaire :
	     


Confirmation
Le test d’installation a été réalisé le   /   /     (jour/mois/année) par un représentant de Kodak en présence d’au moins un représentant du client.
	Représentant de Kodak :
	     

	Signature :
	


	Représentant du client :
	     

	Signature :
	


Une fois cette liste de contrôle remplie, le représentant du service technique Kodak doit envoyer une copie intégrale du document au responsable régional de maintenance.
Procédure de test du système
Avant d’effectuer la procédure de test d’installation, assurez-vous que :
· Le flux de production est fonctionnel, ainsi que tous les périphériques de sortie habilités. 

· Chaque processus à prendre en compte dispose d’un modèle de processus unique.
Accès à distance au système via RSS
Le Kodak Response Center nécessitant un certain temps pour tester la connexion, nous vous recommandons d’effectuer ce test en premier.
	Étape
	Commentaire

	Contacter le Kodak Response Center pour tester l’accès au système.
	Selon l’installation, il peut s’agir d’une connexion large bande ou modem.

	Vérification
	 FORMCHECKBOX 



Création de travaux et raffinage des pages
	Étape
	Commentaire

	Connexion à Prinergy Workshop sur un poste de travail client avec nom d’utilisateur et mot de passe uniques.
	

	Créez un nouveau travail ITP dans Workshop.
	Le nouveau travail peut être situé dans la racine ou dans un groupe de travail.

	Copiez les fichiers test du DVD vers le dossier UserDefined dans le nouveau travail.
	Copiez tous les dossiers et fichiers dans le dossier Prinergy ITP à partir du DVD Workflow ITP. 

	Ajout du chemin de recherche d’images au dossier Images dans le dossier Userdefined.
	Nécessaire pour OPI (sans OPI, passez à la tâche suivante).

	Ajout et raffinage de ITP_thin.ps à partir du dossier PostScript. Ajout et raffinage de ITP_fat.ps à partir du dossier PostScript en l’absence d’OPI.

	Utilisez le modèle de processus de recouvrement 1stRef-NormzOPI avec OPI et déroutement, puis modifiez le modèle de processus afin de mapper toutes les couleurs au processus. En l’absence de déroutement ou d’OPI, sélectionnez le modèle de processus approprié.


	Double-cliquez sur la page 1 pour l’ouvrir dans Adobe® Acrobat®.

	Acrobat s’ouvre automatiquement. Assurez-vous que Prinergy View est arrêté.


	Ouvrez Geometry Editor.

	Déterminez si le normaliseur reconnaît la géométrie (c.-à-d. les repères de coupe).


	Ouvrez la visionneuse de recouvrement PDF.
Étape à ignorer en l’absence de déroutement.

	Déterminez si la page a été recouverte. Fermez la visionneuse de recouvrement.


	Ouvrez Kodak PDF Trap Editor.
Étape à ignorer en l’absence de Trap Editor.

	Déterminez si Kodak PDF Trap Editor se lance (licence flottante). Sélectionnez un recouvrement. Fermez Kodak PDF Trap Editor. 


	Ouvrez Kodak Advanced PDF Trap Editor. Étape à ignorer en l’absence de Advanced Trap Editor.

	Déterminez si Kodak Advanced PDF Trap Editor se lance (licence flottante). Sélectionnez un recouvrement. Fermez Kodak PDF Trap Editor.


	Quittez Acrobat.

	


	Vérification
	 FORMCHECKBOX 



Importation, imposition et affectation de pages (sans l’option d’imposition automatique Prinergy Automated Imposition)
Ignorez ce test si vous disposez de Prinergy Automated Imposition.
	Étape
	Commentaire

	Importez le plan d’imposition à partir du dossier Impositions dans le dossier Userdefined.

	Choisissez le plan d’imposition correspondant à la taille de la sortie finale (2, 4 ou 8 pauses).

	Vérifiez que l’imposition a été importée.

	Une page est créée.


	Affectez les pages au jeu de pages.
	Sélectionnez Édition > Affecter la page à la position ou placez la page à la position de votre choix.


	Vérification
	 FORMCHECKBOX 



Importation, imposition et affectation de pages (avec l’option d’imposition automatique Prinergy Automated Imposition)
Effectuez ce test uniquement si vous disposez de Prinergy Automated Imposition.
Préparation :
· Assurez-vous que Preps® a été correctement configuré sur le serveur principal (copie des périphériques, des modèles et des repères sur le partage AraxiPreps du serveur principal).
· Copiez les modèles Preps à partir du dossier Imposition dans le dossier UserDefined sur le dossier Template du partage AraxiPreps sur le serveur principal.
	Étape
	Commentaire

	Sélectionnez Fichier > Créer imposition.
	Entrez ITP_Imposition pour le nom d’imposition. Sélectionnez Preps 5.1 (sélection de modèle) comme logiciel d’imposition. Conservez les autres sélections par défaut.

	Complétez la boîte de dialogue Détails de la nouvelle imposition.
	Le nom de l’imposition est ITP_Imposition. Conservez le paramètre pour créer un jeu de pages, mais choisissez 8 comme nombre de pages.

	Le moteur Preps 5.1 démarre.
	La licence flottante doit être présente sur le serveur principal.

	Dans la liste Cahier, sélectionnez Cahiers.
	Sélectionnez le style de reliure Sans couture et ajoutez le modèle correspondant à la taille de la sortie finale (2, 4 ou 8 pauses ITP).

	Sélectionnez Fichier > Imprimer.
	Sélectionnez Envoyer à la fiche de travail Adobe. Sélectionnez le périphérique correspondant à votre flux de production. Cliquez sur Imprimer.

	Le plan d’imposition est importé.
	Une page est créée.

	Affectez les pages au jeu de pages.
	Sélectionnez Édition > Affecter la page à la position ou placez la page à la position de votre choix.

	Vérification
	 FORMCHECKBOX 



Épreuve et sortie finale
Préparation :
· Assurez-vous que les modèles de processus appropriés ont été définis pour tous les périphériques de sortie requis.
	Étape
	Commentaire

	Dans l’affichage des pages, sélectionnez une page et créez une épreuve virtuelle.
	Sélectionnez un modèle de processus VPS standard.

	Recherchez les fichiers VPS et ouvrez-les dans Kodak Virtual Proofing System.
	Ouvrez les fichiers VPS. Vérifiez l’épreuve VPS et quittez le logiciel Kodak Virtual Proofing.

	Dans l’affichage Pages, sélectionnez une page et créez une épreuve de page non imposée.
	Reproduisez cette étape pour chaque imprimante de page simple habilitée connectée au flux de production. Vérifiez l’épreuve de page non imposée.

	Dans l’affichage Cahiers, sélectionnez un cahier et effectuez une épreuve d’imposition.
	Reproduisez cette étape pour chaque système d’épreuves habilité connecté au flux de production. Vérifiez l’épreuve d’imposition.

	Dans l’affichage Séparation, sélectionnez une séparation et effectuez une sortie finale.
	Reproduisez cette étape pour chaque périphérique de sortie finale habilité connecté au flux de production et pour chaque taille de support définie pour ce périphérique. Vérifiez la sortie finale (plaque, film).

	Vérification
	 FORMCHECKBOX 



Archiver, purger et désarchiver
L’archivage est une fonctionnalité facultative, n’effectuez ce test que si vous en disposez.
Préparation :
· Assurez-vous qu’au moins deux supports d’archivage ont été configurés dans Remote Storage Management (gestion du stockage à distance) sur le serveur d’archivage (comme stipulé dans l’aide en ligne Prinergy).
· Assurez-vous que les deux supports d’archivage sont activés dans l’archive et purgez les modèles de processus.
	Étape
	Commentaire

	Sélectionnez tous les fichiers dans l’affichage Stockage et archivez-les.
	Vous pouvez également sélectionner l’icône de travail terminé située dans le coin inférieur droit de votre écran et la faire glisser dans le modèle d’archive.

	Attendez que l’archivage soit terminé.
	Dans l’affichage Stockage, vérifiez que tous les fichiers sont répertoriés sous En ligne et archivé.

	Sélectionnez tous les fichiers dans l’affichage Stockage et purgez-les.
	Vous pouvez également sélectionner l’icône de travail terminé située dans le coin inférieur droit de votre écran et la faire glisser dans le modèle de purge.

	Attendez que la purge soit terminée.
	Dans la fenêtre Stockage, vérifiez que tous les fichiers sont répertoriés sous Hors ligne. Dans l’explorateur Microsoft® Windows®, vérifiez que le dossier Travail a été supprimé.

	Sélectionnez tous les fichiers dans l’affichage Stockage et désarchivez-les.
	Vous pouvez également sélectionner l’icône de travail terminé située dans le coin inférieur droit de votre écran et la faire glisser dans le modèle de purge.

	Attendez que le désarchivage soit terminé.
	Dans l’affichage Stockage, vérifiez que tous les fichiers sont répertoriés sous En ligne et précédemment archivé. Dans l’explorateur Windows, vérifiez que le dossier Travail a été restauré.

	Vérification
	 FORMCHECKBOX 



Historique du travail
	Étape
	Commentaire

	Dans l’affichage Historique, vérifiez si l’Historique a été enregistré.
	Vérifiez si toutes les étapes ont été enregistrées et si le nom d’opérateur est bien correct.

	Vérification
	 FORMCHECKBOX 



Sauvegarde et restauration système
Online Backup étant une fonctionnalité facultative, n’effectuez ce test que si vous l’avez acheté.
Préparation :
· Assurez-vous que Online Backup a été configuré correctement.
	Étape
	Commentaire

	Open Oracle Backup Manager.
	Saisissez Oraclebackupmanager dans la ligne de commande sur le serveur principal.

	Saisissez backup database.
	Oracle sauvegarde la base de donnée vers le disque. Dans Prinergy Administrator, sélectionnez Outils > Sauvegarde système pour consulter l’état de la sauvegarde.

	Si le client dispose de l’option Online Backup, NT Backup sauvegarde le système vers une bande.
	NT Backup est initialisé automatiquement et est exécuté en arrière-plan.

	Une fois l’opération terminée, vérifiez l’état de la sauvegarde dans Prinergy Administrator.
	Sélectionnez Outils > Sauvegarde système pour consulter l’état de la sauvegarde. Vous devez lire Dernière sauvegarde réussie et <date>.

	Vérification
	 FORMCHECKBOX 
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