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概述
安装 Prinergy Connect® 工作流程软件时，Kodak 服务工程师将执行安装测试步骤 (ITP)，ITP 是一系列测试，旨在证明安装已成功完成。
Kodak 服务工程师在执行了第 1 页的“系统测试步骤”中所描述的所有测试步骤后，必须填写安装测试清单。完成 ITP 一般需要 2、3 个小时。 

成功完成测试后，Prinergy Connect 就准备开始生产工作，此工作受到 Kodak 客户服务部门的全面支持。
客户责任
客户的责任如下： 

· 必须按《Kodak 场地准备指南》中的描述为产品准备场地
· 在执行安装测试步骤期间，客户代表必须在场
· 必须有足够的版材用于打样和印版
· 客户必须已安装并测试了版材处理器
· 印能捷客户平台在 ITP 期间必须可用
Kodak 责任
Kodak 的责任如下：
· 必须完全安装和集成 Prinergy Connect 软件及任何必要的硬件，其中包括适时地集成和测试输出设备。
· 安装 Prinergy Connect 后，必须向客户讲解该产品以使其能够了解并执行 ITP。
任何其他系统、工作流程、颜色校准或有关印刷的 Staccato® 加网校准都不属于 ITP，且不包括在此清单中。 
如果测试失败
如果测试失败，Kodak 服务工程师将检查所有配置设置。如果问题与安装和配置无关，则 Kodak 服务工程师将开通支持电话。保修期限自问题解决之日算起。
如果安装后在没有 Kodak 的帮助下执行 ITP 时发生问题，请联系 Kodak响应中心。
要测试的输出设备
列出销售阶段指定的输出设备：
	单页打样机
	拼版打样机
	最终输出

	     
	     
	     

	     
	     
	     


测试步骤清单
Kodak 服务工程师在执行所有测试步骤之后（根据系统测试步骤中的描述），必须填写此测试步骤清单。
	任务
	已完成

	通过 RSS 远程访问系统
	 FORMCHECKBOX 


	作业创建和页面精炼
	 FORMCHECKBOX 


	导入拼版并指定页面（不包含印能捷自动拼版选项）
	 FORMCHECKBOX 


	导入拼版并指定页面（包含印能捷自动拼版选项）
	 FORMCHECKBOX 


	打样和最终输出
	 FORMCHECKBOX 


	存档、清除和取回
	 FORMCHECKBOX 


	作业历史记录
	 FORMCHECKBOX 


	系统备份和恢复
	 FORMCHECKBOX 



客户注释
请注意任何客户注释或所需操作：
	     


确认
安装测试已于     /   /  （年/月/日）由 Kodak 代表执行，并至少有一名用户代表目睹了此测试过程。
	Kodak 代表：
	     

	签名：
	


	用户代表：
	     

	签名：
	


填写此清单后，Kodak 服务工程师将向地区服务经理发送整个文档的副本。
系统测试步骤
运行安装测试步骤之前：
· 确保工作流程（包括所有授权输出设备）都运行良好。 

· 确保每个要跟踪的处理都有唯一的处理模板。
通过 RSS 远程访问系统
由于 Kodak 响应中心需要一些引导时间以测试连接，因此我们建议您首先执行此测试。
	步骤
	备注

	联系 Kodak 响应中心以测试对系统的访问
	根据安装，可以是宽带连接或调制解调器连接。

	检查
	 FORMCHECKBOX 



作业建立和页面精炼
	步骤
	备注

	使用唯一的用户名和密码，在客户工作站上登录到印能捷客户端。
	

	在客户端中创建新的作业 ITP。

	新作业可以位于根部或作业组中。

	将测试文件从 DVD 复制到新作业的 UserDefined 文件夹中。

	从 Workflow ITP DVD 中，复制印能捷 ITP 文件夹中的所有文件夹和文件。 

	将图像搜索路径添加到 Userdefined 文件夹内的 Images 文件夹中。

	对于 OPI 此任务是必需的（如果未购买 OPI，则跳到下一任务）。

	从 PostScript 文件夹中添加并精炼 ITP_thin.ps。如果未购买 OPI，则从 PostScript 文件夹中添加并精炼 ITP_fat.ps。

	与 OPI 和陷印协同使用 1stRef-NormzOPI Trap 处理模板，然后更改该处理模板，以便映射所有颜色以进行处理。如果未购买陷印或 OPI，则选择适当的处理模板。


	通过双击页面 1 在 Adobe® Acrobat®  中打开该页面。

	Acrobat 将自动启动。请确保 Prinergy View Accelerator 处于关闭。


	打开页面尺寸编辑器。

	确定 Normalizer 是否能识别页面尺寸（应该能识别剪切标记）。


	打开 Kodak PDF Trap Viewer。
如果未购买 Trapping，则跳过此步骤。

	确定该页面是否陷印。关闭 Trap Viewer。


	打开 Kodak PDF Trap Editor。
如果未购买 Trap Editor，则跳过此步骤。

	确定 Kodak PDF Trap Editor 是否已启动（浮动许可）。选择一个陷印。关闭 Kodak PDF Trap Editor。 

	打开 Kodak Advanced PDF Trap Editor。如果未购买 Advanced Trap Editor，则跳过此步骤。

	确定 Kodak Advanced PDF Trap Editor 是否启动（浮动许可）。选择一个陷印。关闭 Kodak PDF Trap Editor。


	退出 Acrobat。

	


	检查
	 FORMCHECKBOX 



导入拼版并指定页面（不包含印能捷自动拼版选项）
如果购买了印能捷自动拼版，则跳过此测试。
	步骤
	备注

	从 Userdefined 文件夹中的 Impositions 文件夹中导入拼版计划。

	选择与您的最终输出（1:2，1:4 或 1:8）大小相应的拼版计划。

	验证是否已导入拼版。

	将创建新的页面集。


	向页面集指定页面。
	选择编辑 > 将页面指定到位置，或将页面拖动到您想要的位置。


	检查
	 FORMCHECKBOX 



导入拼版并指定页面（包含印能捷自动拼版选项）
仅当您购买了印能捷自动拼版时执行此测试。
准备：
· 确保已经在主服务器上正确配置了 Preps®（将设备、模板和标记复制到主服务器上的 AraxiPreps 共享文件夹中）。
· 将 Preps 模板从 UserDefined 文件夹中的 Imposition 文件夹复制到主服务器上的 AraxiPreps 共享文件夹中。
	步骤
	备注

	选择文件 > 创建新拼版。
	输入 ITP_Imposition 作为拼版名称。选择 Preps 5.1（模板选择）作为拼版软件。将其他选择保留为默认值。

	填写“新拼版详细信息”对话框。
	拼版名称为 ITP_Imposition。保持创建新页面集的设置，但将页面数改为 8。

	Preps 5.1 引擎将启动。
	必须在主服务器上应用浮动许可。

	从签名列表中，选择签名。
	选择绑定样式精确绑定，然后添加与您的最终输出（ITP 1:2、ITP 1:4 和 ITP 1:8）相应的模板。

	选择文件 > 打印。
	选择发送到 Adobe Job Ticket。选择应用于您的工作流程的设置。单击打印。

	将导入拼版。
	将创建新的页面集。

	向页面集指定页面。
	选择编辑 > 将页面指定到位置，或将页面拖动到您想要的位置。

	检查
	 FORMCHECKBOX 



打样和最终输出
准备：
· 确保已经为所有授权输出设备定义了正确的处理模板。
	步骤
	备注

	在页面视图中，选择一个页面，然后创建一个虚拟打样。
	选择一个标准 VPS 处理模板。

	找到 VPS 文件，然后在 Kodak Virtual Proofing System 中将其打开。
	打开 VPS 文件。验证 VPS 打样，然后关闭 Kodak Virtual Proofing 软件。

	在页面视图中，选择一个页面，然后进行松散页面打样。
	对于每个连接到工作流程的授权单页打印机重复此步骤。验证松散页面打样。

	在签名视图中，选择一个签名，然后进行拼版打样。
	对于每个连接到工作流程的授权拼版打样机重复此步骤。验证拼版打样。

	在分色视图中，选择一种分色，然后进行最终输出。
	对连接到工作流程的每个授权最终输出设备以及为该设备定义的每一种版材大小执行此步骤。验证最终输出（印版和胶片）。

	检查
	 FORMCHECKBOX 



存档、清除和取回
存档是可选功能；仅当购买了该功能时，才执行此测试。
准备：
· 确保在存档服务器上，远程存储管理中至少设置了两个印版池（如印能捷联机帮助中的建议）。
· 确保这两个印版池在存档和清除处理模板中都处于活动状态。
	步骤
	备注

	在“存储”视图中选择所有文件，然后将这些文件存档。
	您还可以选择位于屏幕左下角的完整作业的图标，并将其拖动到存档模板中

	等待存档成功完成。
	检查是否所有文件都在“存储”视图中以联机且当前已存档列出。

	在“存储”视图中选择所有文件，然后将这些文件清除。
	您还可以选择位于屏幕左下角的完整作业的图标，并将其拖动到清除模板中。

	等待清除成功完成。
	检查是否所有文件都在“存储”视图中以脱机列出。同时在 Microsoft ® Windows® Explorer 中检查是否已经删除了 Job Folder。

	在“存储”视图中选择所有文件，然后将这些文件取回。
	您还可以选择位于屏幕左下角的完整作业的图标，并将其拖动到清除模板中。

	等待取回成功完成。
	在“存储”视图中检查是否所有文件都列为联机且先前已存档。同时在 Windows 资源管理器中检查是否已经恢复了 Job Folder。

	检查
	 FORMCHECKBOX 



作业历史记录
	步骤
	备注

	在“历史记录”视图中，确定是否记录了历史记录。
	确定是否记录了所有步骤，包括正确的操作者名称。

	检查
	 FORMCHECKBOX 



系统备份和恢复
“联机备份”是可选功能；仅当购买了该功能时，才执行此测试。
准备：
· 确保已经正确配置了“联机备份”。
	步骤
	备注

	打开 Oracle 备份管理器。
	在主服务器的命令行中输入 Oraclebackupmanager。

	输入备份数据库。
	Oracle 将数据库备份到磁盘。在“印能捷管理员”中，选择工具 > 系统备份以读取备份的状态。

	如果购买了“联机备份”选项，则 NT Backup 会将系统备份到磁带。
	NT Backup 会自动启动并在后台运行。

	结束后，在“印能捷管理员”中检查备份状态。
	选择工具 > 系统备份以读取备份的状态。应该读取到上次成功备份和 <日期>。

	检查
	 FORMCHECKBOX 
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