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概述
安装 Prinergy Direct ® 工作流程软件时，Kodak 服务工程师将执行安装测试步骤 (ITP)，ITP 是一系列测试，旨在证实安装已成功完成。
The Kodak service engineer must complete the installation test checklist after performing all the test procedures described in “系统测试步骤”on page 1. Kodak 服务工程师在执行了“系统测试步骤”（第 1 页）中所描述的所有测试步骤后，必须填写安装测试清单。
完成 ITP 一般需要 2、3 个小时。 

成功完成测试后，Prinergy Direct 就准备开始生产工作，此工作受到 Kodak 客户服务部门的全面支持。
客户责任
客户的责任如下： 

· 必须按《Kodak 场地准备指南》中的描述为产品准备场地
· 在执行安装测试步骤期间，客户代表必须在场
· 必须有足够的版材用于打样和印版
· 客户必须已安装并测试了版材处理器
Kodak 责任
Kodak 的责任如下：
· 必须完全安装和集成 Prinergy Direct 软件和任何必要的硬件，其中包括适时地集成和测试输出设备。
· 安装 Prinergy Direct 后，必须向客户讲解该产品以使其能够了解并执行 ITP。
任何其他系统、工作流程、颜色校准或有关印刷的 Staccato® 加网校准都不属于 ITP，且不包括在此清单中。
如果测试失败
如果测试失败，Kodak 服务工程师将检查所有配置设置。如果问题与安装和配置无关，则 Kodak 服务工程师将开通支持电话。保修期限自问题解决之日算起。
如果安装后在没有 Kodak 的帮助下执行 ITP 时发生问题，请联系 Kodak响应中心。
要测试的输出设备
列出销售阶段指定的输出设备：
	单页打样机
	拼版打样机
	最终输出

	     
	     
	     

	     
	     
	     


测试步骤清单
Kodak 服务工程师在执行所有测试步骤之后（根据系统测试步骤中的描述），必须填写此测试步骤清单。
	任务
	已完成

	通过 RSS 远程访问系统
	 FORMCHECKBOX 


	精炼完整表面
	 FORMCHECKBOX 


	打样和最终输出
	 FORMCHECKBOX 


	导入印能捷作业
	 FORMCHECKBOX 


	存档、清除和取回（如果已购买）
	 FORMCHECKBOX 


	作业历史记录
	 FORMCHECKBOX 


	系统备份和恢复（如果已购买）
	 FORMCHECKBOX 



客户注释
请注意任何客户注释或所需操作：
	     


确认
安装测试已于   /  /  （年/月/日）由 Kodak 代表执行，并至少有一名用户代表目睹了此测试过程。
	Kodak 代表：
	     

	签名:
	


	用户代表：
	     

	签名:
	


填写此清单后，Kodak 服务工程师将向地区服务经理发送整个文档的副本。
系统测试步骤
运行安装测试步骤之前：
· 确保工作流程（包括所有授权输出设备）都运行良好。 

· 确保每个要跟踪的处理都有唯一的处理模板。
通过 RSS 远程访问系统
由于 Kodak 响应中心需要一些引导时间以测试连接，因此我们建议您首先执行此测试。
	步骤
	备注

	联系 Kodak 响应中心以测试对系统的访问
	根据安装，可以是宽带连接或调制解调器连接。

	检查
	 FORMCHECKBOX 



精炼完整表面
	步骤
	备注

	在客户工作站上登录到 Prinergy Direct 客户端。
	使用唯一的用户名和密码。

	在客户端中创建新的作业 ITP。

	新作业可以位于根部或作业组中。

	将测试文件从 DVD 复制到新作业的 UserDefined 文件夹中。

	从 Workflow ITP DVD 中复制 Prinergy Direct ITP 文件夹中的 PostScript Flat 文件夹。 

	为该作业创建连接到精炼处理模板的热文件夹。
	在作业菜单中管理您的热文件夹。

	将您的输入文件复制到上一步中创建的热文件夹中。

	输入文件位于 PostScript Flat 文件夹中。选择与您的最终输出大小相应的输入文件。

	检查
	 FORMCHECKBOX 



打样和最终输出
准备：
· 确保已经为所有输出设备定义了正确的处理模板。
	步骤
	备注

	在分色视图中，选择一个签名，然后创建一个虚拟打样。
	选择一个标准 Virtual Proofing System 处理模板。

	在 Kodak  Virtual Proofing System 软件中打开 Virtual Proofing System 文件。
	打开 Virtual Proofing System 文件，验证 Virtual Proofing System 打样，然后关闭 Kodak  Virtual Proofing System 软件。

	在分色视图中，选择一个签名，然后进行拼版打样。
	对于连接到工作流程的每个拼版打样机重复此步骤。验证每个拼版打样。

	在分色视图中，选择一种分色，然后进行最终输出。
	对连接到工作流程的每个最终输出设备以及为该设备定义的每一种版材大小执行此步骤。验证每个最终输出（印版和胶片）。

	检查
	 FORMCHECKBOX 



导入印能捷作业
印能捷作业从 Prinergy Connect® 或强力包装版® 工作流程导出，主要用在 Hub & Spoke 工作流程中，在该工作流程中更大的印能捷站点会将要作为输出的作业发送到 Prinergy Direct 系统。
印能捷作业包含页面、拼版和页面指定。
	步骤
	备注

	返回作业浏览器。
	

	在客户端中创建新的 Pre-Job ITP-Import。
	Pre-Job 可以位于根目录或作业组中。

	为该作业创建连接到 ImportAll 模板的热文件夹。
	在作业菜单中管理您的热文件夹。

	将 ITP-Job.zip 输入文件从 DVD 上的 Prinergy Direct ITP > Import 文件夹复制到上一步中创建的热文件夹中。
	将创建一个名为 ITP-Job 的新作业。

	在客户端中打开 ITP-Job。
	新作业与 pre-job 位于同一组中。

	在分色视图中，选择一个签名，然后创建一个虚拟打样。
	选择一个标准 Virtual Proofing System 处理模板。

	在 Kodak  Virtual Proofing System 软件中打开 Virtual Proofing System 文件。

	打开 Virtual Proofing System 文件，验证 Virtual Proofing System 打样，然后关闭 Kodak Virtual Proofing System 软件。

	检查
	 FORMCHECKBOX 



存档、清除和取回
存档是可选功能；仅当客户购买了该功能时，才执行此测试。
准备：
· 确保在存档服务器上，在远程存储管理中至少设置了两个印版池（如印能捷联机帮助中的建议）。
· 确保这两个印版池在存档和清除处理模板中都处于活动状态。
	步骤
	备注

	选择存储视图中的所有文件，然后将这些文件存档。
	您还可以选择位于屏幕左下角的完整作业的图标，并将其拖动到存档模板中。

	等待存档成功完成。
	确认是否所有文件都在存储视图中以联机且当前已存档列出。

	选择存储视图中的所有文件，然后将这些文件清除。
	您还可以选择位于屏幕左下角的完整作业的图标，并将其拖动到清除模板中。

	等待清除成功完成。
	确认是否所有文件都在存储视图中以脱机列出。在 Microsoft ® Windows® Explorer 中，确认是否删除了 Job Folder。

	选择存储视图中的所有文件，然后取回这些文件。
	您还可以选择位于屏幕左下角的完整作业的图标，并将其拖动到清除模板中。

	等待取回成功完成。
	确认是否所有文件都在存储视图中列为联机且先前已存档。在 Windows 资源管理器中，确认是否已经恢复了 Job Folder。

	检查
	 FORMCHECKBOX 



作业历史记录
	步骤
	备注

	在历史记录视图中，确定是否记录了历史记录。
	确定是否记录了所有步骤，包括正确的操作者名称。

	检查
	 FORMCHECKBOX 



系统备份和恢复
“联机备份”是可选功能；仅当客户购买了该功能时，才执行此测试。
准备：
· 确保已经正确配置了“联机备份”。
	步骤
	备注

	打开 Oracle® 备份管理器。
	在主服务器的命令行中输入 Oraclebackupmanager。

	输入 backup database。
	Oracle 将数据库备份到磁盘。在“印能捷管理员”中，选择工具 > 系统备份以读取备份的状态。

	如果购买了“联机备份”，则 NT Backup 会将系统备份到磁带。
	NT Backup 会自动初始化并在后台运行。

	结束后，在“印能捷管理员”中检查备份状态。
	选择工具 > 系统备份以读取备份的状态。应该读取到上次成功备份和 <日期>。

	检查
	 FORMCHECKBOX 
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